算力服务项目需求
1、 项目名称：算力服务
2、 项目预算：220万元  最高限价：150万元
3、 采购需求：
（一）服务内容
1、向采购人租赁AI算力服务（包括算力服务和专线网络资源）。
[bookmark: OLE_LINK1]（二）租赁清单
	序号
	资源名称
	数量
	单位
	备注

	算力及网络服务

	1
	智算裸金属服务（含云专线服务）
	1
	项
	


4、 商务要求：
（一）主要商务要求
	★报价要求
	报价要求：单价报价，初步预算为20800元/月/单元。
单元定义为：按单台服务器配置4张推理卡（NPU卡）进行租赁。（例：1个单元为配置4张推理卡；2个单元为配置8张推理卡；）

	服务期限
	合同履约期限：合同签订后，完成安装调试并交付使用，初验合格之日起3年 或 项目按实结算金额达到人民币150万元，以先到为准。技术参数中有特殊要求的，以特殊要求为准。

	项目实施地点
	项目实施地点：采购人指定地点。

	租赁模式
	按单台服务器配置4张推理卡（NPU卡）作为最小单元进行租赁。

	月服务费计算方法
	中标单价*实际租赁单元数量

	付款方式
	服务费按月支付。采购人在收到中标人提供的正式等额有效发票资料（收款方、出具发票方和合同乙方均必须与中标人名称一致）后，于15日内办理支付当月服务费给中标人。 

	安装与调试
	按采购人的要求进行安装、配置与调试。中标人必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并与采购人现有信息系统适配调试至正常运行的最佳状态。

	验收要求
	1、验收工作由采购人和成交供应商共同进行验收，所有验收项全部满足，系统运行稳定后，甲方在收到乙方提出的验收建议之日起15个工作日内按照合同约定对履约情况进行验收。在验收时，成交供应商应向采购人提供产品的相关资料，并按采购人提出的方式进行验收。
2、验收标准：服务需达到采购文件所规定的技术标准和功能要求，甲方结合相关行业技术规范及投标文件等的内容作为验收标准和依据。

	履约保证金
	无。



5、 技术要求：
租赁设备技术参数要求
	服务名称
	技术参数要求

	智算裸金属服务
	1.1单台服务器配置≥4个国产高性能处理器（48core，2.6GHz）。

	
	1.2单台服务器配置≥32个64GB DDR4内存。

	
	▲1.3单台服务器配置8张推理卡（NPU卡）；单张推理卡（NPU卡）的FP16算力≥376TFLOPS。（提供单卡FP16算力证明材料）

	
	1.4推理卡（NPU卡）显存：单卡显存≥64GB；整机显存≥512GB。

	
	1.5单张推理卡（NPU卡）具备≥200GE的高速互联端口。

	
	1.6单台服务器配置≥2个系统盘和2个数据盘。系统盘为≥480GB的SATA SSD；数据盘为≥3.2TB的NVME SSD。

	
	1.7单台服务器的网卡配置至少2个1GE端口、2个10GE端口、4个25GE端口和8个200GE端口。

	云专线
	2.1专线带宽‌：≥200Mbps。（需满足实际业务使用带宽，如200Mbps不能满足，则免费提高带宽）

	
	2.2支持在产品官网界面发起业务订购。

	
	▲2.3支持在产品控制台发起VPC子网、用户子网、用户接入地址变更。

	
	2.4支持自服务能力，业务监测，提供PING测的时延、丢包、抖动等结果。

	
	2.5端到端私网通信，与公网隔离

	
	2.6在网络稳定状态下由于网络资源缺乏造成的不能转发的数据帧和总数据帧的百分比在正常带宽负荷下（负荷小于 70％）≤0.1%（挂表测试为准）

	
	2.7支持带宽规格10Mbps-百GB

	
	2.8支持云专网全网开通业务

	
	2.9支持云专网选路能力

	
	2.10支持自服务能力，业务监测，提供PING测的时延、丢包、抖动等结果

	
	2.11支持一条物理线路分配多个vlan，从实现业务隔离



[bookmark: _GoBack]其他技术要求：
1）年度内（1年）合计断网时间累计不得多于12小时，每超过1小时的，服务期相应顺延1天。
2）年度内设备故障停止运行时间累计不得多于12小时，每超过1小时的，服务期相应顺延1天。
