中国农业发展银行广东省分行备餐间、餐厅的改造及设备采购项目
（文件编号：0809-26403GDG102007201）
公开招标文件
招   标   人： 中国农业发展银行广东省分行 
招标代理机构：广东华伦招标有限公司
发 布  时 间：   2026  年 9  月

温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

1、 如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件递交截止时间之前30分钟内。
2、 潜在投标人可按公告要求进行投标登记及购买招标文件。
3、 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别。务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金收取和退还。
4、 为了提高招标效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的潜在投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按招标文件中的联系方式，告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。
5、 投标文件应编制目录、按顺序编制页码。投标人请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签字、签署日期。
6、 投标（响应）供应商代表需要到达我公司现场（广仁大厦6楼）参加采购活动时，需在广仁大厦一楼大堂向物业管理部门提交身份证明原件进行实名登记，请确保携带有效证件。因登记流程及电梯等候可能耗时较长，建议投标（响应）供应商代表在投标（响应）截止时间前，至少提前30分钟到达大厦，预留充足时间完成登记并抵达交易场所。广仁大厦停车场设在负1到负4楼，周边有珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦、五月花广场及其他对外营业的停车场，请提前规划交通方式，避免因停车问题延误时间。
华伦公司地理位置示意
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广仁大厦外观图
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第一章 招标公告

中国农业发展银行广东省分行备餐间、餐厅的改造及设备采购项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目中国农业发展银行广东省分行备餐间、餐厅的改造及设备采购项目招标人为 中国农业发展银行广东省分行 ，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对中国农业发展银行广东省分行备餐间、餐厅的改造及设备采购项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1标段划分：本项目共1个标段。

2.2招标内容：

采购总预算人民币183.68万元，其中设备采购部分最高限价为人民币105.63万元，装修部分最高限价为人民币78.05万元。
2.3改造地点：中国农业发展银行广东省分行越秀金融大厦负一楼及21楼。

2.4合同履行期限：签订合同后7个日历天内完成装修部分的报批，并在接到施工通知后55个日历天内完成全部装修施工改造、设备供货、安装、调试工作并通过整体验收。后续须全程配合招标人开展备餐间、餐厅场地整改、资料报送等相关工作，直至招标人取得《食品经营许可证》。
3. 投标人资格要求

3.1投标人须是中华人民共和国境内合法注册或登记，能独立承担民事责任的法人或者其他组织。（提交有效的营业执照或事业单位法人证书复印件）
3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（按投标文件格式《投标函》相关内容承诺）
3.3 
投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以招标代理机构于开标当天在上述网站查询结果为准。）

3.4投标人已按招标公告的要求获取了招标文件。
3.5本次招标不接受联合体投标。

3.6提供关联关系承诺函。（按投标文件格式《关联关系承诺函》相关内容承诺）。

3.7本项目分为设备及装修两部分，其中装修允许分包：1）装修未采取分包的，投标人应具有①建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质；②建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质；③持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在有效期内。2）装修采取分包的，接受分包的供应商应具有①建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质；②建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质；③持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在有效期内。注：投标时提供对应的资质证书扫描件以及《分包意向协议书》（如分包），被分包单位数量不得多于1家。

4. 招标文件的获取
4.1获取招标文件的方式：网上购买方式（只接受网上支付）。招标文件每标段售价500元，售后不退。

4.2获取招标文件的时间期限：  2026  年 9 月 19 日～  2026  年 9 月 24 日。获取时间段为上述日期每天全日。
4.3网上获取方式（只接受网上支付）。供应商可在上述日期内登录我公司网站“广东华伦内控系统供应商在线服务”（https://www.gdhualun.com.cn/）购买招标文件。平台操作相关问题请查询网站“通知公告”栏目（https://www.gdhualun.com.cn/）中《广东华伦内控管理系统供应商操作指南》（或咨询我公司020-83172166转833、203）。本公司只接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商参加投标（多个标段的项目，供应商如参与多个标段投标的，须分别对相应标段进行登记）。
其他补充事宜：我公司可提供纸质招标文件和购买招标文件的电子发票。有需要的投标人成功获取网上招标文件后，可在规定的获取招标文件时间段内到我公司现场（广州市广仁路1号广仁大厦7楼）领取纸质招标文件。购买招标文件的电子发票将以短信方式发送到投标人在我公司平台的预留手机号码。联系人：前台，联系电话：020-83172166转0。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为  2026  年 10 月 9 日 9 时 00 分- 9 时 30 分。
5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为  2026  年 10 月 9 日 9 时 30 分，地点为广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼会议室。
5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人或招标代理机构将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广东华伦招标有限公司网站上发布。本公告的修改、补充，在广东华伦招标有限公司网站发布。
7 联系方式
	招 标 人：中国农业发展银行广东省分行
	招标代理机构：广东华伦招标有限公司

	地    址：广州市越秀区解放北路928号
	地    址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼

	邮    编：510040
	邮    编：510030

	联 系 人： 黄先生
	联 系 人：陈先生

	电    话：020-83233253
	电    话：020-83172166-822

	
	电子邮件：hualuneb@163.com


 2026  年 9 月 18 日
第二章 用户需求书

标有“★”的条款为必须完全满足的要求，任何未响应或负偏离将导致无效响应。
一、基本要求


1、投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求，所提供货物的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是全新、安全，无毒。
2、投标人提供的货物应根据国家现行相关标准和招标文件要求进行加工和生产，并根据项目地点环境相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。
3、招标人保留在合同签订或项目需求发生变化时，变动货物数量的权利，投标人应积极配合，且合同货物综合单价不因此而改变。
4、投标人应对投标内容所涉及的版权、商标、专利、设计等知识产权承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于知识产权涉嫌侵权引起的仲裁、诉讼、行政处理等法律纠纷，均由投标人承担所有责任和所有费用。由此给招标人造成损失的，投标人应予赔偿并承担全部法律责任。
5、投标人应明白任何标书图纸与规范及差异之处，图纸及标书中所示规范需全面执行。招标书内之机电及建筑图可能对实际工程之要求未能全部反映。投标人必须具有自行审核机电及建筑设计图纸是否满足厨房设备要求的能力。
6、本次招标的厨房设备名称、数量、厨房设备规格说明、供应及安装技术规范、要求等详见附件1-《设备采购清单》、附件2-《工程量清单》、附件3-《图纸》、附件5-《大楼物业关于负一层新增备餐间技术要求》。
7、行政审批
设备涉及卫生及消防报建，本项目作为其中一部分工程，投标人需确保其设备及安装可通过消防验收、环保验收或食药监验收（如需)，相应费用已包含在投标总价中。
8、验收标准
供应商所供设备的材料、制造、测试、安装、验收应不低于中华人民共和国国家标准，还须符合国家和地方的工程质量、环保、卫生防疫等现行有关标准的规定，若有最新国家及行业标准、规范，按最新标准、规范执行。若项目未通过验收时，投标人须无条件配合整改，所产生费用均由投标人承担，若造成招标人损失，投标人须向招标人进行赔偿。

★9、投标人在投标时承诺：所提供的产品均符合国家相关法律法规要求。凡属于《实施工业产品生产许可证管理的产品目录》的产品，均已取得《全国工业产品生产许可证》；凡属于消毒产品的，生产企业均已取得《消毒产品生产企业卫生许可证》，且相应产品已完成卫生安全评价备案或已在消毒产品备案平台具有公示信息；凡属于《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》的产品，均已按实施规则加施能效标识；凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，在交货时均须提供有效的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC认证证书）。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）
★10、采购总预算人民币183.68万元，其中设备采购部分最高限价为人民币105.63万元，装修部分最高限价为人民币78.05万元。装修部分中绿色施工安全防护措施费人民币31,603.36元，暂列金人民币60,996.46元（绿色施工安全防护措施费、暂列金不作为竞争性费用，投标人在报价中必须包含且不得更改该金额，否则其报价无效）。本项目采用固定总价包干方式，承包范围包含深化设计、工程量清单、设备采购及采购需求列明的全部工作内容；报价为含税全费用包干价，包含人工、材料、设备、运输、安装、调试、检测验收、安全文明施工、规费税金、质保维保等一切完成本项目所需费用。
二、投标人的工作范围
工作范围：包括但不限于本体及附配件的设备的二次深化设计（需满足申办食品经营许可证要求），空调、新风设备及风机（含排烟风机、低空油烟净化器、离心式风机等）电源，自上级配电箱（含配电箱）至排油烟风机控制箱、离心风机等电源配线配管，设备的供货、包装、运输（由生产加工地运输到工地现场招标人指定地点）、装卸、仓储、保管（含验收完成前的保管）、落地交货、保险、安装、拆改及修复、设备对应的接电、上下水等、测试、调试（含系统联合调试）、排油烟（除竖向管道外）及厨房设备用通风、补风等管道施工、报建、验收（含消防验收等必要的验收和审查）、指导培训招标人相关工作人员对厨房设备的日常清洁维保、质保期及质保期内维护保养及其他相关服务内容、增值税、合同明示或暗示的风险、责任和义务涉及费用、实施过程中应预见和不可预见费用等，包括但不限于以下内容：
1、根据招标图纸、文件，提供所需劳动力、材料、设备、服务、包装货运、全套施工图纸等，包括在招标图纸上、文件上未有提及，但有合理需要的其他内容。
2、为施工安全或合理操作设备所需要的一些设备、工具或材料，无论是否为厨房设备本身配件，承包商应予充分考虑，不能索取额外费用。
3、提供其它有关安装单位接驳水管、电气、通风等接点图纸，以便其它有关安装单位能分别施工安装。
4、招标图纸上所示尺寸仅用以显示该等设备所占的地方及位置。设备实际尺寸需按项目现场情况来量度，投标人应在采购设备前现场核实尺寸；如出现问题，应在保证功能使用的基础上进行厂制品修改。
5、投标人提供的设备及系统，需符合整个项目的使用需求，以便于招标人接入及使用。
6、投标人需应提供准确的厨房设备所需的配备设施及材料，若该配备设施及材料在招标中未有提及，但由于安全上或操作上有需要，则投标人仍要提供，且不能索取额外费用。
7、投标人应注意工程现场可能存在其他施工方同时作业的情况。投标总价中应包括与其他施工方工作协调的相关费用。投标人应予充分考虑，不能因此索取额外费用。
8、此需求包括每件设备之供应、安装、调试、保修及一切其它有关事项，含协助招标人或其指定代表参与政府部门要求的会议，以能获取此项工程所需的批核及许可证，如因现场或当地政府原因需修改图纸，承包商应作合理修改并提交招标人审批。
9、投标人需自行核算, 其中需包括但并不限于以下数据：
（1）设备安装所需的结构、承重、地台、窗洞等细节参数；
（2）根据合同设备规格所需之装置用料，配件及配套等。
（3） 如计算中有任何问题，投标人需进行积极正面的协调，并提交给招标人或相关厨房运营单位审批。
（4）基于能安全及适当地安装及操作设备，投标人需提供制造商建议使用的一切特别配套及合理的安全设施，以便工地施工。
（5）投标人应和招标人提出所需及合理的墙洞、地坑以供适当地接驳厨具上之管道、电力、抽气及冷冻装置等。在开放厨房区域，投标人和招标人提出既保证功能、又美观的接驳位置。
（6）符合实际工地情况的设备尺寸。
（7）所有已接纳的代用设备若尺码或机电计算跟原本规格要求有异, 投标人应在中标后立即提出，并与有关顾问进行协调，做出专业及适当的修改。
（8）提供详细及符合比例的设备平面图、设备机电接驳位置图及此工程上与其它施工单位配合所需的图纸或数据，以呈交予招标人或所指定代表审批。
（9）一切所需的实际尺寸及数据，需按工地情况为准。
（10）由机电接驳位至设备安装之连接需包括下列材料, 配件及配套：
a. 所有电器从强电井或厨房预留电位到设备的连接。
b.所有供水接驳位至设备的热水及冷水水管应包括所需配套及隔热要求。
c.所有从厨房设备至排水连接位，包括配件及隔气，等等。
d.所有分体式冷冻系统至冷库或雪柜之安装需包括配套，闸制及隔冷材料等等之装置。
e.所有从厨房设备至冷凝水管需安装所需的闸制，控制阀，隔冷装置及附件。
f.排烟罩和任何其它设备的照明装置，应符合标书说明的照明标准。
g.排烟罩及有关之炉具需提供连接点给大厦监察系统及火警系统接驳之用。
h.所有由天花至设备所外露的冷热水管，蒸气和冷凝管等需用不锈钢加封。
i.设备与墙位因平衡导致的空隙需以不锈钢填补。
j.冷库板与隔墙的空隙需以不锈钢填补。
k.投标人需提供每件设备运送及安装所需的时间表，并得到招标人批准。
（11）须严格按照图纸和技术要求委派有经验的技术人员进行货物的安装，并确保安装能以适当和有效的方法进行，若因现场装修或设备设施位置需局部调整才能满足供应设备设施的安装要求，则供应商免费进行调整，确保所供应的设施设备安装符合要求，且不破坏原有装修风格及设备设施，整体美观、简洁大方。
三、项目管理团队配置和管理要求
1、投标人承诺必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，中标人的名单中负责该项目的项目经理承诺必须与报价时提供的项目经理名单一致。
2、投标人承诺进场前提交进场施工人员名单及身份证复印件给招标人备案，且承诺须在招标人所属有关部门办理出入证。
3、承诺施工人员须严格遵守招标人一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。
4、中标人须遵守招标人管理规定，安全生产，文明施工。
5、中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，招标人只负责协助。
6中标人承诺须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。
7、本项目涉及风管安装、设备接电、施工安全，投标人（或被分包单位）拟派人员中需包含：

（1）至少1人具有应急管理局颁发的《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》或住建部门核发的建筑焊工证；

★（2）至少1人具有电工特种作业操作证； （提供对应有效的证书复印件并加盖投标人公章，并须提供投标截止时间前六个月内任意一个月由投标人单位（或被分包单位）为其缴纳的社保证明）
★（3）专职安全员至少1人，具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（综合类C3），证书须在有效期内。（提供对应有效的证书复印件并加盖投标人公章，并须提供投标截止时间前六个月内任意一个月由投标人单位（或被分包单位）为其缴纳的社保证明）
（4）至少1人具有电气工程类专业中级或以上工程师职称。
四、施工管理要求
1、中标人须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受招标人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

2、中标人在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度， 由于管理不善， 导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担，且招标人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

3、中标人在工程施工期间须配备项目驻场项目经理、专职安全员，建立健全安全制度。

4、中标人在施工期间，承诺须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损， 并设置漏电保护装置。

5、本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求，并接受招标人或其委托的监理单位、检测单位对材料质量现场抽检。

6、中标人须自行解决工人住宿、餐食与生活设施等场地问题。

7、建筑垃圾须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对招标人单位进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于中标人的责任造成的一切人员的伤亡，均由中标人承担由此产生的一切赔偿等后果。

8、施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由招标人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

9、中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。
10、中标人须完全遵守现场物业的施工管理制度，完成物业进场报备、人员办证、时段管控、材料运输、垃圾清运、成品保护、公共设施保护等相关管理要求。

五、安全文明施工要求

1、安全文明施工标准：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2、按省市现行建设工程安全文明施工管理办法规定执行，中标人须采取有效措施保证与本工程有关的财物、人身安全，不能对施工现场环境造成污染。若因中标人的原因造成安全事故，由中标人承担全部责任。

3、由于项目施工位置属公共区域，如招标人因临时性重大活动需要停工或者临时改变施工方案的，中标人应无条件配合。

4、在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施。
5、施工全过程严格满足物业的安全文明施工管理规定，落实现场安全防护、动火审批、噪声扬尘管控、临时用电、消防保障、场地保洁、成品保护等全部安全文明措施。
六、货物包装、运输要求

1.对于有特殊运输要求的货物（如温度、易碎、易变形、易受潮等），投标人必须加强包装保护措施，在包装箱上印有醒目标记。

2.产品的包装应符合国家现行相关标准的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

3.货物、易损易耗品件、专用工具必须按招标人要求单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致的货物清单及编号，易于被区分。

4.包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号（如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等）。

5.交货时，承包商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、产品合格证、产品说明书、原厂保修卡等随机资料交付给招标人。 

6、对列入属国家强制性产品目录内的货物，交货时必须出具该产品的国家强制性产品认证（3C认证）证书。  

七、法规、条例及规范

1、投标人所有的工作需符合有关当地政府的条例、法律、已公布政策、指引、 环保卫生及安全要求。

2、投标人须委派合格/认可的项目经理驻场并进行有关工作。

3、投标人须按当地政府部门的要求提供所需的各项工程竣工资料及合格证明等。

4、卫生监督所（药监局）如有卫检要求，请投标人按照要求提交以下内容：工程概况、平面布局简介、卫生环境标准、厨房功能卫生说明、厨房设计依据、餐厅与厨房面积、建筑结构与设备说明、设备流程及设备选择的主要原则、餐饮区域出品流程说明等所需资料。

八、检验、维护说明

1.投标人和招标人依据有关规定，对到货设备进行表面（规格、数量、货物表面状况等）验收。

2.投标人在接到招标人通知后，必须依时派员参加，否则将视为接受招标人开箱验收的所有结果，并负责解决开箱验收发现的问题和赔偿。

3.当货物运抵招标人指定的现场后发现有缺陷或与要求不符，投标人应及时为招标人进行更换或修复，并自行承担有关费用。

4.对货物质量的检验结果发生争议时，第三方检测以质监部门的检验结果为最终结果。按结果情况确定费用承担人。

5、提供产品说明及操作及维修手册予招标人或相关厨房运营单位。

九、质保期及维护保养服务

1、质保期

（1）本项目设备部分质保期3年，质保期自招标人在货物整体质量验收单上签字确认验收合格之日起计算。质保期内，非人为因素导致的故障由中标人免费维修或更换，中标人对其提供的货物实行包修、包退、包维护保养，不再收取任何费用；确属招标人人为损坏的，仅收取配件成本费。质保期满后，中标人提供终身维修服务，仅收取配件成本费。本项目装修部分的质保期按《建设工程质量管理条例》、建设部80号令《房屋建筑工程质量保修办法》、《广东省建设工程质量管理条例》、广州市政府令第214号等相关规定执行。

（2）质保期内，中标人应在接到招标人服务通知后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕；若确实无法及时修复，中标供应商需立即提供同等类型的产品代用，直至故障设备修复。投标人须具备可满足上述质保服务要求及响应效率的固定维护场地、人员和机制。 

2、维护保养服务（安装前、安装中、安装后）

(1)安装前：设备到达工地后必须良好储存及包装，避免任何其它单位在没有得到厨房设备投标人允许的情况下移动设备。

(2)安装中：使用适当的安装工具，避免在设备上站立和走动。

(3)安装后：清洁、调试、操作

a. 管道系统的清洁（一般情况下）施工期间，适当在所有线条及设备管口加盖，以避免沙粒、灰尘等进入。每个管道系统都应被冲洗（从管道中除去粗砂、灰尘及沙粒等），并且每隔一段时间都要求彻底清洁管道系统。

b. 调试（一般情况下）整个安装过程完成后，试运行设备以对平衡阀门、排气口、自动控制、气泵、减压阀门等做需要的调制，以确保符合所有运行要求。

c. 润滑

安装后，所有设备的轴承都应根据制造厂商的要求用机油或油脂润滑。

d. 清洁（一般情况下）

在设备到达现场后、整个安装期间以及安装后，所有设备顶部、边角及设备机身都应彻底清洁、抛光及在适当的地方润滑，同时必须用牢固的塑料布覆盖及封印，为最后的确认保持最佳条件。

e. 操作

在安装结束后，需向招标人进行示范操作、设备使用及维护。

f. 培训

需在2年内，按招标人通知的时间指派专业技术人员，免费为采购单位使用人员进行至少3次集中培训或指导。培训或指导需在正常工作时间，并且应在运营方职员合理需要进行设备操作及维护的时期进行。投标人在投标文件中必须列出详细的项目培训实施计划，包括但不限于培训时间、地点、人员，培训内容包含但不限于设备操作、日常保养、注意事项等。

3、具体厨房设备保养及维修内容包含但不限于：

(1)冰箱/平台雪柜

a. 开停机温度检测。

b. 根据需要，压缩机工况测定。

c. 高低压及冷媒量检测（根据需要）。

d. 冷凝器清洁（招标人须提供专用冷凝器清洁剂）。

e. 化霜定时器设定及化霜时间检查。

f. 电器及线路的检查保养。

(2)厨房机械

a. 设备基本功能检测。

b. 机械系统检测保养。

c. 齿轮箱、变速箱的检查或加油及换油（根据需要）。

d. 电机、电器开关及电器系统检查（根据需要）。

(3)洗碗机

a. 洗碗机洗涤温度及喷淋温度的检测调整。

b. 洗碗机机械传动检查。

c. 洗涤周期检测。
★十、合同履行期限
签订合同后7个日历天内完成装修部分的报批，并在接到施工通知后55个日历天内完成全部装修施工改造、设备供货、安装、调试工作并通过整体验收。后续须全程配合招标人开展备餐间、餐厅场地整改、资料报送等相关工作，直至招标人取得《食品经营许可证》。
十一、付款方式

第一次支付：时间为合同签字盖章生效后15个工作日内，满足的条件为招标人按合同价款预付，支付合同金额的15%；

第二次支付：时间为合同内厨具设备完成安装调试后，经清点验收无误20个工作日内，满足的条件为厨房设备安装调试完成，凭招标人签名、中标人签章确认的《厨具设备验收报告》、《工程竣工验收报告》、《供应商履约评价表》，支付合同金额的35％；

第三次支付：时间为招标人取得《食品经营许可证》后，支付合同金额的47％；

第四次支付：时间为自《厨具设备验收报告》、《工程竣工验收报告》签署之日起满5年，满足的条件为凭招标人签名、中标人签章确认《厨具设备维保服务验收报告》、《工程保修验收报告》、《供应商履约评价表》，支付合同金额的3％。
附件：
附件1-《设备采购清单》

附件2-《工程量清单》（另册）

附件3-《图纸》（另册）
附件4-《供应商履约评价表》
附件5-《大楼物业关于负一层新增备餐间技术要求》
附件1：

《设备采购清单》
	编号
	产品名称
	尺寸(mm)
允许偏差±5%
	数量
	单位
	技术参数

	
	
	
	
	
	

	一、备餐间
	

	备餐间设备
	
	
	

	A男/女更衣室
	
	
	
	

	A01
	粘捕式灭蝇器
	500*120*290
	1
	台
	功率：≥30w 
覆盖面积：≥80㎡

	A02
	风幕机
	1200*182*221
	1
	台
	铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计，风向可随意调节，且有高、中、低档调速功能，电量：228w，风量：1710m3/H。

	A03
	9门更衣柜
	900*400*1800
	2
	台
	采用优质304#不锈钢板制作，板材厚1.0mm，经剪切冲压、折弯焊接制作，每门带钥匙、带排气孔及标签孔。小门长280*高530*深390,3*3=9门

	A04
	挂墙单星洗手盆
	500*400*400
	2
	台
	1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.焊接不锈钢冲压星盆；
3.配感应水龙头1套；
4.配不锈钢落水器。

	B洗碗/消毒间
	
	
	
	

	B01
	大单星水池
	1200*700*800+150
	1
	台
	1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋；
3.焊接拉伸式星盆；
4.不锈钢落水器；
5.≧φ38mm不锈钢管制脚架；
6.采用不锈钢制作可调节子弹脚；
7.配水龙头1个。

	B02
	牛角抽气罩
	600*160*365
	3
	台
	烟罩身采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作

	B03
	挂墙开水器
	500*370*830
	1
	台
	全201#不锈钢材质制造，自动机械延时进水控制，保障使用100%开水，整体灌注聚氨酯发泡保温。
功率：≥380V/9KW
容量：60L

	B04
	长龙式洗碗机
	3600*1018*2050
	1
	台
	基本参数
外形尺寸:3600x1018x2050mm
网带宽度:510mm
最大洗涤高度:420mm
最大洗涤量：:3000碟/小时
耗水量:350-400L/小时
洗涤温度：55-60°C
漂洗温度：82°C
进汽压力: 0.3-0.4Mpa
进水压力:0.15-0.4Mpa
电源要求:380V/50Hz/3N
加热方式:电加热型
功率:62/68kw
1、洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗、烘干、出端等5个基础模块组成;
2、机器传送带速度无极变速可调；
3、整机材料采用优质不锈钢，材料厚度：箱体厚度：≥1.5mm、机架厚度：≥1.5mm、外罩板：≥1.0mm；
4、入口区长度≥700mm,主洗区长度≥800mm，漂洗、烘干区长度≥1300mm,出口区长度≥800mm;
5、整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸，并且单个模块长度不超过1.3米；
6.所投长龙式洗碗机配置智能PLC控制系统、液晶触摸屏显示机器运行数据，包括加热区域温度、时间和日期、机器故障信息。包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告通过物联网实时传输到手机APP进行监控及操作；液晶屏幕对角线尺寸应不小于17.5cm。
7.所投长龙式洗碗机具备以下功能（投标时提供视频功能演示视频）：
①具备显示设备状态、告警、实时数据、实时曲线、实时故障、历史故障等功能，可随时了解设备运行的所有状况。
②具备操作注水启动、烘干启动、运行启动、停止功能。
③具备参数设定功能，可以手动输入参数值：洗涤温度修正、烘干温度修正、催干剂报警值、洗涤剂报警值、注水漂洗关闭延时、烘干机停止延时、电机频率设定等。
④具备手动测试开关功能：手动流水阀、手动水泵、手动漂洗、手动烘干等，均具备单独的手动测试开关。
▲8.所投洗碗机采用优质不锈钢板，其表面质量依据GB/T2523-2022标准，表面粗糙度Ra.μm实测值不高于0.98，显微组织为孪晶奥式体组织+少量条状铁素体，晶界形态为阶梯组织，凹坑形态：六类；防腐性能依据GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，经≥180h乙酸盐雾试验后，样品检验面未见锈蚀，RP:10；依据GB/T232-2024、GB/T229-2020、GB/T228.1-2021标准，其弯曲试验后试样弯曲外表面无可见裂纹，3次吸收能量试验皆≥19J；抗拉强度Rm，MPa不低于710，规定塑性延伸强度RP0.2,MPa不低于300，洛氏硬度（HRA）≥55。提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告。
▲9.所投洗碗机可洗涤不锈钢、密胺等多类餐具，其洗后的碗、碟、盘、筷、勺、杯6种餐具依据GB14934-2016、GB 4789.4-2024标准，大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂等均为不得检出（或未检出）。提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告（报告需显示此6种餐具洗后皆能满足卫生安全要求）。
▲10.配备双道喷淋系统，喷淋管组采用四上四下不锈钢材料，直径不小于38mm，覆盖360°喷淋要求，为方便日常清洗，喷淋管须采用插接连接。喷淋核心组件卧式离心泵（额定功率不得高于1.5Kw），依据GB/T3216-2016标准要求最高扬程≥17m、最大流量≥30m³/h，最大自吸高度≥1.5m，达到最大自吸高度自吸时间应≤220s；依据GB/T2423.55-2023试验标准，漂洗模块测试符合IK08。提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告。
▲11.洗碗机所用组件必须满足有毒有害物质限量要求，洗碗机配件：智能温控表、电器控制柜、三相异步电机、304发热管、光电感应开关、水温感测器 、电磁开关阀、陶瓷水位探针具有满足GB/T 26572-2011、GB/T 39560.1-2020、GB/T 39560.2-2024、GB/T 39560.301-2020、GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.5-2021、GB/T 39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021、GB/T 39560.8-2021产品标准。提供有毒有害物质限量认证证书扫描件。

	
	
	
	
	
	

	B05
	双层工作台
	800*700*800+150
	1
	台
	1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋；
3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
4.≧φ38mm不锈钢管制脚架；
5.采用不锈钢制作可调节子弹脚。

	B06
	移门挂墙柜
	1000*350*600
	1
	台
	1、柜身采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
2、吊柜中层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作，；
3、吊柜层板底衬SUS304#304＃≧1.0mm厚码仔加硬；
4、柜门采用SUS304#双面0.8mm不锈钢板制作
5、挂墙式固定安装。

	B07
	备用编号
	
	
	
	

	B08
	洗地龙头
	190*550*440
	1
	台
	耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.8L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。产品有第三方检测报告。

	B09
	四门高身碗柜
	1200*500*1800
	1
	台
	1.柜身采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
3.趟门板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
4.配重力可调节子弹脚。

	B10
	热风循环消毒柜
	1170*510*1900
	2
	台
	1.黑白不锈钢高品质结合+工程款翻边拉手+内外201#不锈钢箱体结构；
2.采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生；
3.光波管加热+带可视窗+强热风循环系统，餐具消毒无死角；
4.设有可调温控器，对所需温度随意调节；
5.带可调定时器功能，灵活定时；
6.全不锈钢重力脚，可调高低功能；
7.中大容量设计，配置全无磁加粗层架；
8.适合部队，医院，消毒公司使用；
9.容量：680L；
10.电压：220V/50HZ；
11.功率：2.52KW.

	C主厨房
	
	
	
	

	C01
	粘捕式灭蝇器
	500*120*290
	2
	台
	功率：≥30w 
覆盖面积：≥80㎡

	C02
	洗地龙头
	190*550*440
	1
	台
	耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.8L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。产品有第三方检测报告。

	C03
	二层送餐车
	500*800*900
	3
	台
	1.面板采用优质304#不锈钢板制作，厚为≥1.0mm；
2.车架采用不锈钢方管25*25*1.2mm制作；
3.配4个4寸静音万向超级聚胺脂中型脚轮，其中两个定向，两个万向带车刹。

	C04
	风幕机
	1500*188*221
	1
	台
	铝合金外壳，时尚美观，独特导风板设计，风向可随意调节，且有高、中、低档调速功能，电量：274w，风量：2230m3/H。

	C05
	电磁单头七星蒸炉
	1000*900*800+450
	1
	台
	电压：380V/25kW 三相四线                                                                                                                                                            
1、炉身采用高强度不锈钢，一体成型台面，框架结构设计。
2、蒸汽快速发生系统，水位精准控制，蒸汽产生时间更快，蒸汽量足。
3、独立自动补水控制系统，缺水保护系统。
4、敞开式可清洁水箱设计，装拆清洗方便，更卫生、蒸品口感佳。
5、LED液晶智能显示屏，能直接显示功率、火力档位、用电量等数据信息，火力调控更加直观       
6、8档分段式磁控旋转手柄开关，合金材质火力调节，把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好              
7、磁电引擎，全密封烤漆模块数字机芯，数字驱动、多级防护，分层负压散热设计，内置品牌IGBT模块，模块化电容，铜条式链接设计，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
8、耐高温“齿”形线盘组件，高纯度高频率紫铜线盘，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘
▲9、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫，所投产品核心组件风机依据GB/T 4208-2017标准进行试验，风机防护等级达到IP68，投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告扫描件。
10、内置干烧保护系统，产品使用寿命更长。
▲11、所提供产品的通过GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.7-2023标准检测，并取得食品接触产品安全认证证书，投标时提供有效证书扫描件和带有CMA或CNAS标识试验报告。


	C06
	电热扒炉连下柜
（全平）
	800*900*800+50
	1
	台
	1、炉身采用高强度201不锈钢，台面一体成型设计，面板1.2mm，侧背板1.0mm
2、铁板采用了6MM镀铬铁板，采用欧姆龙温控探针，控温精准
3、温控显示屏显示实时铁板温度
4、前板上配置8档分段磁控旋转火力控制开关
5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
6、整机具有多项智能自动保护功能，有故障代码提示
▲7、所提供产品的通过GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.7-2023标准检测，并取得食品接触产品卫生认证证书，投标时提供证书扫描件和带有CMA或CNAS标识的试验报告。

	C07
	六门冷冻柜
	1810*730*1940
	1
	台
	1.温度范围：-18°C~-6°C；
2.功率：850W；
3.容量：1255L；
4.制冷方式：风冷；
5.控温类型：电子温控；
6.柜脚类型：万向轮脚；
7.内外箱材料：201#不锈钢；
8.物架层数：3层

	C08
	四层栅格货架
	1200*500*1500
	1
	台
	1.主架采用304＃≧1.2mm38*25不锈钢方管制作；
2.横梁采用304＃≧1.0mm38*25不锈钢管制作；
3.栅格采用304＃≧0.8mm30*15不锈钢管制作；
4.柱脚采用304＃≧1.2mm38*38不锈钢可调节脚。

	C09
	二门保鲜工作台
	1800*760*800
	2
	台
	1.温度范围：-5℃~+10℃；
2.功率：304W；
3.容量：409L；
4.制冷方式：风冷；
5.控温类型：电子温控
6.柜脚类型：子弹脚；
7.内外箱材料：201#不锈钢；
8.物架层数：1层

	C10
	单通移门荷台柜
	1800*800*800
	2
	台
	1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.柜身、层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
3.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋；
4.趟门采用304＃≧0.8mm不锈钢板制作；
5.采用φ51mm不锈钢制作可调节重力子弹脚。

	C11
	不锈钢封墙钢
	9050*10*1850
	9.05
	米
	采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；

	C12
	油网烟罩
	9050*1200*500
	9.05
	米
	烟罩身采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作，配双层隔油网，积油杯。

	C13
	炉拼台
	300*900*800+450
	1
	台
	1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋；
3.≧φ38mm不锈钢管制脚架；
4.采用不锈钢制作可调节子弹脚。

	C14
	电磁双头平头炉
	1300*750*500+700
	1
	台
	电压：380V/15kW*2 三相四线 
1、炉身采用高强度201不锈钢，一体成型台面，框架结构设计，面板1.2mm，1.0mm侧背板
2、玻璃采用了圆型平面428强化玻璃，耐温且不易破裂
▲3、LED液晶智能显示屏，能直接显示功率、火力档位、用电量等数据信息，火力调控更加直观。依据GB/T 4208-2017标准进行试验，显示屏防护等级达到IP69，投标时提供带有CMA或CNAS标识的检测报告
4、8档分段式磁控旋转手柄开关，合金材质火力调节，把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好
5、磁电引擎，全密封烤漆模块数字机芯，数字驱动、多级防护，分层负压散热设计，内置品牌IGBT模块，模块化电容，铜条式链接设计，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
6、耐高温“齿”形线盘组件，高纯度高频率紫铜线盘，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘
7、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
8、整机具有多项智能自动保护功能，有故障代码提示
▲9、所提供产品的通过GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.7-2023标准检测，并取得食品接触产品安全认证证书，投标时提供证书扫描件和带有CMA或CNAS标识的试验报告。
▲10、所投产品的平面微晶板按GB/T 2423.5-2019的规定进行机械冲击试验:1.试验波形: 半正弦波，2.脉冲宽度: 15.00ms，3.峰值加速度:25m/s，4.冲击力垂直作用于样品平面，不少于500次。试验后，平面微晶板外观，结构无损坏，无破裂，投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告扫描件。
▲11、投标时提供商用电磁炉中国能效1级标识和中国能效标识网查询截图。

	C15
	炉拼台
	300*1100*800+400
	3
	台
	1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋；
3.≧φ38mm不锈钢管制脚架；
4.采用不锈钢制作可调节子弹脚。

	C16
	电磁单头大锅灶
	1100*1100*800+400
	1
	台
	电压：380V/20KW 三相四线 
1、采用高强度#201不锈钢，台面一体成型设计，面板≥1.2mm，侧背板≥1.0mm
2、大炒锅使用409不锈铁锅，厚度≥2.5mm
3、LED液晶智能显示屏，能直接显示功率、火力档位、用电量等数据信息，火力调控更加直观  
4、8档分段式磁控旋转手柄开关，合金材质火力调节，把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好
5、磁电引擎，全密封烤漆模块数字机芯，数字驱动、多级防护，分层负压散热设计，内置品牌IGBT模块，模块化电容，铜条式链接设计，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
6、耐高温“齿”形线盘组件，高纯度高频率紫铜线盘，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘
7、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
8、整机具有32项智能自动保护功能
▲9、所提供产品通过GB 40876-2021标准进行试验，试验结果平均热效率值≥95%，达到1级能效标准，投标时提供权威机构出具的中国节能认证证书和带有CMA或CNAS标识的试验报告。
▲10、投标时提供电磁灶能源效率检测报告、中国能效1级标识和中国能效标识网查询截图并加盖投标人公章。

	C17
	电磁双头双尾小炒灶
	2200*1100*800+400
	1
	台
	电压：380V/15kW*2 三相四线 
1、炉身采用201高强度不锈钢，一体成型台面，框架结构设计，面板1.2mm，侧背板1.0mm
2、LED液晶智能显示屏，能直接显示功率、火力档位、用电量等数据信息，火力调控更加直观   
3、8档分段式磁控旋转手柄开关，合金材质火力调节，把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好
4、磁电引擎，全密封烤漆模块数字机芯，数字驱动、多级防护，分层负压散热设计，内置品牌IGBT模块，模块化电容，铜条式链接设计，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
5、耐高温“齿”形线盘组件，高纯度高频率紫铜线盘，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘
6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
7、整机具有32项智能自动保护功能
8、配专用铁锅2个
▲9、投标时提供所投电磁灶能源效率检测报告（两个炉头热效率值均≥94%）、中国能效1级标识和中国能效标识网查询截图并加盖投标人公章。
▲10、所投电磁炉凹面微晶玻璃根据GB/T 2423.22-2012《环境试验第2部分:试验方法试验 N:温度变化》放置在(-55±2)℃试验箱中10min，然后升到(150±2)℃试验箱中放置10min，转换时间<30s，再转换到(-55±2)℃试验箱体中10min，如此循环转换50次。试验结束后，常温恢复 2h，凹面微晶玻璃外观、结构无破坏，无损伤，投标时提供权威检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的能体现上述内容的检测报告扫描件
▲11、所投电磁炉显示屏依据GB/T 2423.1-2008标准在-40℃环境中，放置≥72h，测试后，外观无变形无裂痕等现象，依据GB/T 2423.2-2008标准在70℃环境中，放置≥72h，测试后，外观无变形无裂痕等现象，投标时提供带有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件

	C18
	电磁三门海鲜蒸柜
	900*900*1850
	1
	台
	电压：380V/30KW 三相四线 
1、炉身采用201高强度不锈钢，一体成型台面，框架结构设计，面板1.2mm，侧背板1.0mm
2、LED液晶智能显示屏，能直接显示功率、火力档位、用电量等数据信息，火力调控更加直观   
3、8档分段式磁控旋转手柄开关，合金材质火力调节，把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好
4、磁电引擎，全密封烤漆模块数字机芯，数字驱动、多级防护，分层负压散热设计，内置品牌IGBT模块，模块化电容，铜条式链接设计，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
5、耐高温“齿”形线盘组件，高纯度高频率紫铜线盘，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘
6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
7、整机具有32项智能自动保护功能
▲8、所投产品的显示屏、开关依据GB/T 2423.17-2024标准在35℃±2摄氏度的试验箱中，试验条件：氯化钠浓度为50±5g/L，溶液pH值为6.5~7.2，沉降量为1~2ml/80cm²/h，压力桶温度为47℃±2℃，测试时间≥180h。测试后外观无腐蚀生锈等现象，依据GB/T 6461-2002标准外观评级RA为10级，投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告扫描件。

	C19
	备用编号
	
	
	
	

	C20
	单星工作台
	1800*760*800
	1
	台
	1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋；
3.焊接拉伸式星盆；
4.不锈钢落水器；
5.≧φ38mm不锈钢管制脚架；
6.采用不锈钢制作可调节子弹脚；
7.配水龙头1个。

	C21
	灭火系统
	700*650*240
	1
	台
	1、工作温度: 4-55℃；
2、最高工作压力:0.9MPa，贮存压力：13MPa；
3、灭火剂保质期:8年；
4、药剂喷洒时间:13-15s；
5、灭火时间: ≤4s；
6、药剂填充量：12L；
7、机械应急操作机构操作力：80N，手动操作位移15mm；
8、喷射延迟时间：1.5-2s；
9、自动切换时间：3s；
10、喷嘴工作压力：单瓶0.24MPa，双瓶0.16MPa,冷却水工作压力：单瓶0.05MPa，双瓶0.08MPa；
11、灭火时的抗飞溅性能，装置启动后灭火剂喷射时无燃烧的油液飞溅出来；
12、报警器内部声压级：79dB（A）。

	C22
	双通移门吊柜
	1800*400*1900
	2
	台
	1、柜身采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
2、吊柜中层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作，；
3、吊柜层板底衬SUS304#304＃≧1.0mm厚码仔加硬；
4、柜门采用SUS304#双面0.8mm不锈钢板制作
5、吊顶式固定安装。

	D粗加工间
	
	
	
	

	D01
	洗地龙头
	190*550*440
	1
	台
	耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.8L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。产品有第三方检测报告。

	D02
	双星工作台
	2200*760*800+150
	1
	台
	1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋；
3.焊接拉伸式星盆；
4.不锈钢落水器；
5.≧φ38mm不锈钢管制脚架；
6.采用不锈钢制作可调节子弹脚；
7.配水龙头2个。

	D03
	四门冷冻柜
	1220*730*1940
	1
	台
	1.温度范围：-15℃~-6℃
2.功率：503W
3.容量：856L
4.制冷方式：风冷
5.控温类型：电子温控
6.柜脚类型：万向轮脚；
7.内外箱材料：201#不锈钢
8.物架层数：3层

	D04
	绞切肉机
	550*400*750
	1
	台
	1.功率/电压:双1.1kw/定制380V国标铜芯切片
2.产量:200kg/h
3.绞肉产量:180kg/h
4.切肉厚度：3.5

	D05
	移门挂墙柜
	1500*350*600
	2
	台
	1、柜身采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
2、吊柜中层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作，；
3、吊柜层板底衬SUS304#304＃≧1.0mm厚码仔加硬；
4、柜门采用SUS304#双面0.8mm不锈钢板制作
5、挂墙式固定安装。

	D06
	双层工作台
	550*760*800+150
	2
	台
	1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋；
3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
4.≧φ38mm不锈钢管制脚架；
5.采用不锈钢制作可调节子弹脚。

	D07
	单星水池
	800*760*800+150
	3
	台
	1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋；
3.焊接拉伸式星盆；
4.不锈钢落水器；
5.≧φ38mm不锈钢管制脚架；
6.采用不锈钢制作可调节子弹脚；
7.配水龙头1个。

	D08
	四层栅格货架
	800*500*1500
	1
	台
	1.主架采用304＃≧1.2mm38*25不锈钢方管制作；
2.横梁采用304＃≧1.0mm38*25不锈钢管制作；
3.栅格采用304＃≧0.8mm30*15不锈钢管制作；
4.柱脚采用304＃≧1.2mm38*38不锈钢可调节脚。

	E面点间
	
	
	
	

	E01
	商用豆浆豆花一体机
	容量:20-50L
	1
	台
	1.生产容量:20-50L(±10%)                                      
2.采用 SUS#304食品级不锈钢桶，满水、防溢出、防干烧保护，干豆制浆无需泡豆，自带预约烧水功能，适用于80人-300人。                              
3.功率:≥5KW，具有大容量跨度（20-50升） 
4.一键操作、全程0接触，全自动完成，无需专人看管，浆渣分离自动过滤，打开水龙头即可饮用，可视直接用水清洁、无残留，无卫生死角，杜绝食品安全隐患 ，可制作纯豆浆、红枣豆浆、核桃米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊、绿豆沙等五谷杂粮饮品 

	E02
	挂墙单星洗手盆
	500*400*400
	1
	台
	1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.焊接不锈钢冲压星盆；
3.配感应水龙头1套；
4.配不锈钢落水器。

	E03
	粘捕式灭蝇器
	500*120*290
	1
	台
	功率：≥30w 
覆盖面积：≥80㎡

	E04
	压面机
	660*750*1120
	1
	台
	电压/功率：380V/1.5KW
压面滚筒长度：300mm
压面滚筒转速：125转/分
可调厚度：1-18mm
不锈钢机架

	E05
	和面机 
	和面量：12kg  
	1
	台
	机器通过两个设置计时器可手动或自动循环工作；和面桶、螺旋勾和中心杆由不锈钢制成；防护罩机器上装有急停开关；
和面量：12kg                            
电压：380v/50Hz                          
功率：0.8/1.5kW
频率：50Hz
输入功率：1.9kW
搅拌转速：115/230/min  
▲1、所采用的不锈钢板通过抗菌性能测试：金黄色葡萄球菌的抗菌率≥92%，大肠杆菌的抗菌率≥90%，肠炎沙门菌的抗菌率≥91%，具有依据国标GB/T24170.1-2023,GB/T21510-2024的合规检测报告，检测报告含CMA或CNAS标识。  

	E06
	搅拌机
	容量：38L 
	1
	台
	与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造；三速变档，硬齿轮传动，经久耐用，打发率高，故障率低；电机过载保护开关，安全放心，名牌电机，性能稳定，噪音低，适用于打制蛋糕，奶油，馅料，标配：缸/扇/球/钩/安全罩 
容量：38L                            
电压：380V/功率：1.8KW
频率：50Hz 搅拌转速：62/108*296R/min 输入功率：1.8KW 整机重量160KG
外形尺寸(宽*深*高）mm:580*700*1060 MM 
▲1、采用不锈钢板材，板材具有耐腐蚀等级认证：通过≥96H的中性盐雾测试，耐腐蚀等级10级，具有依据国标GB/T6461-2002,GB/T10125-2021的合规检测报告，检测报告含CMA或CNAS标识；
▲2、所采用的不锈钢板通过抗菌性能测试：金黄色葡萄球菌的抗菌率≥92%，大肠杆菌的抗菌率≥90%，肠炎沙门菌的抗菌率≥91%，具有依据国标GB/T24170.1-2023,GB/T21510-2024的合规检测报告，检测报告含CMA或CNAS标识。

	E07
	单星水池
	700*700*800+150
	1
	台
	1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.面板底采用优质不锈钢制作加强筋；
3.焊接拉伸式星盆；
4.不锈钢落水器；
5.≧φ38mm不锈钢管制脚架；
6.采用不锈钢制作可调节子弹脚；
7.配水龙头1个。

	E08
	面粉车
	500*600*530
	1
	台
	车身采用优质304#不锈钢板制作，≥1.2mm，盖板≥0.8mm；
2.配4个4寸静音万向超级聚胺脂中型脚轮，其中两个定向，两个万向带车刹。

	E09
	包边木案工作台
	1400*700*800
	1
	台
	55mm柳木面板,板下采用优质304#不锈钢板制作的U型槽加固，台架采用优质304#不锈钢管φ51*1.2mm制作，φ38*1.2mm不锈钢横通脚，配可调节子弹脚。

	E10
	油网烟罩
	3000*900*500
	3
	米
	烟罩身采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作，配双层隔油网，积油杯。

	E11
	食品添加剂柜
	1500*350*600
	2
	台
	1、柜身采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
2、吊柜中层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作，；
3、吊柜层板底衬SUS304#304＃≧1.0mm厚码仔加硬；
4、柜门采用SUS304#双面0.8mm不锈钢板制作
5、挂墙式固定安装。

	E12
	备用编号
	
	
	
	

	E13
	十二盆饼车
	500*650*1360
	1
	台
	1.支架采用304#≧38*1.2mm不锈钢管制作；
2.主管及横管采用304#38*38*1.0mm，
3.配4个4寸静音万向超级聚胺脂中型脚轮，其中两个定向，两个万向带车刹。

	E14
	单门发酵箱
	500*700*1870
	1 
	台
	1.控制类型：智能电子温控
2.额定电压：220V
3.输入功率(醒发时)：2.6KW
4.温度范围:35~50℃/99%RH
5.烤盘尺寸：400*600

	E15
	三层六盘不锈钢烤箱
	1220*800*1640
	1
	台
	采用加厚不锈钢，机身更加坚固耐用；
每层上下6根远红外线发热管，可加石板烤披萨；上下独立控温；
超温断电保护；
规格：三层六盘  竖放
电压：380v/50Hz                     
功率：19.8kW
频率：50Hz
烤盘尺寸：400*600mm
外形尺寸(宽*深*高）mm：1220*800*1640 
▲1、通过不锈钢板材的燃烧性能分级测试，判定其燃烧性能为A1级，具有依据国标GB 8624-2012的合规检测报告，检测报告含CMA或CNAS标识；
▲2、食品接触部件采用食品级材料配置，其中镀锌板杂质元素迁移量指标中：砷/镉≤0.002mg/KG，铅≤0.01mg/KG，锑含量≤0.04mg/KG；合金元素迁移量指标中：铝≤1mg/KG,铬≤0.25mg/KG，钴≤0.02mg/KG，铜≤4mg/KG，锰≤2.0mg/KG，钼≤0.12mg/KG，镍≤0.14mg/KG，锡≤100mg/KG，锌≤5mg/KG，具有依据国标GB4806.9-2023的合规检测报告，检测报告含CMA或CNAS标识。

	F仓库
	
	
	
	

	F01
	四层平板货架
	1200*500*1550
	1
	台
	1.层板：采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.横梁：采用304＃≧1.0mm不锈钢制作加强筋；
3.立架：采用304＃≧1.0mm38*25不锈钢方管制作；
4.柱脚：采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢可调节脚。

	F02
	四层平板货架
	1000*500*1550
	2
	台
	1.层板：采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.横梁：采用304＃≧1.0mm不锈钢制作加强筋；
3.立架：采用304＃≧1.0mm38*25不锈钢方管制作；
4.柱脚：采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢可调节脚。

	F03
	栅格米面地架
	900*500*200
	2
	台
	1.层板：采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.横梁：采用304＃≧1.0mm不锈钢制作加强筋；
3.立架：采用304＃≧1.0mm38*25不锈钢方管制作；
4.柱脚：采用304＃≧1.0mm38*38不锈钢可调节脚。

	备餐间排油烟系统
	
	
	
	
	

	1
	排烟配套管
	1500*700
	84
	米
	采用304#1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过2米均设置加强内支撑（加强筋），支架设计要求:支架(型钢综合) 制作安装、除锈、刷防锈漆；弯头、变径、异形管按直管两倍计算

	
	排烟配套管
	900*500
	3.5
	米
	

	
	排烟配套管
	500*500
	8
	米
	

	
	排烟配套管
	400*400
	16.5
	米
	

	2
	油烟专用离心风机
	风量≥26000M3/H
	1
	台
	1.规格:风量≥26000M3/H 转速:640r/min 功率:15kw 全压:1200Pa
2.电气特性：3相 380V 50Hz 风机综合效率≥67%
3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求
4.设备支架:国标100镀锌槽及70镀锌角钢设备支架制作安装

	3
	低空油烟静电处理器
	风量≥26000 M3/H
	1
	台
	1.规格:风量≥26000 M3/H  除油烟效率≥98% 功率:≤1kw
2.电气特性：单相 220V 50Hz 
3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求
4.设备支架:国标镀锌槽钢及镀锌角钢设备支架制作安装
5.外壳全部为1.0碳钢冷板制造，外表采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂，抗紫外线，适合户外使用；不锈钢电场；面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。
▲6.所投油烟净化器绝缘陶瓷依据GB/T 5593-2015《电子元器件结构陶瓷材料》标准，对热稳定性(反复测试10次不开裂为合格)，样品未见裂纹或炸裂现象;（投标时提供具备相应资质第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效的检验(测)报告复印件）
▲7.所投油烟净化设备依据GB/T 5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验第5部分:试验火焰针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则》针焰试验，试验后规定的铺底层没有起燃，并且在移开针焰后，试样无火焰和灼热。（投标时提供具备相应资质第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效的检验(测)报告复印件）
▲8.所投油烟净化设备依据JB/T 9536-2013、GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.33-2021、GB/T4208-2017标准进行检测，表面无腐蚀现象，外观无损坏，通电运行正常。防腐等级为不低于WF2.（投标时提供具备相应资质第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效的检验(测)报告复印件）
▲9.所投油烟净化器符合GB 18483-2001、HJ 38-2017要求，检验结果油烟浓度≤1.0mg/m³，颗粒物小于≤5.0mg/m³，非甲烷总烃≤10.0mg/m³，净化效率≥98%。（投标时提供具备相应资质第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效的检验(测)报告）

	4
	UV光解除味器
	
	1
	台
	1、外壳全部为≥1.0mm以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，确保露天使用寿命。
2、UV灯架为不锈钢材质。
3、UV灯管选用高纯石英玻璃管材，定制U型灯管，紫外线功率输出和臭氧输出超出普通UV灯10%以上。12000个小时之内，光衰不会低于80%。
4、电子镇流器预热启动，有利于灯管寿命的延长，强劲动力输出使紫外线辐射输出功率更强。
▲5.所投UV光解除味器的UV 紫外线灯管依据GB/T 19258.1-2022 附录B 紫外线辐照强度平均值为 70 μW/cm2以上。（投标时提供具备相应资质第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效的检验(测)报告复印件）
▲6.所投UV光解除味器UV灯管配件电子镇流器依据GB/T 19510.1-2023和GB/T 19510.203-2023标准，电气强度，防潮与绝缘，耐热、耐火和耐漏电起痕，爬电距离和电气间隙的试验均符合标准要求。（投标时提供具备相应资质第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效的检验(测)报告复印件）。

	5
	星三角降压启动控制电箱
	18.5KW
	1
	套
	1.规格、500*400*200mm
2.箱体内容:元器件按标准配置
3.箱后电源线等控制系统:含箱后电源线所需要的全部配管和配线等配件制作安装
4.安装方式:壁式安装
5.设计要求:符合设计及规范要求

	6
	静电支架
	
	1
	项
	平台式；规格：与风机大小匹配；材料：槽钢.除锈

	7
	风机支架
	
	1
	套
	平台式；规格：与风机大小匹配；材料：槽钢.除锈

	8
	UV除味器支架
	
	1
	套
	平台式；规格：与风机大小匹配；材料：槽钢.除锈

	9
	风机出口消声器
	
	1
	套
	1.风机出口消声器
2.规格：与风机出口匹配
3.材质：采用优质304#不锈钢板制造，板材采用1.0mm，内衬6层环保高纤消音棉，达到消音、减震效果

	10
	风机减震器
	
	4
	个
	型式：阻尼弹簧型。

	11
	软连接
	
	2
	套
	1.材质：防火帆布；
2.做法：重叠式安装；

	12
	防火阀
	1200*500
	1
	个
	1.名称: 高气密防烟防火阀(常开)
2.型号:性能:150°C自动熔断、手动关闭,,手动复位,0~90°无级调节,输出电讯号

	13
	止回阀
	1200*500
	1
	个
	材质:优质不锈钢板304#1.2mm

	14
	接油盘
	
	1
	个
	材质:优质不锈钢板304#厚度≥1.2mm


	15
	法兰、三角码
	
	1
	项
	采用角铁制作，并做防锈处理。

	16
	打墙洞
	
	3
	个
	本区域内安装风管时需开的墙孔（修复由甲方负责）

	17
	五金杂件
	
	1
	项
	安装本区域设备所需的五金配件及附材

	备餐间排烟补风系统
	
	
	
	
	

	1
	鲜风配套管
	800*500
	11.3
	米
	采用304#1.0mm不锈钢磨砂板，防漏油全密封焊接工艺，数控折弯，周长超过3米均设置加强内支撑（加强筋），支架设计要求:支架(型钢综合) 制作安装、除锈、刷防锈漆；弯头、变径、异形管按直管两倍计算

	
	鲜风配套管
	600*500
	7
	米
	

	
	鲜风配套管
	400*400
	12.9
	米
	

	2
	低噪音柜式离心通风机
	
	1
	台
	1.规格:风量≥16000M3/H 转速:580r/min 功率:5.5kw 全压:453Pa
2.电气特性：3相 380V 50Hz 风机综合效率≥67%
3.减振底座形式、数量:按设计及规范要求
4.设备支架:国标80镀锌槽及50镀锌角钢设备支架制作安装

	3
	风机启动控制电箱
	5.5KW
	1
	套
	1.规格、400*400*200mm
2.箱体内容:元器件按标准配置
3.箱后电源线等控制系统:含箱后电源线所需要的全部配管和配线等配件制作安装
4.安装方式:壁式安装
5.设计要求:符合设计及规范要求

	4
	风机支架
	配风机
	1
	套
	平台式；规格：与风机大小匹配；材料：槽钢.除锈

	5
	风机减震器
	
	4
	个
	型式：阻尼弹簧型。

	6
	风机出口消声器
	
	1
	套
	1.风机出口消声器
2.规格：与风机出口匹配
3.材质：采用优质304#不锈钢板制造，板材采用1.0mm，内衬6层环保高纤消音棉，达到消音、减震效果

	7
	风柜防震软连接
	
	1
	套
	1.材质：防火帆布；
2.做法：重叠式安装；

	8
	吊码
	
	1
	项
	采用角铁制作，并做防锈处理。

	9
	百叶鲜风咀
	300*300
	14
	个
	1.名称:双层铝百叶鲜风口
2.规格型号:300*300

	10
	鲜风百叶窗
	1500*550
	1
	个
	材质:优质不锈钢板1.0mm

	11
	墙洞开凿
	
	4
	个
	本区域内安装风管时需开的墙孔（修复由甲方负责）

	12
	五金配件及附材
	
	1
	项
	安装本区域设备所需的五金配件及附材

	二、餐厅
	

	粉面档
	
	
	
	
	

	G01
	电磁四头煲仔炉
	800*700*800
	1
	台
	电压：380V/3.5KW*4 三相五线
1、炉身采用高强度不锈钢，一体成型台面，框架结构设计，面板1.2mm，1.0mm侧背板
2、采用方形黑色厚耐高温强化微晶玻璃
3、多头独立控制开关及显示                                                                                                                              
4、配置8档分段式磁控旋转火力控制开关，火力精准调节，档位清晰控感好
5、磁电引擎，全密封烤漆模块数字机芯，数字驱动、多级防护，分层负压散热设计，内置品牌IGBT模块，模块化电容，铜条式链接设计，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
6、耐高温“齿”形线盘组件，高纯度高频率紫铜线盘，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘
7、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
8、整机具有多项智能自动保护功能，有故障代码提示
▲9、投标时提供电磁灶能源效率检测报告（4个头热效率值均≥93%）、中国能效1级标识和中国能效标识网查询截图并加盖投标人公章。

	G02
	电饭煲
	550*550*360
	2
	个
	容量:19L
控制方式：微电脑控制键
电压:220V
功率:≥2200W

	G03
	单通荷台柜
	1500*700*800
	1
	台
	1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.柜身、层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
3.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋；
4.趟门采用304＃≧0.8mm不锈钢板制作；
5.采用采用φ51mm不锈钢制作可调节重力子弹脚。

	G04
	室内循环油烟和异味净化一体机（烟罩一体油烟净化设备）
	2000*1300*1600
	1
	组
	电压：380V
功率：10KW
不锈钢双模电场，高效净化效率≧99%
6级净化：
1.一级净化，预过滤均风网过滤大颗粒油烟，并使油烟均匀进入电场;
2.二级净化，大间距耐污强的圆筒蜂巢电场在高压静电作用下高效净化油烟;
3.三四级净化，高密度窄间距板区电场在高压作用下深度净化剩余轻油烟;
4.五级净化，降温设备使用冷冻水作为冷媒，通过热交换片将油烟废气降温;并降低烟气中的水份含量:
5.六级净化，超微孔活性炭过滤系统吸附净化废气中的非甲烷总烃(油烟异味)，达到室内排放的效果。
▲6.所投烟罩一体油烟净化设备不锈钢板依据GB/T 2423.16-2022(IEC60068-2-10:2018,IDT) /方法1 严酷等级1进行≥10天长霉试验，结果为0级（显微镜(放大 50 倍)下观察未见生长）。（投标时提供具备相应资质第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效的检验(测)报告复印件并加盖投标人公章，报告全文内容不得有遮盖）
▲7.所投烟罩一体油烟净化设备的电源高压变压器GB/T 5169.16-2017垂直燃烧性能达到V-0 级。（投标时提供具备相应资质第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效的检验(测)报告复印件）
▲8.所投烟罩一体油烟净化设备外壳材料（不锈钢）符合GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 食品安全国家标准，合金元素迁移量、感官要求（接触食品的表面清洁,镀层无开裂、剥落,焊接部分光洁,无气孔、裂缝、毛刺）、杂质元素迁移量均合格。（投标时提供具备相应资质第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效的检验(测)报告复印件）
▲9.所投烟罩一体油烟净化设备外壳和电场采用不锈钢材质，符合盐雾测试GB/T 2423.17-2024的要求，结果为合格。在溶液浓度50g±5g/L,溶液PH值6.5～7.2测试条件下连续喷雾360小时以上，电场材质防护等级（GB/T 6461-2002标准）为10级。（投标时提供具备相应资质第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的有效的检验(测)报告复印件）

	G05
	粘捕式灭蝇器
	500*120*290
	1
	台
	功率：≥30w 
覆盖面积：≥80㎡

	G06
	二门冷藏工作台
	1500*700*800
	1
	台
	1.温度范围：-5℃~+10℃；
2.功率：304W；
3.容量：317L；
4.制冷方式：风冷；
5.控温类型：电子温控
6.柜脚类型：子弹脚；
7.内外箱材料：201#不锈钢；
8.物架层数：1层

	G07
	电磁双头煮面炉
	1200*700*800
	1
	台
	电压：380V/12KW*2 三相四线 
1、炉身采用高强度不锈钢，一体成型台面，框架结构设计，面板1.2mm，侧背板1.0mm
2、LED液晶智能显示屏，能直接显示功率、火力档位、用电量等数据信息，火力调控更加直观   
3、8档分段式磁控旋转手柄开关，合金材质火力调节，把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好
4、磁电引擎，全密封烤漆模块数字机芯，数字驱动、多级防护，分层负压散热设计，内置品牌IGBT模块，模块化电容，铜条式链接设计，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。
5、耐高温“齿”形线盘组件，高纯度高频率紫铜线盘，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘
6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。
▲7、所提供产品的通过GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023、GB 4806.7-2023标准检测，并取得食品接触产品卫生认证证书，投标时提供证书扫描件和带有CMA或CNAS标识的试验报告。
▲8、所投产品核心组件机芯依据GB/T 2423.10-2019做振动正弦实验，在震动台面上震动频率为10Hz-55Hz-10Hz，最大振幅：±0.35mm，扫描速率：1 oct/min，振动施加：三轴向（X,Y,Z轴）各0.5小时，机芯零部件无松动、损坏、外壳不变形，投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告扫描件。
▲9、手柄开关依据GB/T 2423.1-2008标准在-40℃环境中，放置≥72h，测试后，外观无变形无裂痕等现象，依据GB/T 2423.2-2008标准在70℃环境中，放置≥72h，测试后，外观无变形无裂痕等现象，投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告扫描件。

	餐厅
	
	
	
	
	

	H01
	热风循环宴会保温餐车
	720*930*1940
	1
	台
	1.电压：220V/50Hz
2.功率：3.05KW
3.容量：560L(11层)
4.尺寸：720x930x1940mm
5.304#板材打造箱体，整体保温层发泡工艺，专业菜品存放不锈钢层架
6.专业拉扣门把手，移动重力轮设计，硅7.胶防撞圈设计，独立定时器
8.内部热风循环系统，带独立风道，加湿水盒

	H02
	收餐车
	800*800*800
	1
	台
	1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.柜身采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
3.面板底采用优质不锈钢制作加强筋；配1个收餐孔
4.趟门采用304＃≧0.8mm不锈钢板制作；
5.配4个4寸静音万向超级聚胺脂中型脚轮，其中两个定向，两个万向带车刹。

	H03
	四玻璃门展示柜
	1220*730*1940
	3
	台
	1.温度范围：2℃～10℃
2.功率：386W
3.容量：856L
4.制冷方式：风冷
5.控温类型：电子温控
6.柜脚类型：万向轮脚
7.内外箱材料：201#不锈钢；
8.门体材料：铝合金玻璃门
9.物架层数：4层

	H04
	长条洗手池
	1800*600*800+150
	1
	台
	1.沥水式面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.焊接不锈钢冲压星盆；
3.配水龙头4个；
4.配不锈钢落水器。
5.配一个收污孔，台面漏斗式开孔，上孔450mm，下孔200mm；

	H05
	单通荷台柜
	1800*700*800+150
	1
	台
	1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.柜身、层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
3.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋；
4.趟门采用304＃≧0.8mm不锈钢板制作；
5.采用采用φ51mm不锈钢制作可调节重力子弹脚。

	H06
	四门高身碗柜
	1200*500*1800
	1
	台
	1.柜身采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
3.趟门板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
4.配重力可调节子弹脚

	H07
	自助取餐台
	L=10000
	10
	米
	自助餐台
1、岩板或大理石台面，餐台结构整体采用SUS304#不锈钢制作，面板厚度≥1.2mm；
2、柜身层板、底板采用SUS304#不锈钢制作，面板厚度≥1.0mm，加强槽加强工艺；
3、餐台边缘做防滑处理，防止餐具滑落；所有焊接处做平滑抛光处理，坚固美观；。
4、标配：台式布菲炉10个，保温汤桶6个
玻璃上架
1、罩面采用8厘弯钢玻璃，弯钢弧度≧180º；
2、支架采用SUS304#拉丝钢管，管材厚度1.5mm,焊接成型；
3、焊接处做平滑抛光处理，坚固美观

	H08
	双层工作台
	1000*800*500
	2
	台
	1.面板采用304＃≧1.2mm不锈钢板制作；
2.面板底及层板采用优质不锈钢制作加强筋；
3.层板采用304＃≧1.0mm不锈钢板制作；
4.≧φ38mm不锈钢管制脚架；
5.采用不锈钢制作可调节子弹脚。

	三、备餐间的空调与新风设备
	
	
	

	空调
	16匹直流变频多联主机
	1340*1635*790mm
	1
	台
	QL=45.0KW,QR=50.0KW(参数偏离≤±5%)

	
	10匹大风量新风机室内机
	1300*550*900mm
	1
	台
	QL=28.0KW,QR=18KW(参数偏离≤±5%)

	
	1.6匹壁挂式室内机
	950*295*265mm
	2
	台
	QL=4.5KW,QR=5.0KW(参数偏离≤±5%)

	
	2.0匹四面出风天井式室内机
	840*840*204mm，
	1
	台
	QL=5.6KW,QR=6.3KW(参数偏离≤±5%)

	
	0.8匹壁挂式室内机
	750*295*265mm
	1
	台
	QL=2.2KW,QR=2.5KW(参数偏离≤±5%)

	
	遥控器套件
	
	5
	套
	

	新风
	直流新风机与PM2.5新风净化箱
	400*380*590mm
	1
	台
	1.功率：≥535w，电压：220V/50Hz，风量≥1900m3/h，噪音：≤46dB，静压：430Pa，接管：中250mm
2.适用面积：84~102m2，
3.风轮材质:金属，电机：铜芯电机+双滚珠轴承， 风口规格(mm)：250，适应风量(m3/h)：1200-2000，风阻范围(Pa)：60-200


注：本次采购货物中如果某些技术标准或技术描述与国家所要求的标准或描述不一致或有不兼容的地方，均以国家行业最新出台的标准为准。检验报告名称如有差异，但功能和技术要求参数完全符合的，予以认可。检测报告中的要求如与国家相关标准描述不一致的以国家相关标准为准。

附件4：

《供应商履约评价表》

	供应商履约评价表

	项目名称
	　
	评价日期
	年   月   日

	合同总价
	　
	合同编号
	　

	需求部门
	　
	需求部门联系人
	　

	供应商信息
	供应商名称
	　

	
	联系人及联系电话
	　

	序号
	评价内容
	实际履约情况

	1
	供应商履约是否满足采购需求
	□符合 

	
	
	□不符合

	2
	供应商是否在合同约定时间内完成履约
	□按时履约

	
	
	□逾期履约

	3
	供应商提供的货物、工程或服务是否存在包装、设计、安装、工艺、材料等方面的缺陷或服务上的瑕疵
	□不存在缺陷等情形

	
	
	□存在轻微缺陷等情形

	
	
	□存在较为严重缺陷等情形

	4
	供应商在履约过程中是否因存在严重问题而需要整改
	□不需整改 

	
	
	□存在整改 

	
	
	□拒绝整改 

	5
	供应商服务团队是否稳定，人员变动是否频繁
	□团队稳定

	
	
	□团队基本稳定，人员存在一定调整

	
	
	□团队不稳定，人员调整率较高

	6
	供应商团队人员是否能够胜任履约需要
	□团队人员专业，完全满足履约需要

	
	
	□团队人员较为专业，基本满足履约需要

	
	
	□团队人员专业性一般，勉强满足履约需要

	
	
	□团队人员专业性较差，难以满足履约需要

	7
	供应商履约过程中能否做到及时响应，是否
存在推诿、敷衍等情况
	□响应及时，沟通顺畅

	
	
	□响应较为及时，沟通基本顺畅

	
	
	□响应迟缓，沟通存在一定困难

	
	
	□响应严重迟滞，难以沟通

	供应商问题及改进建议
（没有可填“无”）
	　

	总体评价
	□非常满意，超出预期

	
	□满意，符合要求

	
	□基本满意，但可以进一步提高

	
	□不满意

	
	□很不满意

	需求部门评价人员
（签字）
	　
	供应商签字、盖章
	　

	需求部门负责人
（签字）
	　
	
	

	注：履约评价内容在设定时可根据项目实际进行补充


附件5：

深化设计后需满足以下大楼物业对于负一层新增备餐间技术要求。
大楼物业关于负一层新增备餐间技术要求

至少满足以下要求。

（一）给排水系统要求

1、管道规格与接入
（1）管径：给水管径不大于DN50；排水管径为DN80。

（2）接驳点：给水取水点位于017车位天花管网；排水口及污水/废水压力排水接驳点须按大厦指定位置。

2、材料与安装
（1）给水管道：必须使用 SS304不锈钢 材质。中标人需自行安装用水计量表及总管开关阀。

（2）排水管道：必须使用金属管道，采用丝扣及卡箍压接。

（3）
压力测试：所有管道须通过不低于1.0 MPa的压力测试，并提交正式测试报告。

（4）支架：必须使用独立钢支架，严禁与大厦原有设施共用。

3、隔油与预处理 

（1）隔油设施：备餐间所有含油废水必须先经商用级隔油器进行处理，达标后方可排入大厦污水系统。

（2）设备要求：隔油器须便于清掏和维护，并宜设置超标报警功能。其规格与安装位置需提前报大厦审批。

4、安全防护
（1）防漏水系统：用水点下方须设漏水报警装置和接水盘/挡水区域。进水主管道须安装与报警联动的电动闸阀，实现漏水时自动关断。

（2）防倒流：压力废水与污水管必须安装止回阀。

（二）土建与防水要求

1、
防火分隔
（1）备餐间分隔墙的耐火极限不应低于2.0小时。

（2）备餐间出入口须安装甲级防火门。

2、
地面防水
（1）地面须满做防水，墙面防水上翻高度不低于300mm。

（2）管道根部及阴阳角等关键节点须做加强防水处理。

（3）防水工程完成后，必须进行不低于24小时的闭水试验，确保无任何渗漏。

（三）通风与排烟系统要求

1、
排烟与补风
（1）须增设独立的机械强排烟系统，管道须为金属材质。

（2）排烟口位置按大厦指定，并必须设置强制补风措施。

2、烟净化与防火
（1）必须安装静电或UV光解油烟净化器，确保油烟排放达到政府环保标准。

（2）
排烟管道必须设置检修清洗口，以便定期清理油垢，消除火灾隐患。

（四）电气系统要求

1、电缆与负荷
（1）电缆标准：必须采用低烟无卤A级阻燃电缆，型号为 WDZA-YJY。

2、电源接驳与保护
（1）接驳点：电源从负一楼低压配电房3A6-4柜接出。

（2）总开关：须配置一个西门子MCCB-400/3P（电流可调试） 开关作为总保护。

3、线槽与费用
（1）从配电房至备餐间电箱的路径，可部分沿用现有线槽。

（2）本次新增安装工程所产生的所有相关费用由中标人自行承担。

（五）消防系统专项要求

1、自动灭火系统
（1）备餐间区域（含吊顶内）必须安装备餐间设备专用自动灭火装置（92℃喷淋），其保护范围应覆盖所有灶台、油烟罩及排烟管道。

（2）
系统须具备手动和自动启动功能，且启动信号应联动关闭备餐间炉具紧急切断和备餐间排烟风机。

2、火灾自动报警系统
（1）备餐间内须增设感温探测器，并接入大厦现有火灾自动报警系统。

（2）油烟净化器和排烟管道内增设感温探测器，实现早期预警。

3、灭火器材配置
（1）根据备餐间面积，按《建筑灭火器配置设计规范》足量配置手提式ABC干粉灭火器和备餐间专用灭火毯，并置于明显、易于取用的位置。

4、与大厦系统联动
（1）备餐间内任一火灾探测器报警，应能联动大厦消防系统，按预设程序启动相关消防设施。

（2）所有消防系统的设计、安装及调试方案，均须提前报送大厦进行审核批准。
第三章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见《招标公告》、《第五章 合同条款及格式》、《第二章 用户需求书》。

	1.3.3
	质量标准
	按招标文件及国家、省、市相关法律法规、规范要求。

	1.4.1
	投标人资格条件
	详见《第一章 招标公告》（投标邀请）及本章第3.5款要求。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	投标人不得存在本章第1.4.3款的任何一种情形
（投标人按投标文件格式《投标函》相关内容进行承诺）。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：不适用

	
	
	形式：不适用

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	书面（含电子邮件）

	1.11
	分包
	允许，具体详见《投标人资格要求》

	1.12.1
	实质性要求和条件
	见招标文件中加注“★”号的条款（如有）。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标截止时间15日前

	
	
	形式：书面形式（含电子邮件）（将签字盖章的要求澄清问题的纸质文件扫描件连同完全一致的可编辑的office版文件发给招标代理机构邮箱；或将签字盖章的要求澄清问题的纸质文件原件送达招标代理机构处）

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	□书面形式（含电子邮件）

☑以澄清/变更/修改/答疑公告形式在招标代理机构网站发布

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：1个工作日

（若以澄清/变更/修改/答疑公告形式在招标代理机构网站发布招标文件澄清的，一经发布，视作已发放给所有投标人，无需确认，潜在投标人应自行关注招标代理机构网站，自行下载。）

	
	
	形式：书面形式（含电子邮件）

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	□书面形式（含电子邮件）

☑以澄清/变更/修改/答疑公告形式在招标代理机构网站发布

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：1个工作日

（若以澄清/变更/修改/答疑公告形式在招标代理机构网站发布招标文件修改的，一经发布，视作已发放给所有投标人，无需确认，潜在投标人应自行关注招标代理机构网站，自行下载。）

	
	
	形式：书面形式（含电子邮件）

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家相关要求进行填报。投标人报价中的各项税费不应重复计算。（除非招标文件特别说明外，投标人的投标报价包含所有的相关税费）

	3.2.3
	报价方式
	总价包干报价方式（按报价清单自行报价。以“元”为单位，精确到小数位后2位）

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
☑有:详见《第二章  用户需求书》

投标报价超过最高投标限价的投标文件将被否决。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	自提交投标文件截止之日起90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
√不要求
□要求：

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	投标人应注意：对本章第1.4.3款的规定，投标人必须按投标文件格式《投标函》相关内容进行承诺。其中对于第1.4.3款中相关信用记录查询，以投标截止日当天查询结果为准。投标人可提供其在投标截止前任何一天自行查询的网页截图，如相关失信记录已失效，需提供相关证明材料。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
（1）
	投标文件签字或盖章要求
	补充：

如接受联合体投标的，除非另有规定，全部联合体投标文件（包括联合体各成员提供的自身独立的证明文件）除特别说明的格式及《联合体协议书》外，均可以由联合体的牵头人盖章及其法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签署文件。联合体的名称统一表述为“成员1全称、成员2全称、……、成员……全称联合体”。

	3.7.3

（2）
	投标文件份数及其他要求
	投标文件份数及封装要求：
序号
投标文件组成
数量
封装要求
1
纸质正本
1份
一个包装
（封装在一起）
电子文件
1份
2
纸质副本
5份
一个或多个包装
（投标人也可以根据自身情况确定封包的数量）
其他要求：增加如下说明：
（4）投标文件的内容组成：投标人应在投标文件中提供评标办法规定的评审所需要的资料以及投标人认为需加以说明的其他内容（投标文件有提供格式的按照格式编制，没有提供格式的自行拟定）。
（5）电子文件要求：包含对应投标文件的所有内容，包括纸质版正本的word格式以及签字盖章后的PDF格式电子文件）
（6）投标文件[纸质副本]：所有资料都可以用投标文件的正本复印而成。如果正本与副本不符，应以正本为准。

	3.7.3

（3）
	投标文件是否需分册装订
	√不需要
□需要，分册装订要求：

	4.1.1
	联合体投标文件的封套盖章和签署
	补充：

如接受联合体投标的，联合体投标文件的封套可以由联合体的牵头人盖章或由联合体的牵头人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字。

	4.1.2
	封套上应载明的信息


	招标代理机构名称：广东华伦招标有限公司
招标代理机构地址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼
项目名称（/标段名称）：        
文件编号：0809-26403GDG102007201

标段编号/标段名称（如有）：        
投标文件内容：“纸质正本和电子文件”/“纸质副本”
在  年  月  日  时前不得开启（填写投标截止时间）

	4.2.1
	投标截止时间
	见第一章招标公告

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见第一章招标公告

	4.2.3
	投标文件是否退还
	√否
□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	5.2

（4）
	开标程序
	开标顺序：

√按照投标文件递交顺序
□随机
补充说明：开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。投标人代表不参加开标会，视为对开标过程和结果无异议。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建。
评标委员会构成：5人。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3个。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：

中国招标投标公共服务平台，广东华伦招标有限公司网站。
公示期限：3日，公示结束日为工作日。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否
补充说明：
（1）招标人根据评标报告，最终审定中标人。
（2）招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	7.6.1
	履约保证金
	不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	√否
□是，具体要求：

	10
	需要补充的其他内容
	

	10.1
	招标代理服务费
	1.收费对象：中标人；
2.收费标准：参照国家计委“关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号文）和国家发展改革委调整招标代理服务收费标准(发改价格[2011]534号)的货物标准的85%收取；
3.计费基数：中标金额；
4.计算方法：差额定率累进法；
5.缴纳方式：可用支票、汇票、电汇等付款方式；

	10.2
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式。

	10.3
	投标文件否决性条款
	详见本章第1.4.3款，第四章的《资格性审查表》、《符合性审查表》及招标文件规定的其他否决情形。

	10.4
	投标人疑问联系方式
	招标代理机构：广东华伦招标有限公司
电话：020-83172166-822

联系人：陈先生


说明：本表中相关选择项，以在“□”中标黑“■”或打勾“☑”为准。本表内容须与《投标人须知》正文对应条款的内容一起阅读理解，《投标人须知》正文与《投标人须知前附表》描述存在不一致之处，以《投标人须知前附表》为准。
投标人须知正文
1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目服务进行招标。

1.1.2 招标人：见第一章招标公告。

1.1.3 招标代理机构：见第一章招标公告。

1.1.4 招标项目名称：见第一章招标公告。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见第一章招标公告。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见第一章招标公告。

1.3.2 服务期限：见第一章招标公告。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件，详见招标公告。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大服务质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（登录“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）进行查询）；或被登记管理机关列入“严重违法失信名单”(对社会组织类投标人，登录中国社会组织政务服务平台（https://chinanpo.mca.gov.cn/），通过全国社会组织信用信息公示平台进行查询）。
（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性内容进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性内容外，其他工作不得分包。
1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标服务大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3
 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明。除列明的内容外，视为投标人承诺响应招标文件的全部要求。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）用户需求书；

（3）投标人须知；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书；

（3）分包意向协议书（如适用）；

（4）投标保证金（如适用）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）服务方案；

（9）关联关系承诺函；
（10）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。（国家另有规定的，从其规定）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人资格或者资质证书或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；
（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）。
（3）投标人为“其他组织”的，应提交相关登记管理机关核发的有效设立证明文件复印件。
3.5.2
投标人还应满足本章第1.4.3款的要求，投标人须按投标文件格式《投标函》相关内容进行承诺。
3.5.3 接受联合体投标的，联合体投标人还应满足本章第1.4.2款的要求，应按规定提供联合体各方的相关资格审查资料。
3.5.4其他资格审查资料按招标公告的投标人资格要求提供。
3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。
（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见第一章招标公告。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（1）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（如有）等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第四章 评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	（1）本次评标采用综合评分法。

（2）本招标项目共1个标段。

	2.1
	初步评审标准
	见附表一《资格性审查表》、附表二《符合性审查表》。

	2.2.1
	分值构成
(总分100 分)
	商务部分A ：10分
技术部分B ：60分
投标报价C ：30分
投标人综合得分=A+B+C

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（1）评标价：指评标委员会按招标文件第四章评标办法第3.1.3款规定进行算术校核后的投标人的总报价。

（2）评标基准价：采用低价优先法。

1）当所有投标人报价不低于其他有效供应商报价算术平均价的20％时，评标基准价＝通过初步评审的投标人的评标价的最低值。

2）当任一投标人报价低于其他有效供应商报价算术平均价的20％，可调整评标基准价：

当满足招标文件要求的有效投标供应商大于5家（含）时，将投标价格最低的3家有效供应商报价的平均值作为评标基准价；当满足招标文件要求的有效供应商小于5家时，将投标价格最低的2家有效供应商报价的平均值作为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式（本项目不适用）
	偏差率=100% ×（评标价−评标基准价）/评标基准价

（四舍五入保留2位小数）

	2.2.4（1）
	商务评分标准
	见附表三《商务评审表》。
商务得分＝全体评委的商务评分（各商务细项评分总和）的算术平均值。（四舍五入保留2位小数）

	2.2.4（2）
	技术评分标准
	见附表四《技术评审表》。
技术得分＝全体评委的技术评分（各技术细项评分总和）的算术平均值。（四舍五入保留2位小数）

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
	（1）当评标基准价为上述2.2.2-（2）-1）的情况时：价格得分=（评标基准价/评标价）×价格部分分值（四舍五入保留2位小数），投标价格等于评标基准价的，其价格分为满分。
（2）当评标基准价为上述2.2.2（2）-2）的情况时：

投标报价≤评标基准价的供应商，其价格分为满分。投标报价＞评标基准价，价格得分=（评标基准价/评标价）×价格部分分值（四舍五入保留2位小数）。

	3.5.1
	中标价的核准原则
	评标价仅用于计算投标报价得分，中标价按就低不就高的原则确定。当评标价高于原投标价，中标价以原投标价为准；评标价若低于投标价，中标价以修正后价格为准。签订合同时，合同中修正价格差额部分按比例调整修正到价格清单中各项目的单价中或存在偏差的相应项目单价中。


备注：

1、 评标办法正文与《评标办法前附表》描述存在不一致之处，以《评标办法前附表》为准。

2、 评标标准附表附后
3、投标人报价低于其他有效供应商报价算术平均价的40％，有可能影响产品质量或者不能

诚信履约的，评审小组应当要求其在规定时间内提供成本构成书面说明。投标人不能证明其

报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

附表一：资格性审查表
资格性审查表

	序号
	招标文件要求

	1. 
	投标人须是中华人民共和国境内合法注册或登记，能独立承担民事责任的法人或者其他组织。（提交有效的营业执照或事业单位法人证书复印件）。

	2. 
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（按投标文件格式《投标函》相关内容承诺）

	3. 
	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以招标代理机构于开标当天在上述网站查询结果为准。）

	4. 
	投标人已按招标公告的要求获取了招标文件。

	5. 
	本次招标不接受联合体投标。

	6. 
	提供关联关系承诺函。（按投标文件格式《关联关系承诺函》相关内容承诺）。

	7. 
	本项目分为设备及装修两部分，其中装修允许分包：1）装修未采取分包的，投标人应具有①建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质；②建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质；③持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在有效期内。2）装修采取分包的，接受分包的供应商应具有①建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质；②建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级或以上资质；③持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在有效期内。注：投标时提供对应的资质证书扫描件以及《分包意向协议书》（如分包），被分包单位数量不得多于1家。

	结论
	


备注：评标委员会评审时：
1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
3.评标委员会汇总时出现不同意见的，按简单多数原则表决决定。
附表二：符合性审查表
符合性审查表
	序号
	招标文件要求

	1
	投标文件的完整性：完整的投标文件应包括投标函、投标报价文件、技术说明文件、投标资格文件、投标保证金（如本项目要求缴纳保证金）；

	2
	投标文件包括有效的授权证明[法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）]；

	3
	投标保证金符合招标文件要求（如本项目要求缴纳保证金）；

	4
	投标文件为有效签署；

	5
	投标有效期符合招标文件要求；

	6
	①投标报价（含单项报价，如有要求）等于或低于最高投标限价；

②如有，对评标委员会按照招标文件规定修正后的投标报价，投标人按规定书面确认。

③投标人报价低于其他有效供应商报价算术平均价的40％，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在规定时间内提供成本构成书面说明。投标人能证明其报价合理性的。

	7
	投标文件没有不符合招标文件加注“★”号的条款要求的内容；

	8
	投标文件未发现存在招标文件规定的其他无效条款情形；

未发现存在法律、法规、规章规定的投标无效情形。

	9
	投标人不存在招标文件第三章“投标人须知”第1.4.3款规定的任何一种情形。（根据提交的《投标函》第5点的声明情况进行评审）

	结论
	


备注：评标委员会评审时：
1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
3.评标委员会汇总时出现不同意见的，按简单多数原则表决决定。
附表三：商务评审表
商务评审表
	序号
	评审分项
	分值
	评审标准

	1
	同类项目业绩
	5分
	投标人自2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）承接的同类项目业绩：

每提供一项采购内容至少包含厨房设备的项目业绩得1分；每提供一项采购内容至少包含餐台类设备的项目业绩得0.5分。同一项目业绩同时包含厨房设备及餐台类设备的，按较高分值计取，不重复得分。本项最高得5分。

注：业绩证明文件包括:1)合同;2)发票。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容:1合同签署时间、合同签署方名称(合同应有双方盖章)、货物名称、合同金额、合同所附货物清单;2发票(a.须提供对应业绩的发票，如一个合同对应多张发票，提供其中一张发票即可b.须附该发票对应的全国发票核验系统截图)未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。

	2
	管理体系认证
	5分
	投标人具有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的：

（1）质量管理体系认证证书，得2分；

（2）环境管理体系认证证书，得2分；

（3）职业健康安全管理体系认证证书，得1分；

注：须提供有效期内的证书复印件以及全国认证认可信息公共服务平台网站“http://cx.cnca.cn/”的认证结果查询截图，并加盖投标人公章，不提供或不齐全不得分。

	合计
	10分


备注：
1.投标人应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。
2.投标人未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。
附表四：技术评审表
技术评审表
	序号
	评审分项
	分值
	评审标准

	1
	产品技术参数响应
	18分
	根据投标人投标产品对招标文件用户需求书中《设备采购清单》的带“▲”号技术参数的响应程度进行评审：
投标人全部满足采购需求中带“▲”号技术参数，得18分；每出现一处负偏离，扣0.5分，扣完为止，本项最低得分为0分。

	2
	拟投入人员
	3分
	1、拟投入人员中具有应急管理局颁发的《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》或住建部门核发的建筑焊工证的，每提供一个得1分，最高得1分。

2、拟投入人员中具有电气工程类专业中级或以上工程师职称的，每提供一个得2分，最高得2分。
注：上述需提供对应有效的证书复印件并加盖投标人公章，并须提供投标截止时间前六个月内任意一个月由投标人单位（或被分包单位）为其缴纳的社保证明，无提供不得分。

	3
	产品功能演示
	4分
	请提供“长龙式洗碗机”以下实物功能演示视频：①具备显示设备状态、告警、实时数据、实时曲线、实时故障、历史故障等功能，可随时了解设备运行的所有状况。②具备操作注水启动、烘干启动、运行启动、停止功能。③具备参数设定功能，可以手动输入参数值：洗涤温度修正、烘干温度修正、催干剂报警值、洗涤剂报警值、注水漂洗关闭延时、烘干机停止延时、电机频率设定等。④具备手动测试开关功能：手动流水阀、手动水泵、手动漂洗、手动烘干等，均具备单独的手动测试开关。上述功能演示每满足1项，得1分，最高得4分，未提供或演示功能不满足不得分。演示视频放在U盘或光盘内，随着投标文件一并密封递交。

	4
	项目实施方案
	10分
	根据投标人所提供的项目实施方案(包括但不限于整体供货实施计划、项目管理制度、设备安装与调试方案及项目验收检验方案等)进行评审：
【优】项目组织实施方案完整，科学性、合理性、可执行性强，描述清晰的，得7-10分；
【良】项目组织实施方案基本完整，科学性、合理性、可执行性较强，描述较为清晰的，得4-6分；
【差】项目组织实施方案科学性、合理性较差的或不提供的，得1-3分；

不提供则不得分。

	5
	售后服务方案
	10分
	根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务计划、应急维修方案、备品备件情况、售后服务承诺等）进行评审：
【优】售后服务方案的服务流程、人员组织安排详细具体；所投产品的备品备件充足，备品备件清单及技术参数说明详细具体；应急维修方案能针对项目的突发情况及时快速的进行响应，得7-10分；
【良】售后服务方案有相应的售后服务流程介绍；所投产品的备品备件能基本满足采购需求，备品备件情况有基本描述；应急维修方案对项目的突发情况有基本响应，得4-6分；
【差】售后服务方案不完善，不合理的或不提供售后方案的，得1-3分；

不提供则不得分。

	6
	工程安全管理、应急方案
	9分
	根据响应供应商提供的工程安全管理、应急方案（包括环境保护措施、安全文明措施、应急预案、突发性事件保障措施）进行评审： 
【优】环境保护措施有效得当，安全文明措施可实施性高，应急预案全面细致，突发性事件保障措施针对性强的，得7-9分； 
【良】环境保护措施较有效得当，安全文明措施可实施性较高，应急预案较全面细致，突发性事件保障措施针对性较强的，得4-6分； 
【差】环境保护措施不够有效，安全文明措施实施性较差，应急预案不够全面细致，不完全满足采购需求的，得1-3分；
不提供则不得分。

	7
	设备部分质保期限承诺
	6分
	投标人在满足用户需求书中设备部分质保期期限（3年）的基础上：

1、合同履约后第4年：（1）提供免费设备质保的（相关费用包含在本次报价中），得2分；（2）提供有偿设备质保的，投标人需提供有偿质保的报价（相关费用不包含在本次报价中），其得分=（最低有偿质保报价/该投标人有偿质保报价）*1。

2、合同履约后第5年：（1）提供免费设备质保的（相关费用包含在本次报价中），得2分；（2）提供有偿设备质保的，投标人需提供有偿质保的报价（相关费用不包含在本次报价中），其得分=（最低有偿质保报价/该投标人有偿质保报价）*1。

3、合同履约后第6年：（1）提供免费设备质保的（相关费用包含在本次报价中），得2分；（2）提供有偿设备质保的，投标人需提供有偿质保的报价（相关费用不包含在本次报价中），其得分=（最低有偿质保报价/该投标人有偿质保报价）*1。

注：（1）投标人根据自身情况提供对应年限的免费设备质保承诺或有偿设备质保报价，不提供则不得分。（2）1年有偿设备质保报价不得超过投标人设备部分报价的3%；报价超出该比例的，本项不得分。即便中标，招标人亦有权不予接受该有偿设备质保报价。

	合计
	60分


备注：
1.投标人应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。
2.投标人未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。
1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 
资格性评审标准：见评标办法附表一《资格性审查表》。
2.1.2 
符合性评审标准：见评标办法附表二《符合性审查表》。
2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法附表三《商务评审表》；
（2）技术评分标准：见评标办法附表四《技术评审表》；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第三章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）若投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中；

（5）若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则报价超出部分应予剔除。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务大纲部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第三章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
3.5
需要补充的其他内容

如有，详见《评标办法前附表》。

第五章 合同条款及格式
另册
第六章 投标文件格式

总说明
请投标人编制投标文件时注意：
1.投标文件包括但不限于投标文件格式（供参考）所要求的内容，请按顺序制作编排，并请编制目录和页码，否则有可能影响对投标文件的评审。
2.招标文件提供的注明“如适用”、“如要求”、“如有”、“选用”的格式，请投标人根据自身情况选用。投标人认为不需要提供的，可以在相应格式中注明“不适用”或“无此内容”保留相关格式（并按格式盖章和签署，如有要求）；也可以不注明任何内容仅保留相关格式（可以不盖章不签署）；也可以删除不需要的格式。
3.相关证明材料在投标文件其他部分内容中已经提供的，可不重复提供，可仅列明所在投标文件中的页码。
4.如投标人为联合体投标时，须注意按照招标文件要求提供各方资料及盖章签署。具体详见《投标人须知前附表》及本部分格式要求。
5.招标文件在投标文件格式中提供的备注内容，仅是对格式的补充说明，投标人编制投标文件时可以删除备注说明内容。
（一）封面
 中国农业发展银行广东省分行备餐间、餐厅的改造及设备采购项目 

投 标 文 件

（文件编号：           ）
（标段号：   （如适用））
投标人：                                            （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字或签章）

       年       月       日
（二）目录
目录

（以下目录仅做参考，投标人可展开细化）
○、评审索引表
一、投标函
二、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
三、分包意向协议书（如有）
四、投标保证金（如有）
五、商务和技术偏差表
六、分项报价表

七、资格审查资料
八、服务方案
九、关联关系承诺函

十、其他资料
○、评审索引表

注：投标人注意，请按照如下补充格式（投标人可扩展）提供评审资料索引表。投标人如果不提供，不作为否决条件，但有可能影响评委查阅相关资料。评审因素及评审标准以《第四章 评标办法》为准
○-1资格性评审索引表
	序号
	评审因素
	投标人简述（如有）
	在投标文件中的页码

	1
	
	
	第（         ）页

	2
	
	
	第（         ）页

	……
	
	
	第（         ）页


○-2符合性评审索引表
	序号
	评审因素
	投标人简述（如有）
	在投标文件中的页码

	1
	
	
	第（         ）页

	2
	
	
	第（         ）页

	……
	
	
	第（         ）页


○-3技术评审索引表
	序号
	评审因素
	投标人简述（如有）
	在投标文件中的页码

	1
	
	
	第（         ）页

	2
	
	
	第（         ）页

	……
	
	
	第（         ）页


○-4商务评审索引表
	序号
	评审因素
	投标人简述（如有）
	在投标文件中的页码

	1
	
	
	第（         ）页

	2
	
	
	第（         ）页

	……
	
	
	第（         ）页


一、投标函
投标函

                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  中国农业发展银行广东省分行备餐间、餐厅的改造及设备采购项目的招标文件的全部内容：
项目总报价为人民币（大写）               （¥               ）；
其中设备采购部分报价为人民币（大写）               （¥               ）；
其中装修部分报价为人民币（大写）               （¥               ），装修部分中绿色施工安全防护措施费人民币31,603.36元，暂列金人民币60,996.46元（绿色施工安全防护措施费、暂列金不作为竞争性费用，投标人在报价中必须包含且不得更改该金额，否则其报价无效）。
合同履行期限：    （按招标文件要求）  ，按合同约定完成服务工作。

2. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
3．投标有效期    日历天，我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．我方承诺不存在以下情形：与本项目其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。如我方与其他投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，我方对相关投标均无效的处理无异议。
投 标 人：                                
（盖单位章）

                        法定代表人或其委托代理人：       
（签字）

地    址：          
                             

网    址：                                       
    
电    话：          
                          
    
传    真：          
                                
邮政编码：          
                                
      年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
（一）法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                        
姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：

1.本身份证明需由投标人加盖单位公章。投标人也可以采用市场监督管理部门出具的授权书。
2.联合体投标的，《联合体协议书》可以作为联合体各成员的法定代表人（单位负责人）证明书，不需再重复提供。
                              投标人：          
（盖单位章）

      年      月      日

（二）授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改服务招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

备注：
1.本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或签章。投标人也可以采用市场监督管理部门出具的授权书。
2.联合体投标的，《联合体协议书》可以作为联合体各成员的法定代表人（单位负责人）的授权委托书，不需再重复提供。
投  标  人：


                   
（盖单位章）

法定代表人：


        
（签字）

身份证号码：


                            

委托代理人：


                     
（签字）

身份证号码：


                            

       年       月       日

三、分包意向协议书
分包意向协议书
立约方：（甲公司全称，即投标供应商全称）
（分包意向供应商全称）
（甲公司全称）、（分包意向供应商全称）自愿达成分包意向，参加     （项目编号：）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：
一、分包意向各方关系
（甲公司全称）为投标方、（分包意向供应商全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与招标人签订采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
二、有关事项约定如下：
对于本项目招标文件可以分包履行的具体内容，如中标，分包供应商与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向招标人负责有连带的和各自的法律责任：
分包意向供应商：（公司全称），将承担适宜分包部分：       ，合同总金额　　%的工作内容。
三、如因违约过失责任而导致招标人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿招标人的一切债务和经济赔偿。
四、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。
五、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。
六、本意向书正本一式 肆 份，（甲公司全称）及分包意向供应商各 贰 份。
七、未中标，本协议自动废止。
甲公司全称：（盖章） 

法定代表人（签字或盖章）
　　年　　月　　日

分包意向供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

注：1．各方成员应在本意向书上共同盖章确认。
2．本意向书内容将作为签订合同的附件之一。
四、投标保证金
（一）投标保证金交纳凭证（采用现金或支票形式）
致：广东华伦招标有限公司 
本单位已按“中国农业发展银行广东省分行备餐间、餐厅的改造及设备采购项目”（文件编号：        ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号         ，开户银行：             ）。
本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）
汇出时间：    年    月    日；
汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）；
汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）   
账    号：      （必须是投标时使用的账号）     
开户银行：    省    市                         
本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。
投标保证金退回时，请按上述资料退回。
（单位公章）
二〇一  年 月 日
单位名称：           
单位地址：           
联系人：                   
单位电话：                 联系人手机：              
附：我方投标保证金汇款凭证
	粘贴转账或汇款的银行凭证复印件


（二）投标保函或投标保证保险交纳凭证
如采用银行保函，格式如下：
（招标人名称）：
鉴于
（投标人名称）（以下称“投标人”）于
      年
      月
      日参加
中国农业发展银行广东省分行备餐间、餐厅的改造及设备采购项目项目招标的投标，
（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）          
。
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：
        （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：

   （签字或签章）
地
址：
        
邮政编码：
        
电
话：
        

     年

     月

     日
备注：
1.此为投标保证金银行保函样本，仅供参考。投标人可根据实际情况自行提供，但不能偏离且不限于以上实质性内容。
2.投标人可使用《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）的相应格式。

3.投标人使用金融机构、担保公司或保险机构开具的投标保证保险函的，投标保证保险函须开具给招标人（保险受益人须为招标人）。

（三）退还保证金声明（采用电汇或银行转账方式）
广东华伦招标有限公司：
我方为“中国农业发展银行广东省分行备餐间、餐厅的改造及设备采购项目”（文件编号：            ）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：
	保证金提交方式
	□银行转账       □支票

	开 户 人 名 称
	

	开  户  银  行
	

	银  行  账  号
	

	汇  入  地  点
	

	总    金    额
	


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        
日期：          年      月     日
备注：采用其他形式提交投标保证金的，不须提供此说明。
五、商务和技术偏差表
（一）实质性条款响应表（带“★”的条款）（如有）
	序号
	招标文件
章节及条款号
	投标文件
章节及条款号
	偏差状态（正/负/无偏差）
	偏差说明
	投标文件对应内容页码
（如有）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


（二）重要条款响应表（带“▲”的条款）（如有）
	序号
	招标文件
章节及条款号
	投标文件
章节及条款号
	偏差状态（正/负/无偏差）
	偏差说明
	投标文件对应内容页码
（如有）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


（三）一般条款响应表（不带“★”和“▲”的条款）
	序号
	招标文件
章节及条款号
	投标文件
章节及条款号
	偏差状态（正/负/无偏差）
	偏差说明
	投标文件对应内容页码
（如有）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。
投标人： 
（单位公章）
 
年 
月 
日
备注：
1.投标人应对照招标文件中（包括但不限于第五章《合同条款及格式》、第二章《用户需求书》等）各商务、技术条款有偏离或不能响应的条款逐一如实填写上表。
2.上表中“偏差状态”应根据偏差的状态分别填写“正偏差”或“无偏差”或“负偏差”；“正偏差”或“负偏差”应在“偏差说明”列中进行说明。
3.对招标文件中带“★”实质性条款或“▲”的重要性条款（如有）的响应，投标人须逐项标识清楚。
4.如果投标人对一般条款（指不带“★”和“▲”的条款）无任何偏差，可在对应表格的第一行填写“无偏差”，可不详细填写一般条款内容。

六、分项报价表

1. 分项报价表说明（如适用，投标人可在此增加报价说明）
2. 分项报价表
（1）设备采购部分分项报价表
单位：人民币元
	序号
	分项名称
	关键（主要）内容
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	设备采购部分合计报价
	
	


（2）装修部分分项报价表

     按《工程量清单》填写

备注：

1.以上各分项合计总报价应与投标函中的投标总报价保持一致。

2.如招标文件提供了服务清单，投标人须按照招标文件提供的服务清单逐项提供各分项服务报价；如招标文件没有提供服务清单，投标人可参照本表格式提供各分项服务报价，也可以自定格式提供各分项服务报价。

3.投标人提供各分项服务报价，应明确列明各分项服务名称、数量及关键（主要）内容，投标人未按招标文件的分项服务清单（如有）逐项列明分项服务的，如中标，招标人有权按照对项目最有利原则要求中标人完善，招标人无需另外支付任何费用。投标人需在电子文档里放入《分项报价明细表》（如有）的 excel 格式文件。
投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

日    期：      年   月    日

七、资格审查资料

（一）投标人综合概况

基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	投标人各类资质证书

（按投标人资格要求）
	（如无要求，不需提供）

类型：                    等级：      证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


主要股东或出资人信息表
	序号
	股东名称(姓名
/股东全称)
	股东类型

(自然人股东/
法人股东)
	统一社会信用代码（身份证号）
	出资额
（人民币 万元）
	出资方式
	占全部股份比例

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


名称变更、机构并立、分立情况表（如有）
	发生日期
	事项
	核准机构
	有效期

	    年  月  日
	
	
	

	    年  月  日
	
	
	

	    年  月  日
	
	
	

	    年  月  日
	
	
	

	……
	
	
	


备注：
1.投标人可根据实际情况填写上述表格，并提供相关证明材料；
2.如不具有相应情况，可填写“无”。
3.联合体投标的，各成员分别列表说明。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合体协议书》约定的方式加盖公章及签署。
4.填写《主要股东或出资人信息》请注意：
（1）
主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。
（2）
出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
（3）
投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个全部填写。
（4）投标人必须如实填写股东或出资人构成情况，具体信息情况应与“国家企业信用信息公示系统”(网站： http://www.gsxt.gov.cn)查询的信息一致。
（二）营业执照（或事业单位登记证书或其他组织设立证明材料）
投标人必须提供营业执照（或事业单位登记证书）复印件并加盖公章（联合体投标的，分别提供）。
（三）其他资格证明文件（如要求）
其他资格证明文件
	序号
	其他资格证明文件名称
	证明材料所在页码范围

	1
	投标人已按招标公告要求获取了招标文件（投标人可以提供本项目投标登记或购买招标文件的凭证复印件，最终以招标代理机构的记录为准）
	

	2
	如资格条件有要求，投标人在此提供相关信用记录查询结果资料。投标人可以提供投标截止日前的任何一天的查询结果截图，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）
	

	3
	其他资格条件（如要求）（投标人自行查阅招标文件《招标公告》的“3.投标人资格要求”）
	

	……
	投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（如有，逐项列明）
	


备注：除上述（一）至（三）证明文件外，投标人应根据招标文件《招标公告》的“3.投标人资格要求”及招标文件的规定，对其他资格证明文件及投标人认为有必要提供的资格证明文件作出说明并在上表后附相关证明材料。（如要求，相关业绩、拟投入人员等可参考格式九出具）
八、服务方案
请投标人根据《用户需求书》、《合同条款及格式》、《技术评审表》、《商务评审表》的相关要求提出本次投标的服务方案，格式及内容自定，必要时附相关证明材料。服务的内容应与《分项报价表》中的服务内容（如有）保持一致。（格式自定）

9、 关联关系承诺函

关联关系承诺函（模板）
中国农业发展银行**分行：
关于贵单位___年____月___日发布采购项目（招标编号：(项目编号））的采购公告，本单位愿意参加投标，并承诺：
1.我司法定代表人、控股股东或实际控制人与采购人（中国农业发展银行**分行）高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
2.我方对以上声明负全部法律责任，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担由此产生的一切后果。
如有弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。
投标人名称（单位盖公章）：
法定代表人或投标人授权代表（签字或盖个人名章）：
日期：
十、其他资料（如有）
投标人须知前附表（第3.1.1款）规定的其他资料（如要求），或投标人认为有必要提供的其他资料在此提供，可参考以下格式。
其他资料汇总表
	序号
	其他资料名称（说明事项）
	证明材料所在页码范围（如有）

	1
	拟派人员情况（如有）
	

	2
	类似项目业绩（如有）
	

	3
	获得的荣誉、资信、认证情况（如有）
	

	……
	……
	


备注：证明材料不需要重复提供，可注明所在页码。
拟派人员汇总表

	序号
	姓名
	本项目任职（岗位）
	最高学历
	毕业专业
	职称
名称
	职称
专业
	执业或职业资格证明
	证明材料所在页码范围（如有）

	
	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表

	姓  名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事服务工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	…
	
	
	


类似项目业绩
	序号
	项目名称
	项目主要内容
	合同签订时间
	业主名称及联系电话
	合同金额
（万元）
	证明材料所在页码范围（如有）

	
	
	
	
	
	
	第（   ）页

	
	……
	
	
	
	
	


获得的荣誉、资信、认证情况
	颁发日期
	名称
	颁发机构
	等级（如有）
	证明材料（如有，在投标文件页码）

	    年  月  日
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备注：
1.投标人可根据招标文件的规定，对其认为有必要提供的其他资料作出补充说明并在表后附相关证明材料。如相关内容已在投标文件其他部分做出说明或提供证明材料，表中可以直接引用相关说明和证明材料的页码范围。如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在表中第一行填写“无其他资料说明”。
2.拟派人员情况：“毕业专业”可填写最高学历专业；拟派人员的相关材料如评审表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评审表中未对相关材料作出要求的，可以提供人员资料不限于身份证明、毕业证、职称证、注册执业证、职业资格证、其他资格证（如培训证、上岗证、操作证等）、依法缴纳社会保障资金或个人所得税证明等；对项目经理（项目负责人或主要团队人员）（如要求），投标人可以分别以履历表形式具体说明情况（格式可参考）。
3.类似项目业绩：业绩的相关材料如评审表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评审表中未对相关材料作出要求的，提供反映业绩各方当事人名称、合同金额、合同签订时间及当事人盖章签署等合同关键页及验收报告或经业主确认的验收证明等。
4.获得的荣誉、资信、认证（资质）情况：根据资格条件和评分因素对应内容的要求填写。



