中国农业发展银行广东省分行租赁办公用房会议室音视频系统设备及配套安装服务采购项目
（文件编号：0809-26402GZG102007801）
公开招标文件
招   标   人： 中国农业发展银行广东省分行 
招标代理机构：广东华伦招标有限公司
发 布  时 间：   2026  年 11  月

温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件递交截止时间之前30分钟内。
潜在投标人可按公告要求进行投标登记及购买招标文件。
投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别。务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金收取和退还。
为了提高招标效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的潜在投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按招标文件中的联系方式，告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。
投标文件应编制目录、按顺序编制页码。投标人请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签字、签署日期。
投标（响应）供应商代表需要到达我公司现场（广仁大厦6楼）参加采购活动时，需在广仁大厦一楼大堂向物业管理部门提交身份证明原件进行实名登记，请确保携带有效证件。因登记流程及电梯等候可能耗时较长，建议投标（响应）供应商代表在投标（响应）截止时间前，至少提前30分钟到达大厦，预留充足时间完成登记并抵达交易场所。广仁大厦停车场设在负1到负4楼，周边有珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦、五月花广场及其他对外营业的停车场，请提前规划交通方式，避免因停车问题延误时间。
华伦公司地理位置示意
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广仁大厦外观图
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第一章 招标公告

中国农业发展银行广东省分行租赁办公用房会议室音视频系统设备及配套安装服务采购项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目中国农业发展银行广东省分行租赁办公用房会议室音视频系统设备及配套安装服务采购项目招标人为 中国农业发展银行广东省分行 ，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对中国农业发展银行广东省分行租赁办公用房会议室音视频系统设备及配套安装服务采购项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1标段划分：本项目共1个标段。

2.2招标内容：

采购总预算人民币925536.89元，最高限价金额为人民币925536.89 元。

招标内容：中国农业发展银行广东省分行租赁办公用房会议室音视频系统设备及配套安装服务采购项目

详细内容请参阅招标文件第二章“用户需求书”的相关内容。
2.3交货地点： 广州市天河区珠江东路28号2101房、2201房、3101房。

2.4合同履行期限： 合同签订之日起40个日历日内完成项目建设。
3. 投标人资格要求

3.1投标人须是中华人民共和国境内合法注册或登记，能独立承担民事责任的法人或者其他组织。（提交有效的营业执照或事业单位法人证书复印件）
3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。（按投标文件格式《投标函》相关内容承诺）
3.3 
投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以招标代理机构于开标当天在上述网站查询结果为准。）

3.4投标人已按招标公告的要求获取了招标文件。
3.5本次招标不接受联合体投标。

3.6提供关联关系承诺函。（按投标文件格式《关联关系承诺函》相关内容承诺）。

4. 招标文件的获取
4.1获取招标文件的方式：网上购买方式（只接受网上支付）。招标文件售价500元，售后不退。

4.2获取招标文件的时间期限：  2026  年  11   月  3   日～  2026  年  11   月  9   日。获取时间段为上述日期每天全日。
4.3网上获取方式（只接受网上支付）。供应商可在上述日期内登录我公司网站“广东华伦内控系统供应商在线服务”（https://www.gdhualun.com.cn/）购买招标文件。平台操作相关问题请查询网站“通知公告”栏目（https://www.gdhualun.com.cn/）中《广东华伦内控系统供应商操作指南》（或咨询我公司020-83172166转833、203）。本公司只接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商参加投标（多个标段的项目，供应商如参与多个标段投标的，须分别对相应标段进行登记）。
其他补充事宜：我公司可提供纸质招标文件和购买招标文件的电子发票。有需要的投标人成功获取网上招标文件后，可在规定的获取招标文件时间段内到我公司现场（广州市广仁路1号广仁大厦7楼）领取纸质招标文件。购买招标文件的电子发票将以短信方式发送到投标人在我公司平台的预留手机号码。联系人：前台，联系电话：020-83172166转0。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为  2026  年 11  月  23  日 9  时 00  分-  9 时 30  分。
5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为  2026 年 11 月 23 日 9  时 30 分，地点为广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼会议室。
5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人或招标代理机构将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广东华伦招标有限公司网站上发布。本公告的修改、补充，在广东华伦招标有限公司网站发布。
7.联系方式
	招 标 人：中国农业发展银行广东省分行
	招标代理机构：广东华伦招标有限公司

	地    址：广州市越秀区解放北路928号
	地    址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼

	邮    编：510040
	邮    编：510030

	联 系 人： 黄先生
	联 系 人：陈小姐

	电    话：020-83233253
	电    话：020-83172166-826

	
	电子邮件：hualuneb@163.com


    2026     年   11  月   2  日
用户需求书

标有“★”的条款为必须完全满足的要求，任何未响应或负偏离将导致无效响应。
1、现场踏勘说明
本项目不组织投标人现场踏勘。

2、项目概述

（1）项目名称

中国农业发展银行广东省分行租赁办公用房会议室音视频系统设备及配套安装服务采购项目
（2）项目地点

广州市天河区珠江东路28号2101房、2201房、3101房
3、建设单位
中国农业发展银行广东省分行

★4、采购预算

采购总预算（最高限价）为925536.89 元，超出采购预算的报价将会视为无效报价。投标人在报价中应包含可以保证本项目完整实施的设备、配件、伴随服务及现场综合布线涉及的装饰面修复价格，招标人与中标人签订合同后，将不予另行追加费用。

5、项目现状

本项目为中国农业发展银行广东省分行租赁办公用房会议室音视频系统设备及配套安装服务采购项目，室内装修工程已完成招标工作，装修施工单位已确定，目前装修工程正在按计划实施。本次为专项招标，采购会议室音视频系统集成服务，选定音视频系统集成商（以下简称 “集成商”），负责本项目范围内会议室音视频系统的供货、安装、布线、调试、联调、验收、培训及质保运维工作。

本项目音视频工程属于装修配套专项智能化工程，不包含在装修总包合同范围内，由本次招标确定的集成商独立实施（音箱线、电视机所需的视频线、LED大屏相关的网线由装修总包单位负责）。集成商需配合装修单位进度，服从招标人、监理单位统一现场管理，做好交叉施工、成品保护、开孔预留、管线预埋核对等工作。

集成商投标前须核对装修图纸、预留管线、点位、吊顶、墙体、机柜位置、供电、接地等条件；充分评估与装修单位的配合工作量、工期风险、成品保护责任。中标后不得以装修预留条件不足为由，增加额外费用或延误工期。

本项目所有音视频设备选型、施工方案须满足银行安全管理、保密管理要求，满足金融场所相关规范。

6、项目建设内容

本项目建设地点为广州市天河区珠江东路28号2101房、2201房、3101房，主要包括7间会议室的音视频系统设备采购、系统集成、安装调试、试运行、验收及售后服务，设备选型和技术标准需达到国家金融行业的合格标准。主要系统如下：

显示系统：主要为LED显示屏及相关的钢架结构，拼控器，液晶电视等。

扩声系统：专业音响、功放、音频处理器、调音台等。
数字会议发言系统：会议发言单元及发射器、充电箱等。
集中控制系统：中控主机、路由器、平板电脑等。
远程视频会议系统：视频会议终端、摄像机等。
辅材及其他设备：机柜、线缆、桥架等。
7、工期要求

签订合同后40个日历日内完成深化设计方案及项目范围内全部工程施工。

8、质保要求
★质保期为5年。其中LED显示屏设备需提供加盖原厂公章的5年免费质保承诺函，其余设备提供加盖投标人公章的5年免费质保承诺函。
9、建设参考标准
《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2016

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006

《剧院、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T 50356      

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118         

《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337         

《声环境质量标准》GB 3096           

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378      

《建筑工程容许振动标准》GB 50868       

以上所列标准、规范若存在修订、更新版本的，均执行现行最新有效版本
10、设备系统要求

（1） 通用技术指标

图像编码：支持H.265/H.264智能编码，4K@30fps高清画质。

音频指标：支持自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法。

（2）子系统专项要求

会议音视频：支持多方混音、智能拾音、适配总行分行远程会议场景。

大屏显示系统：亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000:1，支持4K信号接入、7×24 小时稳定运行。

中控系统：要求具备灯光控制、音量控制、大屏画面切换、大屏开关、窗帘控制等场景。
（3）声场专项要求

本项目音视频系统集成商只负责音视频系统设备的安装调试，音视频系统集成商需针对声场要求对现场环境提出优化建议，涉及装修调整的内容由装修总包单位负责。
	项目描述
	为避免原生声场缺陷影响扩声系统运行效果，结合各房间平面体型与功能定位，出具建筑声学装修设计建议。

	功能厅堂
	22层U型会议室（左）
	22层U型会议室（右）
	22层二合一会议室

	长（m）
	12.2
	12.7
	25

	宽（m）
	9.2
	8.8
	12

	高（m）
	3
	3
	3

	面积（㎡）
	103
	100
	300

	容积（m³）
	309
	300
	900

	平面图
	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	[image: image6.png]





（4）视频传输线缆技术要求

视频传输线缆可采用数字HDMI高清线。HDMI 线缆可支持 HDMI2.0及以上，带宽18Gbps，兼容4K@60Hz、HDCP2.2 加密协议，屏蔽抗干扰，适合大屏、会议终端连接。

（5）通用施工与验收规范

强弱电隔离：弱电线缆与强电线缆平行间距≥30cm，交叉垂直敷设，金属桥架全程可靠接地。

屏蔽施工：所有屏蔽线缆、屏蔽配线架单端规范接地，杜绝环流干扰。

端接工艺：六类/超六类线缆端接严禁过度散开绞对，保证链路串扰指标达标。

标识管理：所有端口、线缆、机柜、点位全部唯一标签标识，台账清晰，符合银行运维审计要求。

11、参考品牌

本项目设备可选用以下推荐品牌或具备同等技术水平的其他品牌产品。
	序号
	系统类别
	推荐品牌

	1
	音频扩声系统
	锐丰、音王、贝塔斯瑞

	2
	视频会议系统
	华为、思科、科达

	3
	LED大屏
	利亚德、洲明、艾比森


12、本项目设备清单

(1)21F会议室1

	序号
	项目名称
	性能指标
	单位
	数量
	备注

	1
	电视机
	1、75英寸
	台
	1
	利旧

	2
	电视支架
	1、适配屏幕尺寸：43英寸，50英寸，55英寸，65英寸，75英寸，85英寸
2、承重：100Kg
	套
	1
	

	3
	无线投屏器
	1、配网方式：点对点

无线数量：外置双天线

显示画面：单

WiFi频段：5.8G

传输方式：无线WIFI

发射端接口：HDMI

接收端接口：HDMI、VGA、3.5音频口、Type-c

供电：5V

分辨率/刷新率：4K/30Hz

距离：100米
	套
	1
	


(2)22F二合一会议室

	序号
	项目名称
	性能指标
	单位
	数量
	备注

	一
	显示系统
	
	
	
	

	1
	LED屏
	1、物理实际像素点间距：≤1.25mm，采用全倒装芯片COB封装技术，亮度≥600cd/m²，刷新率：≥3840HZ；宽度：7.2m，高度：2.025m，分辨率：5760*1620；

2、箱体尺寸：宽×高:600×337.5mm 。压铸铝箱体一次性成型，箱体背后不得采用塑料后盖。金属散热结构。

3、▲为整体观看效果美观，一致性更好，减少拼缝。模组采用150*337.5mm大模组设计，模组通过磁吸直接贴合在箱体上，模组与HUB卡采用硬连接、板对板设计、无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件镀金，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）

4、▲维护方式：完全前后维护。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）

5、为保证现场使用不受元器件损坏影响，所投产品需采用HUB主板与电源分离式设计结构，且箱体模组通用，无需区分左/右模组还是通用模组。

6、▲高灵敏过流保护：精准捕捉模组的电流异常，自动切断异常电流；自恢复设计：异常解除后，模组可自动恢复正常运行。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）

7、▲内部无线：极简设计，箱体内部无线材，性能稳定可靠。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）

8、▲COB全倒装：采用COB倒装封装，采用RGB芯片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线，散热好，支持巨量转移技术。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）

9、表面工艺：发光面采用多层光学结构设计，分解不同层级光学特性提升对比度，解决黑屏一致性问题、过滤蓝光，健康护眼，支持表面防氧树脂覆膜工艺、压膜工艺，采用表面平面封装、无点状以及凸点，一次性整体灌胶，无像素独立、二次封装，屏体表面光滑、无凹凸感、触摸无颗粒感。

10、▲共阴设计：LED面板设计按共阴原理设计（恒流源输出端驱动LED的阳极，同时一个像素的三个基色R/G/B的阴极在封装时连接在一起）。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）

11、▲显示效果：墨色一致性△E＜0.5，亮度均匀性≥98%，色温2000K—20000K 可调。最大对比度≥12000:1（全白/全黑，环境照度10lux）。校正后最大亮度800nit。刷新率≥3840Hz；换帧频率支持50/60Hz。最大灰度19bit。平整度：平整度不大于0.15mm; 模块拼接间隙不大于0.15mm。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）

12、▲三防工艺：灯板背面和HUB板均喷涂三防漆，增加产品可靠性。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）

13、极致节能：600nit下峰值功耗P1.25:≤230W/㎡

14、EMC要求：辐射骚扰在30MHz~1000MHz符合GB/T9254.1-2021Class A限值要求；电源端子骚扰电压150KHz~30MHz 符合 GB/T9254.1-2021Class A限值
	m2
	14.58
	7.2m*2.025m

	2
	二合一视频处理器
	1、输入 ：最大 4096×2160@60Hz 输入分辨率  2 路 4K 输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0 ； 4 路 2K 输入：2×HDMI1.4，2×DVI ；1 路 U 盘接口 输出：最大带载 1703 万像素  

2、6 路千兆网口输出或 3 路万兆光口输出，任选一种 音频 1 路独立音频输入，1 路独立音频输出 ，支持 HDMI 和 DP 音频解析输出
	台
	1
	

	3
	配电柜
	1、输入输出:380V输入，220V输出 路数:6控制类型:PLC 通讯方式:RS232-RS485（TCP/IP） 安装尺寸:户内/500x700x200总开关:32A单路输出空开电流:32A
	台
	1
	

	4
	大屏钢架结构
	1、采用室内钢结构设计；用于安装支撑屏体的结构及安装费用；
2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色
	m2
	14.58
	

	5
	电视机
	1、75英寸
2、屏幕分辨率：4K
3、接口类型：网络LAN，HDMI，USB3.0，USB2.0
4、存储内存：64G
5、运行内存：3G
	台
	2
	2个吊装

	6
	电视支架
	1、适配屏幕尺寸：43英寸，50英寸，55英寸，65英寸，75英寸，85英寸
2、承重：100Kg
	套
	2
	吊挂支架

	7
	电视机
	1、49寸创维电视
	台
	2
	返看电视，利旧

	8
	可移动电视支架
	1、适配屏幕尺寸：43英寸，50英寸，55英寸，65英寸，75英寸，85英寸
2、承重：100Kg
	套
	2
	

	9
	视频矩阵
	1、纯硬件FPGA架构，CrossPoint全总线交换技术，背板等效带宽，不能内置PC/X86/X64架构硬件，机箱最大支持≥2个输入卡槽，≥2个输出卡槽，输入输出信号最大支持≥8路输入，≥8路输出，全60帧信号处理。前面板带液晶显示屏和控制按键切换信号输入输出操作，设备采用多功集成化设计，所有板卡为一卡4路设计。
2、▲矩阵HDBaseT信号板卡支持POC供电，具有不少于1路24V POC电源接口，不少于4路凤凰座音频接口，不少于4路RS-232凤凰座串口接口，不少于4路RJ45接口。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
3、▲矩阵HDMI板卡支持不少于4路4K@60Hz输入，不少于4路4K@60Hz输出；输入与输出板卡均带有≥4路音频接口，≥4个HDMI锁扣，支持HDMI数字音频与模拟音频可选输入输出。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
4、▲支持不少于5种不同的矩阵控制方式：支持前面板按键手动控制、WEB页面控制、RS-232串口控制、遥控控制以及TCP/IP 控制等方式。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
5、矩阵不经转换设备支持CVBS、YPbPr、VGA、RGBHV、DVI、HDMI、3G-SDI/SD-SDI/HD-SDI、HDBaseT、SF光纤等2K视频信号的切换，同时支持HDMI2.0、HDMI1.4、HDBaseT-4K、SF光纤-4K等超高清4K视频信号的输入输出切换，支持2k板卡与4k@60信号板卡互切。
6、音频传输：SDI、HDBaseT、SF光纤板卡支持内嵌音频传输；HDMI板卡支持数字音频与模拟音频可选输入输出，音频支持与视频随路切换。 
7、信号容量：3840×2160@60Hz信号输入输出通道最大支持8X8路；满配8X8路输入输出（输入输出自定义），每路输入输出均不低于4K@60,向下兼容1920*1080及以下各类分辨率格式的采集和显示，以及常见的3D格式。
8、实时通过WEB查看输入输出设备的信号与连接状态。
9、无缝切换延迟时间≤5ms，信号经数字化处理，画面切换≤5ms，无人眼可见黑场.
10、内置智能EDID控制，可智能读写显示设备信息，所有输入通道均支持独立的EDID并可自定义每一个输出通道的分辨率格式，可适用于任意高清数字视频系统，满足用户超清晰体验的需求。
11、支持信号源无缝切换：信号源经过分配器输出同样的分辨率和帧率的动态信号进入矩阵输入板卡，经切换至输出板卡到显示器显示，切换过程为无黑屏、无抖动、无伪影、无闪烁现象。
12、平均故障间隔时间MTBF≥190000小时，具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。
13、含2块4路4K HDMI输入卡，2块4路4K HDMI输出卡
	台
	1
	

	二
	扩声系统
	
	
	
	

	1
	专业音箱
	1、系统类型：单12寸二分频单驱动全频扬声器
2、▲频率响应不劣于 60Hz-20kHz ；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
3、标称覆盖角(HxV不小于 80°×50°（±5°）；
4、▲灵敏度(1W/1m）不小于 98dB；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
5、▲指定频带内声压级不小于 123dB；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
6、额定功率(AES)不小于 300W
7、标称阻抗不小于 8Ω；
8、驱动单元不少于 1 x 12" 低音；
	只
	2
	主扩音箱

	2
	专业功放
	1、▲额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声8Ω：不小于2×550W；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
2、额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声4Ω：不小于2×780W；
3、桥接单声道模式 8Ω:1560W；
4、频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB；
5、电压增益( 额定功率8Ω，0.775V/1.4V ）：×86/×48；
6、▲总谐波失真（THD+N)( 标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1%；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
7、阻尼系数：≥180:1；
8、▲信噪比（A计权）：≥100dB；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
9、分离度：≥65dB；
10、输入共模抑制比：≥60dB；
11、输入连接器：每通道一路平衡XLR；
12、输出连接器：每通道4-POLE Speakon；
	台
	1
	主扩音箱功放

	3
	支架
	1.固定面板尺寸（长*宽）:227mm*150mm±1mm
2.臂长：280mm至400mm（可调节）
	只
	2
	主扩音箱吊挂支架

	4
	专业音箱
	1、系统类型：单10寸二分频单驱动全频扬声器
2、▲频率响应不劣于 67Hz-20kHz；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
3、标称覆盖角(HxV)不劣于80°x80°（±5°）；
4、▲灵敏度(1W/1m）不小于 97dB；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
5、▲指定频带内声压级不小于 121dB；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
6、额定功率(AES)不小于 200W；
7、标称阻抗不小于 8Ω；
8、驱动单元不少于 1 x 10" 低音；
	只
	4
	辅助音箱

	5
	专业功放
	1、▲额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声8Ω：不小于2×350W；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
2、额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声4Ω：2×500W；
3、桥接单声道模式 8Ω:1000W；
4、频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB；
5、电压增益( 额定功率8Ω，0.775V/1.4V ）：×68/×38；
6、▲总谐波失真（THD+N)( 标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1%；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
7、阻尼系数：≥150:1；
8、▲信噪比（A计权）：≥100dB；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
9、分离度：≥65dB；
10、输入共模抑制比：≥60dB；
11、输入连接器：每通道一路平衡XLR；
12、输出连接器：每通道4-POLE Speakon；
	台
	2
	辅助音箱功放

	6
	支架
	1、固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm
2、箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm
	只
	4
	辅助音箱壁挂支架

	7
	专业音箱
	1、系统类型：单12寸二分频单驱动全频扬声器
2、▲频率响应不劣于 55Hz-20kHz ；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
3、▲标称覆盖角(HxV不小于 80°×50°（号角可旋转）；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
4、▲灵敏度(1W/1m）不小于 97dB；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
5、最大声压级(1m)不小于 121dB /127dB（连续值/峰值)；
6、▲额定功率(AES)不小于 300W（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
7、标称阻抗不小于 8Ω；
8、驱动单元不少于 1 x 12" 低音
	台
	2
	返听音箱

	8
	专业功放
	1、▲额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声8Ω：不小于2×550W；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
2、额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声4Ω：2×780W；
3、桥接单声道模式 8Ω:1560W；
4、频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB；
5、电压增益( 额定功率8Ω，0.775V/1.4V ）：×86/×48；
6、▲总谐波失真（THD+N)( 标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1%；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
7、阻尼系数：≥180:1；
8、▲信噪比（A计权）：≥100dB；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
9、分离度：≥65dB；
10、输入共模抑制比：≥60dB；
11、输入连接器：每通道一路平衡XLR；
12、输出连接器：每通道4-POLE Speakon；
	台
	1
	返听音箱功放

	9
	音频处理器
	1、可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成
2、内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码
3、全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能 
4、支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制。可通过TCP/IP接口控制设备连接。
5、平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口为12路，
6、平衡式输出，采用凤凰插接口为12路。
7、可选具备16通道数字信号输入及16通道数字信号输出的Dante网络音频传输接口的型号
8、可扩展USB多媒体存储录制功能，支持多种音频格式的立体声播放。
9、内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法
10、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡，每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源
11、输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器
12、内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能；
13、具有专业音频处理模块，5段全参量均衡器，31段图示均衡器，压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等
14、RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制
15、支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口
	台
	1
	

	10
	无线话筒
	1、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；
2、高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单；
3、采用二通道的接收设计，可连接二支无线会议话筒； 
4、内置40组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式；
5、一键修改二通道频率组，二通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装；
6、带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作；
7、使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB；
8、红外数据自动同步功能（SYNC）：2个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作；
9、采用UHF530-670MHz频段载波；
10、标配2条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)；
11、配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖；
12、金属外壳1U的标准机柜设计，安装方便。
	套
	2
	一拖二手持麦克风

	11
	天线分配器
	1、系统符合GB50799-2012国家标准或国家现行最新标准；
2、系统采用620-960MHz频段，可连接四套无线话筒主机互不干扰；
3、放大信号接收距离可达400米，信号稳定可靠；
4、具备四路外置设备供电接口，可为四套无线话筒主机供电；
5、可连接智能吸顶全向型天线；
6、采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合国家现行最新标准；
7、采用外置DC12V电源适配器供电方式，保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用；
8、采用铝合金环保材质机身，1U国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上；
	套
	1
	

	12
	话筒天线
	1、采用扇形指向性天线；
2、采用470-960MHz频率范围；
3、全方向增益可设6dB；
4、采用50欧阻抗；
5、安装方式为壁挂式；
6、工作频率：470-960MHz；
7、频率响应：30Hz—20KHz；
8、增益：6dB；
9、阻抗：50Ω；
	只
	2
	

	13
	电源管理器
	1、最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V；
2、无序主、副机控制选择开关，即插即用；
3、联机后可通过系统内任意一台时序器开关控制整个系统的开机、关机；
4、设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。
5、前面板拥有电压显示功能
6、控制协议: RS-232串口协议，可连接中控及控制电脑；
7、采用8个 16A 万能插座:，兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头
	台
	2
	

	14
	有源音箱
	1、频率响应不小于55Hz-20KHz；
2、SPL最大声压级不小于108dB；
3、标称覆盖角(HxV)不小于110°x 110°；
4、单元不小于高音1 x 1"（25mm）,低音1 x 6.5"；
5、输入连接包含XLR,JACK,RAC；
6、功放总功率(RMS)不小于110W；
	套
	1
	监听音箱

	三
	会议系统
	
	
	
	

	1
	全数字会议系统主机
	1、采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，可实现一线网线传输64路音频及各类信息，同时支持有线会议和无线会议。
2、采用高保真无损数字音频传输技术，并具有数字网络音频时钟同步传输技术，端到端音频延时小于5ms，支持采样率48K的非压缩音频传输，使会议声音音质实现高保真度还原
3、 自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力，基于符合IEEE 802.11n的标准WiFi6,同时支持2.4GHZ，5GHZ，多个信号可用
4、 采用智能抗干扰技术，配合数字电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰
5、 具有24个数字传输信号，可在同一场所使用多套无线系统，也可避免与会场其他无线产品的互相干扰。
6、 支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者话筒出现故障时，会议能继续正常进行。
7、 采用4.3寸800*480全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数，并支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。
8、PC软件可查看在线无线话筒的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线话筒、单独关闭某个无线话筒。
9、 支持USB录音，高保真WAV格式输出。
10、 系统最大支持5300台有线会议单元和300台无线会议单元，最大支持8个有线会议单元和6个无线会议单元同事发言。
11、 有线单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔热插拔功能，再插上自动恢复原功能，方便安装和维护。
12、具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。
13、系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、笔、帮助等服务。
14、系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能，配合PC软件可以实现更多方式的投票表决例如：
- 表决方式：赞成/弃权/反对
- 选举方式：1/2/3/4/5
- 评级/满意方式：--/-/0/+/++
15、采用高性能DSP数字音频处理技术，支持16路音频矩阵、啸叫抑制、10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节的功能。
16、可选配内置啸叫抑制功能。
17、支持单台会议主机实现16个分组音频独立分区输出与合并音。
18、具有16通道有线、无线角色分离输出模式，可使有线或无线话筒根据ID号独立输出，最大支持≥128路有线话筒或无线话筒独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个话筒独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。
19、具有16通道同传输出模式，可使译元机音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。
20、具有16通道相控输出模式，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。
21、支持声音分区输出功能，各个分区音量根据话筒开启位置自动调节,实现更远拾音距离而不啸叫。
22、系统采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可由PC软件或web网页进行设置及控制，电脑支持导入现场图片进行模拟排位。
23、设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。
24、可控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、控制角色分离主机。
25、具有10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段EQ调节功能。
26、支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。
27、系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。
28、具备主机双机热备功能，可设置主机或从机功能，当主机出现故障或断电时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。
29、具有4路RJ45的话筒单元接口， 4路8芯话筒单元接口。
30、具有1路RJ45数据扩展接口，可连接会议系统扩展设备。
31、具有Dante协议音频输出，可与其它Dante音频设备进行语音通讯。（选配)
32、具有1路RJ45的WIFI接口，可连接无线路由器。
33、具有1路RJ45的PC接口，可连接PC进行控制管理。
34、具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议。
35、具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统，并支持SDK开发包二次开发。
36、具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后报警信息会同步至话筒界面和主机界面。
37、具有2路平衡音频输出接口（3P凤凰插和XLR卡农），2路非平衡音频输出接口（3P凤凰插和6.35mm音频接口），16路音频矩阵输出接口（3P凤凰插），每个输出通道都可以调节10段EQ、延时器，音量dB值等参数。
38、具有2路平衡音频输入接口（3P凤凰插），2路非平衡音频输入接口（2P凤凰插），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号）。
39、具有光纤扩展接口，长距离传输音质不衰减，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室。
40、具有1路USB声卡接口，2路声卡非平衡输出接口（2P凤凰插），可连接电脑实现远程会议。
41、支持4台摄像机接入，支持4K画质，四进四出HDMI无缝视频跟踪切换，支持摄像机音频输出，支持光纤视频传输。（选配）
	台
	1
	

	2
	会议话筒处理器
	1、具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。
2、具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。
3、具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。
4、具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接有线会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。
5、具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。
6、支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 
7、频率响应：80Hz~16kHz；
8、信噪比：>75dB(A)；
9、动态范围：>75dB(A)；
10、总谐波失真：<0.05%；
11、主电源：100-240AC/50-60Hz；
12、音频输出：LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出；LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出；
13、输出负载：>1KΩ；
	台
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	3
	会议话筒
	1、金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准；
2、采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气；
3、专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz；
4、话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色；
5、灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色，并自带颜色切换功能；
6、2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、ID、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况；
7、侧边带机械式按键，可单独调节话筒发言音量；
8、采用无线5GWIFI传输技术及128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；
9、采用智能抗干扰技术，配合数字电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；
10、具有智能故障扫描功能，支持异常警报功能，提示用户系统通信故障、AP故障、信号强度偏弱等情况；
11、具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP；
12、内置高性能DSP处理器对音频进行5段均衡处理、降噪处理，使声音清晰透彻；
13、通过PC软件，可调节话筒的声控灵敏度、发言时间；
14、话筒带发言计时和定时发言功能；
15、支持签到功能，可通过PC端软件设置并发起签到功能；
16、发言单元可申请茶水、笔、帮助等服务；
17、内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，支持升级程序和18W快充充电，并支持充电边使用；
18、超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时；
19、主席单元具有批准代表的发言申请功能；
20、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能；
	台
	1
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会议话筒
	1、金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准；
2.、采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气；
3、专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz；
4、话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色；
5、灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色，并自带颜色切换功能；
6、2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、ID、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况；
7、侧边带机械式按键，可单独调节话筒发言音量；
8、采用无线5GWIFI传输技术及128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性；
9、采用智能抗干扰技术，配合数字电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；
10、具有智能故障扫描功能，支持异常警报功能，提示用户系统通信故障、AP故障、信号强度偏弱等情况；
11、具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能，保证扩展系统时不会连接错误的AP；
12、内置高性能DSP处理器对音频进行5段均衡处理、降噪处理，使声音清晰透彻；
13、通过PC软件，可调节话筒的声控灵敏度、发言时间；
14、话筒带发言计时和定时发言功能；
15、支持签到功能，可通过PC端软件设置并发起签到功能；
16、发言单元可申请茶水、笔、帮助等服务；
17、内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，支持升级程序和18W快充充电，并支持充电边使用；
18、超低功耗电路设计，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时；
19、主席单元具有批准代表的发言申请功能；
20、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能；
	台
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	5
	发射器
	1、兼容802.11a/ an / ac /Wave 2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。
2、支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务。
3、上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。
4、通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。
5、支持中文SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度。
6、支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。
7、支持80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。
8、支持本地供电与PoE远程供电，可根据用户现场供电环境进行灵活选择。
9、产品外观美观大方，安装方便，适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。
	台
	1
	

	6
	PoE交换机
	1、技术特点：
AP发射器POE供电，220V转POE供电，PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准；
	台
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	7
	充电箱
	1、采用DSP智能控制保护芯片，保证在充电过程中发生短路等意外故障时候，自动切断电源输出，同时不影响其他端口的正常充电，充电安全更稳定；
2、采用环保材质高性能开关电源，供电稳定可靠；
3、具备30路USB充电接口，可为30台单元充电；
4、具备充电过流保护，防止电池充电电流过大；
5、具备充电过充保护，防止电池过度充电；
	台
	1
	

	四
	集中控制系统
	
	
	
	

	1
	网络中控主机
	▲1、主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，ARM Cortex-A55四核CPU，内存≥2GB，Flash闪存≥16G。(提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章)
▲2、独立可编程串口≥11路，继电器接口≥8路，I/O 接口≥8路，红外接口≥8路。(提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章)
3、中控主机支持对外输出DC24V、DC12V、DC5V电源独立接口。
4、前面板具有reset一键恢复出厂设置按键，当机器发生异常，可以手动一键恢复出厂设置。
▲5、前面板支持串口指示灯≥11路、红外指示灯≥8路、网络指示灯≥6路、1O指示灯≥8路、继电器指示灯≥8路。(提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章)
▲6、配合网络串口转发器可以实现≥250台串口转发器组网连接，支持最大串口设备为≥2000台。(提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章)
▲7、支持最大8路红外可编程控制接口，内置红外学习器，无需配置专业学习器:支持 38K载波的红外学习，38K的红外发射;系统建立自有的红外代码数据库，单个红外接口可以同时连接控制多个不同红外受控设备。(提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章)
8、配置高级中央控制系统开发软件 实现定制化编程，为确保往后升级维护，投标产品必须为自主研发产品，网络型可编程中央控制主机需提供“中控主机系统”的软件登记证书（国家版权局）复印件。
▲9、支持局域网内多台中控级联控制，实现任意一台中控可以管控局域网内其他中控的所有控制功能。（网络型可编程中央控制主机需提供“可视化集中管控平台系统”的软件登记证书复印件证明）
10)设备核心主处理芯片采用国产芯片，整机产品为100%全国产可控。
▲10、支持中控双机热备份功能，一台中控主机发生故障系统自动切换至备份中控主机接替工作。(提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章)
11、支持 7X24 小时连续稳定运行工作，MTBF≥140000小时；(提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章)
	台
	1
	

	2
	平板电脑
	1、处理器：高通骁龙

2、运行内存：8G
3、硬盘存储：256G
4、屏幕尺寸：11英寸 
	台
	1
	

	3
	路由器
	1、最高传输速率：5952Mbps
2、2.4GHz传输速率：1148Mbps
3、5GHz传输速率：4804Mbps
4、频率范围：双频(2.4GHz,5GHz)
5、网络接口：4个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口，支持WAN/儿AN自适应（网口盲插）
6、MESH组网：支持
	台
	1
	

	4
	控制器
	1、面板按键：8路独立电源开关控制（手动）
2、载入容量：单路电流20A
3、电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V）
4、控制方法：通过RS-232或网络接口
5、RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。
6、网络接口：RJ-45，100M
	台
	1
	

	五
	远程视频会议系统
	
	
	
	

	1
	视频会议终端
	1、支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps、720P60 fps、720P30fps等分辨率。本次项目配置1080P30对称编解码能力.
H.265硬件编解码
视频30%抗丢包
高清低带宽，4K30fps最低2Mbps带宽
支持快速回声消除、自动噪声增益、自动增益控制，让声音更清晰
唇音同步技术，保证声音与口型的同步:
80%网络丢包率下，语音清晰流畅
支持全向麦克风级联，远距离拾音增强
支持主流音视频接口，可灵活外接阵列麦克风，扬声器，投影仪，LCD/LED大屏显示设备等
HT-RX接口，视频传输、摄像机控制和供电三合一，最长支持100米远距离连接
多媒体框架协议：ITU-T H.323、IETF SIP
视频编解码协议：H.265、H.264 HP、H.264BP、H.263、H.263+
音频编解码协议：G.711A, G.711U、 G.722、 G.722.1C、 G.729A, AAC-LD、 OPUS
网络传输协议：TCP/IP、RTP、RTCPDHCP、 DNS、 SMTP、 SNMP、 SNTP、 SSH、 HTTP、 HTTPS,TR-069
分辨率：HDMI输入：640×480 60/72/75/85fps、800×600 56/60/72/75/85fps、1024×768 
60/70/75/85fps、1152x864 60/75/85fps、1280×600 60fps、1280×720 60/75/85fps、
1280×768 60/75/85fps、1280×800 60/75/85fps、1280×960 60/75/85fps、
1280×1024 60/75/85fps、1360×768 60fps、1366×768 60fps、1440×900 60fps、
1400×1050 60fps、1600×900 60fps、1600×1200 60fps、1680×1050 60fps、
1920×1080 24/25/30/50/60fps、1920×1200 60fps、3840×2160 25/30/50/60fps
编解码分辨率：CIF(352*288) 640*480 4CIF(704*576) 800*600 1024*768 
720P(1280*720) 1280*1024 448P(768* 448) 1080P(1920*1080) 1600*1200 1920*1200 
1152*864 1280*600 1280*768 1280*800 1280*960 1360*768 1366*768 1440*900 
1400*1050 1600*900 1680*1050 2048*1152 2048*1236 2048*1536 2048*1556 
2560*1440 2560*1600 2560*2048 2880*1620 2880*1800 3200*1800 4K(3840*2160)
输出：1920×1080、3840×2160

▲2、需与现有的会议室系统兼容适配。
	台
	1
	

	2
	摄像机
	1、图像传感器：851万像素 1/2.3英寸CMOS图像传感器
视频输出像素：1080p50/60、 1080p25/30、
720p50/60、 720p25/30
4K25/30、 1080p50/60、1080p25/30、
720p50/60. 720r25/30
4K50/60、 4K25/30、 1080p50/60、
1080p25/30、 720p50/60、 720p25/30
镜头变焦：12倍光学变焦
光圈：F1.8~ F3.56 + 5%
焦距：3.85~ 43.06 mm + 5%
最大水平/垂直视角：80.4° /50
平移/俯仰速度：平移:1.7°/s~80°/s,俯仰:0.7°/s~28°/s
最低照度：3lux (50IRE，F1.8)
自动白平衡：自动/手动/一键白平衡/指定色温
自动曝光：自动/手动/光圈优先/快门优先/亮度优先
	台
	2
	

	3
	交换机
	1、24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP
	台
	1
	

	六
	辅材系统
	
	
	
	

	1
	机柜
	1、42U，宽 600mm，深度 800mm，含PDU、机柜螺丝
	台
	1
	

	3
	辅材
	1、音响插头、音频接头、音视频转接头、底盒、弯头、接头、螺丝、扎带、电胶布、插头等五金材料
	项
	1
	


(3)22F U型会议室（左）

	序号
	项目名称
	性能指标
	单位
	数量
	备注

	一
	显示系统
	
	
	
	

	1
	电视机
	1、屏幕尺寸：100英寸
2、屏幕分辨率：4K
3、功能：HDR，RBG接口，VRR可变刷新率，动态补偿，数字RF接口，重低音单元
4、存储内存：128GB
5、运行内存：4G
	台
	1
	

	2
	壁挂支架
	1、适应尺寸：100英寸
架身具备100KG抗重力
采用加厚冷轧钢材质
	套
	1
	

	二
	扩声系统
	
	
	
	

	1
	专业音箱
	1、系统类型：单8寸二分频单驱动全频扬声器
2、频率响应不劣于 80Hz-20kHz；
3、▲标称覆盖角(HxV)不劣于 80°x85°（±5°）；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
4、灵敏度(1W/1m）不小于 95dB；
5、▲指定频带内声压级不小于 118dB；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
6、▲额定功率(AES)不小于 200W（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
7、标称阻抗不小于 8Ω；
8、驱动单元不少于 1 x 8" 低音
	只
	4
	主扩音箱

	2
	专业功放
	1、▲额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声8Ω：不小于2×350W；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
2、额定功率（1KHz, 1% THD+N）立体声4Ω：2×500W；
3、桥接单声道模式 8Ω:1000W；
4、频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+1/-1dB；
5、电压增益( 额定功率8Ω，0.775V/1.4V ）：×68/×38；
6、▲总谐波失真（THD+N)( 标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1%；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
7、阻尼系数：≥150:1；
8、▲信噪比（A计权）：≥100dB；（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
9、分离度：≥65dB；
10、输入共模抑制比：≥60dB；
11、输入连接器：每通道一路平衡XLR；
12、输出连接器：每通道4-POLE Speakon；
	台
	2
	主扩音箱功放

	3
	支架
	1、固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm
2、箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm
3、设备面板尺寸：160mm*90mm
	只
	4
	主扩音箱吊挂支架

	4
	音频处理器
	1、可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成
2、内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码
3、全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能 
4、支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制。可通过TCP/IP接口控制设备连接。
5、平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口为8路
6、平衡式输出，采用凤凰插接口为8路。
7、可选具备16通道数字信号输入及16通道数字信号输出的Dante网络音频传输接口的型号
8、可扩展USB多媒体存储录制功能，支持多种音频格式的立体声播放。
9、.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法
10、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡，每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源
11、.输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器
12、内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能；
13、具有专业音频处理模块，5段全参量均衡器，31段图示均衡器，压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等
14、RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制
15、支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口
	台
	1
	

	5
	电源管理器
	1、最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V；
2、无序主、副机控制选择开关，即插即用；
3、联机后可通过系统内任意一台时序器开关控制整个系统的开机、关机；
4、设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。
5、前面板拥有电压显示功能
6、控制协议: RS-232串口协议，可连接中控及控制电脑；
7、采用8个 16A 万能插座:，兼容国标 6A、10A、16A、英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头
	台
	2
	

	三
	会议系统
	
	
	
	

	1
	全数字会议系统主机
	
	台
	1
	利旧

	2
	会议话筒
	
	台
	8
	利旧

	3
	发射器
	
	台
	1
	利旧

	4
	充电箱
	
	台
	1
	利旧

	四
	远程视频会议系统
	
	
	
	

	1
	视频会议终端
	
	台
	1
	利旧

	2
	摄像机
	
	台
	1
	利旧

	3
	交换机
	
	台
	1
	利旧

	五
	辅材系统
	
	
	
	

	1
	机柜
	1、42U，宽 600mm，深度 800mm
含PDU、机柜螺丝
	台
	1
	

	2
	辅材
	1、音响插头、音频接头、音视频转接头、底盒、弯头、接头、螺丝、扎带、电胶布、插头等五金材料
	项
	1
	


(4)22F U型会议室（右）

	序号
	项目名称
	性能指标
	单位
	数量
	备注

	一
	显示系统
	
	
	
	

	1
	电视机
	1、屏幕尺寸：100英寸
2、屏幕分辨率：4K
3、接口类型：网络LAN，HDMI，USB3.0，USB2.0，AV输入，RF天线输入，同轴输出
4、存储内存：64GB
5、运行内存：4G
	台
	2
	

	2
	电视机
	1、55英寸
	台
	1
	返看电视

	3
	壁挂支架
	1、适配屏幕尺寸：100英寸
2、承重：100Kg
	套
	2
	

	4
	可移动电视支架
	1、适配屏幕尺寸：43英寸，50英寸，55英寸，65英寸，75英寸，85英寸
2、承重：100Kg
	套
	1
	

	5
	视频矩阵
	1、纯硬件FPGA架构，CrossPoint全总线交换技术，背板等效带宽，不能内置PC/X86/X64架构硬件，机箱最大支持≥2个输入卡槽，≥2个输出卡槽，输入输出信号最大支持≥8路输入，≥8路输出，全60帧信号处理。前面板带液晶显示屏和控制按键切换信号输入输出操作，设备采用多功集成化设计，所有板卡为一卡4路设计。
2、▲矩阵HDBaseT信号板卡支持POC供电，具有不少于1路24V POC电源接口，不少于4路凤凰座音频接口，不少于4路RS-232凤凰座串口接口，不少于4路RJ45接口。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
3、▲矩阵HDMI板卡支持不少于4路4K@60Hz输入，不少于4路4K@60Hz输出；输入与输出板卡均带有≥4路音频接口，≥4个HDMI锁扣，支持HDMI数字音频与模拟音频可选输入输出。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
4、▲支持不少于5种不同的矩阵控制方式：支持前面板按键手动控制、WEB页面控制、RS-232串口控制、遥控控制以及TCP/IP 控制等方式。（提供具备 CMA或 CNAS的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖原厂公章）
5、矩阵不经转换设备支持CVBS、YPbPr、VGA、RGBHV、DVI、HDMI、3G-SDI/SD-SDI/HD-SDI、HDBaseT、SF光纤等2K视频信号的切换，同时支持HDMI2.0、HDMI1.4、HDBaseT-4K、SF光纤-4K等超高清4K视频信号的输入输出切换，支持2k板卡与4k@60信号板卡互切。
6、音频传输：SDI、HDBaseT、SF光纤板卡支持内嵌音频传输；HDMI板卡支持数字音频与模拟音频可选输入输出，音频支持与视频随路切换。 
7、信号容量：3840×2160@60Hz信号输入输出通道最大支持8X8路；满配8X8路输入输出（输入输出自定义），每路输入输出均不低于4K@60,向下兼容1920*1080及以下各类分辨率格式的采集和显示，以及常见的3D格式。
8、实时通过WEB查看输入输出设备的信号与连接状态，支持NET-D8459-HS数据通信。
9、无缝切换延迟时间≤5ms，信号经数字化处理，画面切换≤5ms，无人眼可见黑场.
10、内置智能EDID控制，可智能读写显示设备信息，所有输入通道均支持独立的EDID并可自定义每一个输出通道的分辨率格式，可适用于任意高清数字视频系统，满足用户超清晰体验的需求。
11、支持信号源无缝切换：信号源经过分配器输出同样的分辨率和帧率的动态信号进入矩阵输入板卡，经切换至输出板卡到显示器显示，切换过程为无黑屏、无抖动、无伪影、无闪烁现象。
12、平均故障间隔时间MTBF≥190000小时，具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。
13、含2块4路4K HDMI输入卡，2块4路4K HDMI输出卡
	台
	1
	

	二
	扩声系统
	
	
	
	

	1
	专业音箱
	
	只
	4
	利旧

	2
	专业功放
	
	台
	2
	

	3
	支架
	
	只
	4
	

	4
	音频处理器
	
	台
	1
	

	5
	电源管理器
	
	台
	1
	

	6
	无线话筒
	"1、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；

2、高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单；

3、采用二通道的接收设计，可连接二支无线会议话筒； 

4、内置40组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式；

5、一键修改二通道频率组，二通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装；

6、带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作；

7、使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB；

8、红外数据自动同步功能（SYNC）：2个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作；

9、采用UHF530-670MHz频段载波；

10、标配2条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)；

11、配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖；

12、金属外壳1U的标准机柜设计，安装方便。
	套
	1
	可选头戴或领夹话筒

	7
	天线分配器
	1、系统符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准；

2、系统采用620-960MHz频段，可连接四套无线话筒主机互不干扰；

3、放大信号接收距离可达400米，信号稳定可靠；

4、具备四路外置设备供电接口，可为四套无线话筒主机供电；

5、可连接智能吸顶全向型天线；

6、采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；

7、采用外置DC12V电源适配器供电方式，保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用；

8、采用铝合金环保材质机身，1U国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上；
	套
	1
	

	8
	话筒天线
	1、采用扇形指向性天线；

2、采用470-960MHz频率范围；

3、全方向增益可设6dB；

4、采用50欧阻抗；

5、安装方式为壁挂式；

6、工作频率：470-960MHz；

7、频率响应：30Hz—20KHz；

8、增益：6dB；

9、阻抗：50Ω；"
	只
	2
	

	三
	会议系统
	
	
	
	

	1
	会议系统主机
	
	台
	1
	利旧

	2
	会议话筒
	
	台
	8
	

	3
	发射器
	
	台
	1
	

	4
	充电箱
	
	台
	1
	

	四
	远程视频会议系统
	
	
	
	

	1
	视频会议终端
	
	台
	1
	利旧

	2
	摄像机
	
	台
	1
	利旧

	五
	辅材系统
	
	
	
	

	1
	机柜
	1、42U，宽600mm,深度800mm
含PDU、机柜螺丝
	台
	1
	

	2
	辅材
	1、音响插头、音频接头、音视频转接头、底盒、弯头、接头、螺丝、扎带、电胶布、插头等五金材料
	项
	1
	


(5)31F 中会议室
	序号
	项目名称
	性能指标
	单位
	数量
	备注

	1
	电视机
	1、100英寸华为电视机
	台
	1
	利旧

	2
	壁挂支架
	1、适配屏幕尺寸：100英寸
2、承重：100Kg
	套
	1
	

	3
	无线投屏器
	1、配网方式：点对点

无线数量：外置双天线

显示画面：单

WiFi频段：5.8G

传输方式：无线WIFI

发射端接口：HDMI

接收端接口：HDMI、VGA、3.5音频口、Type-c

供电：5V

分辨率/刷新率：4K/30Hz

距离：100米
	套
	1
	


(6)31F 行务会议室
	序号
	项目名称
	性能指标
	单位
	数量
	备注

	1
	电视机
	1、屏幕尺寸：100英寸
2、屏幕分辨率：4K
3、接口类型：网络LAN，HDMI，USB3.0，USB2.0，AV输入，RF天线输入，同轴输出
4、存储内存：64GB
5、运行内存：4G
	台
	1
	

	2
	壁挂支架支架
	1、适配屏幕尺寸：100英寸
2、承重：100Kg
	套
	1
	

	3
	无线投屏器
	1、配网方式：点对点

无线数量：外置双天线

显示画面：单

WiFi频段：5.8G

传输方式：无线WIFI

发射端接口：HDMI

接收端接口：HDMI、VGA、3.5音频口、Type-c

供电：5V

分辨率/刷新率：4K/30Hz

距离：100米
	套
	1
	

	4
	视频会议终端
	1、内置摄像机、阵列麦克。本次项目配置1080P30对称编解码能力。
风、高清编解码器，光学变焦高达5X
多媒体框架协议ITU-T H.323、 IETF SIP
视频编解码协议H.265,H.264 HP、H.264 BP、H.263,H.263+
音频编解码协议OPUS, AAC-LD, G.729A, G.722, G.722.1C、 G.711U, G.711A
双流协议TU-TH.239、IETF BFCP
其他通信协议H.225、 H.235, H.241, H.245,H.350, H.460、 RFC2833,LDAP
网络传输协议TCP/P, RTP, RTCP, DHCP, DNS, SMTP, SNMP, SNTP, SSH, HTTP, HTTPS, TR-069
Wi-Fi标准
IEEE802.11a/b/g/n/ac、 WPA, WPA2
活动图像分辨率
H.264
1080p 60fps，最低带宽1Mbps
720p 60fps，最低带宽768Kbps
1080p 30fps，最低带宽512Kbps 
720p 30fps，最低带宽384Kbps
H.265
1080p 60fps，最低带宽768Kbps 
720p 60fps，最低带宽512Kbps
1080p 30fps，最低带宽384Kbps 
720p 30fps，最低带宽256Kbps
	套
	1
	

	5
	移动支架
	1、可移动万向轮
适应尺寸：32-90英寸
架身具备100KG抗重力
采用加厚冷轧钢材质
	套
	1
	


(7)31F 党委会议室
	序号
	项目名称
	性能指标
	单位
	数量
	备注

	1
	电视机
	1、屏幕尺寸：100英寸
2、屏幕分辨率：4K
3、接口类型：网络LAN，HDMI，USB3.0，USB2.0，AV输入，RF天线输入，同轴输出
4、存储内存：64GB
5、运行内存：4G
	台
	1
	

	2
	壁挂支架支架
	1、适配屏幕尺寸：100英寸
2、承重：100Kg
	套
	1
	

	3
	无线投屏器
	1、配网方式：点对点

无线数量：外置双天线

显示画面：单

WiFi频段：5.8G

传输方式：无线WIFI

发射端接口：HDMI

接收端接口：HDMI、VGA、3.5音频口、Type-c

供电：5V

分辨率/刷新率：4K/30Hz

距离：100米
	套
	1
	


13、施工要求

（1）总体施工管理要求

本项目装修工程已招标完成，中标单位作为专项施工单位，服从招标人、监理单位、装修总包单位的现场统一管理，根据装修工程总体进度编制专项施工组织设计、进场计划、安全方案，报监理及招标人审批后方可进场施工。

中标单位进场前必须完成现场踏勘、图纸会审，复核装修预留管路、底盒、吊顶、墙体、供电、接地、机柜位置，对预埋管路不通、点位偏差等问题，须在进场 3 个工作日内书面提出，逾期未提出视为预埋条件满足施工要求，后期不得以此为由索赔、延期。

中标单位须安排具备同类音视频项目经验的项目经理、技术负责人常驻现场；施工人员持证上岗，进场前完成银行安全保密、现场安全教育培训，遵守银行内部安保、涉密管理规定，无关人员不得进入银行涉密区域。

严格执行工期要求，合理安排交叉施工，不得影响装修单位施工进度；因中标单位自身原因造成装修成品损坏、工期延误，由中标单位承担全部修复及赔偿责任。

施工现场做到文明施工，施工垃圾日产日清，完工后清理场地；施工期间做好降噪管控，不得影响银行办公。

（2）图纸深化与技术交底要求

中标单位须在合同约定时间内完成音视频深化施工图，包含系统图、点位图、线缆路由图、机柜布置图、设备安装大样图、开孔定位图，提交业主、监理、装修总包单位审核确认，未经审批不得施工。

深化图纸需与装修图纸、强电图纸核对一致，涉及吊顶龙骨、墙体结构改动的内容，集成商不得自行施工，须书面申请，由装修单位实施。

施工前组织四方技术交底（招标人、监理、装修总包、集成商），形成交底记录。所有变更、洽商必须出具书面签证，经招标人签字确认后方可实施，口头变更无效。

（3）管线与线缆敷设施工要求

本项目会议室音视频系统保护管、底盒预埋及管内主干音视频线缆敷设工作由装修总包单位完成。装修总包按确认图纸完成管路预埋、穿线，线缆两端预留至墙面底盒、机柜位置，并完成通断自检。

中标单位不承担保护管预埋、开槽、吊顶内主干布管、管内主干长距离穿线工作。中标单位工作范围仅限于：设备与设备之间、设备与已到位主干线缆端头之间的短距离二次连线、接头制作、压接焊接、端接、理线、标识、机柜内部配线。

中标单位进场后须在3个工作日内对装修总包已敷设到位的主干线缆进行复核测试（通断、衰减），如存在断线、线序错误、损坏等问题，须书面报送招标人、监理、装修总包。逾期未提出异议，视为预埋管路、主干线缆质量合格，后续不得以此为由申请工期顺延或费用索赔。

（4）旧设备拆除、搬运及调试要求

中标单位须负责本项目原有会议室音视频旧设备现场拆除、保护性拆卸、打包、搬运至新场地、就位安装、接线端接、系统调试全部工作。旧设备搬迁后继续在新会议室投入使用，相关工作包含在本次投标总价内，招标人不再另行支付拆除、搬迁、调试费用。

中标单位须在拆除前对原有设备、线缆、接口、配置参数、设备编号进行拍照存档，记录原有系统接线关系、参数配置、摄像机预置位、中控场景等信息，形成旧设备拆机记录。

拆除作业采取保护措施，避免设备外壳、面板、接口、镜头、显示屏磕碰划伤；线缆接头、卡侬头、网口、HDMI 接口等做好防护封堵。拆除过程不得破坏原有装修、预埋管线、供电回路；如造成损坏，由中标单位承担修复及赔偿费用。

拆除顺序合理，先断电、测试、记录配置，再拆卸设备、支架、挂件，严禁野蛮拆卸。拆除产生的废旧线缆、包装垃圾由中标单位统一清理外运。

中标单位负责旧设备专业防护打包，易碎、精密设备（摄像头、显示屏、会议话筒、音视频终端等）使用缓冲材料包裹，做好防震、防潮防护，做好设备标识区分。

负责旧设备从原场地到新场地装卸、运输、搬运，运输途中做好防护；运输过程发生设备磕碰、损坏，由中标单位免费维修或更换，保证搬迁后设备可正常投入使用。

设备运抵新场地后，中标单位清点核对设备数量、外观，做好进场保管，妥善存放，做好防尘保护。

旧设备在新会议室就位安装，利用装修总包已预埋到位的管路与主干线缆，由中标单位完成旧设备的支架固定、设备就位、端口端接、机柜内跳线、理线标识。

完成旧设备单机上电检测、参数恢复、分系统调试、整体联调，恢复原有会议功能：包含拾音扩声、回声抑制、视频信号切换、中控场景、摄像机预置位、远程视频会议对接等功能。

搬迁后的旧系统须达到可用状态，无杂音、啸叫、画面卡顿、信号中断等故障；调试完成后出具旧设备搬迁调试测试记录，作为竣工资料组成部分。

旧设备搬迁后如出现因拆除、搬运、安装施工导致的故障，中标单位须免费排查修复；因设备本身老化、硬件自然损坏导致故障，中标单位向招标人出具检测报告，由招标人另行处置。

（5）设备安装施工工艺要求

所有设备安装位置、标高、角度严格按照确认后的深化图纸施工，安装牢固、平整，支架、挂件承重满足设备荷载，吊装设备须做承重验算，防止脱落风险。

机柜安装垂直、稳固，机柜内设备安装整齐，设备间预留散热空间；机柜内部理线规范，强弱电分区绑扎，接地可靠，设备保护接地接入大楼等电位端子，接地电阻满足设计及国家规范。

音箱、摄像头、显示屏、控制面板、会议单元等设备安装，做到外观美观，与装修饰面贴合；开孔位置精准，切口平整。

所有设备外壳、金属支架可靠接地；系统供电、接地、防雷按规范实施，避免静电、共模干扰引发杂音、画面闪断。

设备安装过程做好防尘保护，设备就位后采用保护膜覆盖，竣工验收前不得撕除。

（6）开孔、开槽及成品保护要求

设备安装所需小型开孔、点位开孔由集成商实施；中标单位开孔施工时，采取防尘、防护措施，不得大面积破坏吊顶龙骨、墙体结构。

因中标单位施工造成的装修面层破损（吊顶、墙面、木饰面、乳胶漆等），由中标单位负责修复，或承担修复费用，恢复至原有装修标准。

成品保护：装修工作面移交前由装修总包保护；工作面移交集成商后，中标单位对已完成装修成品承担保护责任。施工中如划伤、磕碰、污染装修饰面、门窗、地面，中标单位负责修复并赔偿损失。

设备到货后妥善存放，做好防潮、防尘、防撞保护；贵重设备、摄像头、显示屏等不得露天堆放。

（7）系统调试、联调要求

施工完成后，依次开展单机上电检测、分系统调试、全系统联调。包含音频回声抑制、噪声抑制、啸叫抑制调试，视频信号切换、色彩、清晰度调试，中控场景预设、摄像机预置位调试；如对接银行总行视频会议平台，须完成平台注册、联调测试，保证互通稳定。

调试标准：扩声系统声场均匀，无明显噪声、回声、啸叫；视频信号切换稳定，无黑屏、闪屏、卡顿；中控一键场景功能正常。

调试过程形成调试记录，所有测试数据、截图、日志存档，作为竣工资料一部分；试运行期间发现问题，集成商须限期免费整改。

系统配置、账号权限符合银行信息安全及保密要求，禁止设备私自外联互联网，关闭不必要端口，留存操作日志。

（8）隐蔽工程、资料与验收要求

竣工资料与施工同步收集，竣工资料包含：竣工图、系统图、点位图、设备合格证、原厂质保承诺、线缆测试报告、隐蔽记录、调试报告、操作手册、培训记录等，纸质版+电子版提交招标人。

集成商负责组织内部自检，自检合格后申请招标人、监理验收，配合完成银行内部相关验收流程。

（9）安全、保密与现场管理要求

严格遵守施工现场安全规范，落实用电安全、高空作业安全，高空作业必须佩戴防护装备；施工期间发生安全事故，全部责任由集成商承担。

遵守银行保密管理规定，施工期间不得拍摄、外传银行内部涉密区域影像；施工资料、系统配置文件不得外泄；施工人员进出银行服从安保登记管理。

施工期间不得擅自改动大楼消防、安防、强电原有管线，如需临时断电作业，必须提前向招标人申请，获批后方可实施。

（10）现场属于超甲级写字楼，所有施工工作需遵循物业要求。
14、与装修总包配合责任边界要求

（1）中标单位须提前与装修总包单位对接工期计划，确认进场时间，避免交叉施工冲突；进场前复核预埋管线通畅性，若预埋管路不通，及时书面告知招标人与装修单位，由责任方负责整改。逾期未复核视为预埋条件合格。

（2）涉及吊顶拆除、龙骨改动等影响装修结构的工作，中标单位不得擅自施工，必须书面申请，由装修总包单位实施，中标单位承担相关协调与费用（按项目约定）。

（3） 招标人、监理单位为总协调方；装修总包单位与中标单位之间的交叉配合事宜，须书面确认，所有变更需招标人审批。

（4）成品保护责任：装修未移交工作面前，装修总包单位负责装修成品保护；工作面移交中标单位后，中标单位负责已完成装修面的成品保护，施工损坏由中标单位负责修复或赔偿。

15、项目质保服务需求及培训
项目建成后进行试运行阶段，试运行3个月后未发生重大故障可申请验收，验收通过进入质保期。中标人必须提供完善、专业、高质量的质保服务。

（1）质保要求
1）中标人向招标人提供本合同项下货物 5年免费质保服务。

2）免费质保期限自验收合格之日起计算。免费质保期内因更换或修理部件、模块导致货物停止运行的，免费质保期按停运天数（按 24 小时计算，不足 24 小时按 24 小时计）相应延长。

3）免费质保期内，中标人负责对其提供的设备进行维修，不收取任何费用；任何配置不合理或不完整时，中标人无条件提供免费产品更换、升级、追加及缺陷修复。如设备运行发生问题，应在 2 小时内响应；如发生硬件故障，故障恢复期间应确保系统和设备运行不中断；故障设备维修期间，中标人应免费提供设备或替代品；3 个工作日内未完成修复，中标人应用新设备替换故障设备，费用由中标人承担。质保期内更换的配件（含拼接单元）必须为原厂商生产的新配件，更换上去的配件属于招标人财产。

4）免费质保期服务内容：7×24 小时电话服务支持，接到故障报修通知后 2 小时内响应；远程无法解决的，派遣技术人员 4 小时内到达现场。电话与现场服务无次数限制，不附加费用。

5）免费质保期内，若中标人需将有故障的机器或部件运至中标人指定的维修中心，中标人负责运至维修中心及运回招标人指定地点，由此产生的风险和费用由中标人承担。

6）免费质保期内，中标人须为每块 LED 屏幕提供面积不少于 2.5%的单元箱体及模组（同批次）作为备品备件。

7）免费质保期内，中标人免费向招标人提供一年累计不超过 6 次的重要会议现场值守支持服务，确保重要会议顺利召开。

8）中标人在免费质保期内每季度提交设备故障记录及分析报告。

9）软件生命周期内，中标人免费提供系统版本升级服务。

10）免费质保期满后，招标人有权决定是否继续从中标人购买相同标准的质保服务。

（2）培训要求

1）对招标人的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

2）在系统完工测试之前为招标人技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向招标人免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

16、付款方式

（1）全部货物送达现场，经招标人完成到货清点、外观检查及数量核对无误并签收后，招标人于 15 个工作日内向中标人支付合同总价的30%；
（2）货物安装调试完成，通过初步验收 ，招标人于 15 个工作日内向中标人支付合同总价的30%； 

（3）项目三个月试运行期满，试运行合格，经招标人组织最终验收通过后，凭招标人签名、中标人签章确认的《供应商履约评价表》，招标人于15 个工作日内向中标人支付合同总价的35%（累计支付至合同总价 95%）；剩余合同总价 5% 作为质量保证金。质量保证期满，项目无质量问题、无违约扣款情形，由中标人提交书面申请及相关资料后，招标人在质量保证期满后 28 个日历天内，无息一次性退还质量保证金； 

（4）中标人应在招标人办理付款前，向招标人提供对应金额、合规有效的增值税发票。招标人收到合规发票并完成内部审批后，按约定时限安排付款。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见《招标公告》、《第五章 合同条款及格式》、《第二章 用户需求书》。

	1.3.3
	质量标准
	按招标文件及国家、省、市相关法律法规、规范要求。

	1.4.1
	投标人资格条件
	详见《第一章 招标公告》（投标邀请）及本章第3.5款要求。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	投标人不得存在本章第1.4.3款的任何一种情形
（投标人按投标文件格式《投标函》相关内容进行承诺）。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：不适用

	
	
	形式：不适用

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	书面（含电子邮件）

	1.11
	分包
	不允许

	1.12.1
	实质性要求和条件
	见招标文件中加注“★”号的条款（如有）。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标截止时间15日前

	
	
	形式：书面形式（含电子邮件）（将签字盖章的要求澄清问题的纸质文件扫描件连同完全一致的可编辑的office版文件发给招标代理机构邮箱；或将签字盖章的要求澄清问题的纸质文件原件送达招标代理机构处）

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	□书面形式（含电子邮件）

☑以澄清/变更/修改/答疑公告形式在招标代理机构网站发布

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：1个工作日

（若以澄清/变更/修改/答疑公告形式在招标代理机构网站发布招标文件澄清的，一经发布，视作已发放给所有投标人，无需确认，潜在投标人应自行关注招标代理机构网站，自行下载。）

	
	
	形式：书面形式（含电子邮件）

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	□书面形式（含电子邮件）

☑以澄清/变更/修改/答疑公告形式在招标代理机构网站发布

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：1个工作日

（若以澄清/变更/修改/答疑公告形式在招标代理机构网站发布招标文件修改的，一经发布，视作已发放给所有投标人，无需确认，潜在投标人应自行关注招标代理机构网站，自行下载。）

	
	
	形式：书面形式（含电子邮件）

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家相关要求进行填报。投标人报价中的各项税费不应重复计算。（除非招标文件特别说明外，投标人的投标报价包含所有的相关税费）

	3.2.3
	报价方式
	总价包干报价方式（按报价清单自行报价。以“元”为单位，精确到小数位后2位）

	3.2.4
	最高投标限价
	□无
☑有:详见《第二章  用户需求书》

投标报价超过最高投标限价的投标文件将被否决。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	自提交投标文件截止之日起90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
√不要求
□要求：

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	投标人应注意：对本章第1.4.3款的规定，投标人必须按投标文件格式《投标函》相关内容进行承诺。其中对于第1.4.3款中相关信用记录查询，以投标截止日当天查询结果为准。投标人可提供其在投标截止前任何一天自行查询的网页截图，如相关失信记录已失效，需提供相关证明材料。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
（1）
	投标文件签字或盖章要求
	补充：

如接受联合体投标的，除非另有规定，全部联合体投标文件（包括联合体各成员提供的自身独立的证明文件）除特别说明的格式及《联合体协议书》外，均可以由联合体的牵头人盖章及其法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签署文件。联合体的名称统一表述为“成员1全称、成员2全称、……、成员……全称联合体”。

	3.7.3

（2）
	投标文件份数及其他要求
	投标文件份数及封装要求：
序号
投标文件组成
数量
封装要求
1
纸质正本
1份
一个包装
（封装在一起）
电子文件
1份
2
纸质副本
5份
一个或多个包装
（投标人也可以根据自身情况确定封包的数量）
其他要求：增加如下说明：
（4）投标文件的内容组成：投标人应在投标文件中提供评标办法规定的评审所需要的资料以及投标人认为需加以说明的其他内容（投标文件有提供格式的按照格式编制，没有提供格式的自行拟定）。
（5）电子文件要求：包含对应投标文件的所有内容，包括纸质版正本的word格式以及签字盖章后的PDF格式电子文件）
（6）投标文件[纸质副本]：所有资料都可以用投标文件的正本复印而成。如果正本与副本不符，应以正本为准。

	3.7.3

（3）
	投标文件是否需分册装订
	√不需要
□需要，分册装订要求：

	4.1.1
	联合体投标文件的封套盖章和签署
	补充：

如接受联合体投标的，联合体投标文件的封套可以由联合体的牵头人盖章或由联合体的牵头人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字。

	4.1.2
	封套上应载明的信息


	招标代理机构名称：广东华伦招标有限公司
招标代理机构地址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼
项目名称（/标段名称）：        
文件编号：0809-26402GZG102007801

标段编号/标段名称（如有）：        
投标文件内容：“纸质正本和电子文件”/“纸质副本”
在  年  月  日  时前不得开启（填写投标截止时间）

	4.2.1
	投标截止时间
	见第一章招标公告

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见第一章招标公告

	4.2.3
	投标文件是否退还
	√否
□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	5.2

（4）
	开标程序
	开标顺序：

√按照投标文件递交顺序
□随机
补充说明：开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。投标人代表不参加开标会，视为对开标过程和结果无异议。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建。
评标委员会构成：5人。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3个。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：

中国招标投标公共服务平台，广东华伦招标有限公司网站。
公示期限：3日，公示结束日为工作日。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否
补充说明：
（1）招标人根据评标报告，最终审定中标人。
（2）招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	7.6.1
	履约保证金
	不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	√否
□是，具体要求：

	10
	需要补充的其他内容
	

	10.1
	招标代理服务费
	1.收费对象：中标人；
2.收费标准：参照国家计委“关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号文）和国家发展改革委调整招标代理服务收费标准(发改价格[2011]534号)的货物标准的85%收取；
3.计费基数：中标金额；
4.计算方法：差额定率累进法；
5.缴纳方式：可用支票、汇票、电汇等付款方式；

	10.2
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式。

	10.3
	投标文件否决性条款
	详见本章第1.4.3款，第四章的《资格性审查表》、《符合性审查表》及招标文件规定的其他否决情形。

	10.4
	投标人疑问联系方式
	招标代理机构：广东华伦招标有限公司
电话：020-83172166-826
联系人：陈小姐


说明：本表中相关选择项，以在“□”中标黑“■”或打勾“☑”为准。本表内容须与《投标人须知》正文对应条款的内容一起阅读理解，《投标人须知》正文与《投标人须知前附表》描述存在不一致之处，以《投标人须知前附表》为准。
投标人须知正文
1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目服务进行招标。

1.1.2 招标人：见第一章招标公告。

1.1.3 招标代理机构：见第一章招标公告。

1.1.4 招标项目名称：见第一章招标公告。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见第一章招标公告。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见第一章招标公告。

1.3.2 服务期限：见第一章招标公告。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件，详见招标公告。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大服务质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（登录“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）进行查询）；或被登记管理机关列入“严重违法失信名单”(对社会组织类投标人，登录中国社会组织政务服务平台（https://chinanpo.mca.gov.cn/），通过全国社会组织信用信息公示平台进行查询）。
（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性内容进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性内容外，其他工作不得分包。
1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标服务大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3
 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明。除列明的内容外，视为投标人承诺响应招标文件的全部要求。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）用户需求书；

（3）投标人须知；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书；

（3）分包意向协议书（如适用）；

（4）投标保证金（如适用）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）服务方案；

（9）关联关系承诺函；
（10）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。（国家另有规定的，从其规定）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人资格或者资质证书或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；
（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）。
（3）投标人为“其他组织”的，应提交相关登记管理机关核发的有效设立证明文件复印件。
3.5.2
投标人还应满足本章第1.4.3款的要求，投标人须按投标文件格式《投标函》相关内容进行承诺。
3.5.3 接受联合体投标的，联合体投标人还应满足本章第1.4.2款的要求，应按规定提供联合体各方的相关资格审查资料。
3.5.4其他资格审查资料按招标公告的投标人资格要求提供。
3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。
（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见第一章招标公告。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（1）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（如有）等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第四章 评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	（1）本次评标采用综合评估法。

（2）本招标项目共1个标段。

	2.1
	初步评审标准
	见附表一《资格性审查表》、附表二《符合性审查表》。

	2.2.1
	分值构成
(总分100 分)
	商务部分A ：23分
技术部分B ：47分
投标报价C ：30分
投标人综合得分=A+B+C

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（1）评标价：指评标委员会按招标文件第四章评标办法第3.1.3款规定进行算术校核后的投标人的总报价。

（2）评标基准价：采用低价优先法。

1）当所有投标人报价不低于其他有效投标人报价算术平均价的20％时，评标基准价＝通过初步评审的投标人的评标价的最低值。

2）当任一投标人报价低于其他有效投标人报价算术平均价的20％，可调整评标基准价：

当满足招标文件要求的有效投标投标人大于5家（含）时，将投标价格最低的3家有效投标人报价的平均值作为评标基准价；当满足招标文件要求的有效投标人小于5家时，将投标价格最低的2家有效投标人报价的平均值作为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式（本项目不适用）
	偏差率=100% ×（评标价−评标基准价）/评标基准价

（四舍五入保留2位小数）

	2.2.4（1）
	商务评分标准
	见附表三《商务评审表》。
商务得分＝全体评委的商务评分（各商务细项评分总和）的算术平均值。（四舍五入保留2位小数）

	2.2.4（2）
	技术评分标准
	见附表四《技术评审表》。
技术得分＝全体评委的技术评分（各技术细项评分总和）的算术平均值。（四舍五入保留2位小数）

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
	（1）当评标基准价为上述2.2.2-（2）-1）的情况时：价格得分=（评标基准价/评标价）×价格部分分值（四舍五入保留2位小数），投标价格等于评标基准价的，其价格分为满分。
（2）当评标基准价为上述2.2.2（2）-2）的情况时：

投标报价≤评标基准价的投标人，其价格分为满分。投标报价＞评标基准价，价格得分=（评标基准价/评标价）×价格部分分值（四舍五入保留2位小数）。

	3.5.1
	中标价的核准原则
	评标价仅用于计算投标报价得分，中标价按就低不就高的原则确定。当评标价高于原投标价，中标价以原投标价为准；评标价若低于投标价，中标价以修正后价格为准。签订合同时，合同中修正价格差额部分按比例调整修正到价格清单中各项目的单价中或存在偏差的相应项目单价中。


备注：

评标办法正文与《评标办法前附表》描述存在不一致之处，以《评标办法前附表》为准。

评标标准附表附后
3、投标人报价低于其他有效投标人报价算术平均价的40％，有可能影响产品质量或者不能

诚信履约的，评审小组应当要求其在规定时间内提供成本构成书面说明。投标人不能证明其

报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

附表一：资格性审查表
资格性审查表

	序号
	招标文件要求

	
	投标人须是中华人民共和国境内合法注册或登记，能独立承担民事责任的法人或者其他组织。（提交有效的营业执照或事业单位法人证书复印件）。

	
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。（按投标文件格式《投标函》相关内容承诺）

	
	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以招标代理机构于开标当天在上述网站查询结果为准。）

	
	投标人已按招标公告的要求获取了招标文件。

	
	本次招标不接受联合体投标。

	
	提供关联关系承诺函。（按投标文件格式《关联关系承诺函》相关内容承诺）。

	结论
	


备注：评标委员会评审时：
1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
3.评标委员会汇总时出现不同意见的，按简单多数原则表决决定。
附表二：符合性审查表
符合性审查表
	序号
	招标文件要求

	1
	投标文件的完整性：完整的投标文件应包括投标函、投标报价文件、技术说明文件、投标资格文件、投标保证金（如本项目要求缴纳保证金）；

	2
	投标文件包括有效的授权证明[法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）]；

	3
	投标保证金符合招标文件要求（如本项目要求缴纳保证金）；

	4
	投标文件为有效签署；

	5
	投标有效期符合招标文件要求；

	6
	①投标报价（含单项报价，如有要求）等于或低于最高投标限价；

②如有，对评标委员会按照招标文件规定修正后的投标报价，投标人按规定书面确认。

③投标人报价低于其他有效投标人报价算术平均价的40％，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在规定时间内提供成本构成书面说明。投标人能证明其报价合理性的。

	7
	投标文件没有不符合招标文件加注“★”号的条款要求的内容；

	8
	投标文件未发现存在招标文件规定的其他无效条款情形；

未发现存在法律、法规、规章规定的投标无效情形。

	9
	投标人不存在招标文件第三章“投标人须知”第1.4.3款规定的任何一种情形。（根据提交的《投标函》第5点的声明情况进行评审）

	结论
	


备注：评标委员会评审时：
1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
3.评标委员会汇总时出现不同意见的，按简单多数原则表决决定。
附表三：商务评审表
商务评审表
	序号
	评审分项
	分值
	评审标准

	1
	供应商专业能力
	2分
	投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS）：CS2 及以上得 2 分

注：提供证书复印件并加盖投标人公章，材料不全或不提供不得分。

	2
	管理体系证书
	3分
	投标人具有以下体系认证证书：
（1）具有质量管理体系认证证书，得1.5分；
（2）具有环境管理体系认证证书或职业健康安全管理证书，得1.5分。

本项最高得3分。
注：须同时提供有效期内的相关认证证书的复印件及“全国认证认可信息公共服务平台”网站（http://cx.cnca.cn/）的查询截图（证书状态为“有效”），否则不得分。

	3
	项目经理资质情况
	3分
	项目经理资质要求如下：

（1）具有信息通信网络工程类高级工程师职称证书或信息系统项目管理师证书或PMP证书的，得1.5分；
（2）具有工业和信息化部教育与考试中心颁发的弱电系统集成项目经理（高级）证书 ，得1.5分。
本项最高3分。

注：须提供对应证书的复印件及投标截止时间前六个月内任意一个月由投标人单位为其缴纳的社保证明。无提供的不得分。

	4
	技术负责人资质情况（不能由项目经理兼任）
	2分
	技术负责人资质要求如下：

（1）具有信息系统项目管理师证书，得1分；
（2）具有系统分析师证书，得1分。
本项最高2分。

注：须提供对应证书复印件及投标截止时间前六个月内任意一个月由投标人单位为其缴纳的社保证明。无提供的不得分。

	5
	本项目服务团队人员资质情况（项目经理、技术负责人除外）
	2分
	实施团队人员资质（本项目最多统计2名实施人员），每名实施人员满足以下条件，具备任意一项的得 0.5 分；同一人员多项证书累计计分不超过 1 分，本项合计最高得 2 分。
（1）具有系统集成项目管理工程师证书；
（2）具有网络工程师证书；

（3）具有信息安全工程师证书。

注：须提供对应证书复印件及投标截止时间前六个月内任意一个月由投标人单位为其缴纳的社保证明。无提供的不得分。

	6
	项目经验
	9分
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的会议室音视频、多媒体等同类项目，每提供一个金额不低于50万元（包含本数）的合同得3分，最高得9分。（同一合同（含同一项目的分包、分期合同）不重复计分）

注：须提供合同关键页（含合同首页、内容页、金额页、盖章页、签订日期的关键页）扫描件和验收报告（或业主方出具的完工证明）作为同类业绩评价证明资料。证明材料不足或不提供相关证明材料的不得分。

	7
	售后服务承诺

	2分
	在招标文件要求的5年质保期基础上，投标人承诺免费质保期多延长1年，得2分，本项最高得2分。
注：须在投标文件中单独出具加盖投标人公章的《售后服务承诺函》明确延长期限，未出具承诺函或承诺不明确的不得分；中标后该承诺纳入合同条款，并作为履约验收依据。

	合计
	23分


备注：
1.投标人应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。
2.投标人未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。
附表四：技术评审表
技术评审表
	序号
	评审分项
	分值
	评审标准

	1
	产品技术参数响应
	20分
	根据投标人对招标文件第二章用户需求书中“12.本项目设备清单”的响应程度进行评审：
重要技术条款（标注“▲”号的条款），每出现一处负偏离，扣1分。

一般技术条款（非标注“★”号及“▲”号的条款），每出现一处负偏离，扣0.5分。
本项总分20分，扣完为止。
注：如用户需求有明确要求提供的证明材料，投标人须按要求提供相应的证明材料，否则视为负偏离；如用户需求中未明确要求提供证明材料，以投标人《重要条款响应表》、《一般条款响应表》的响应情况为评审依据，否则评标委员会有权视相应技术参数要求响应不符合招标要求。（凡是标有序号的技术参数要求均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号）

	2
	技术及实施方案
	15分
	投标人根据用户需求书提供技术及实施方案，方案内容包含但不限于对本项目的系统架构与设备选型、实施计划、人员组织安排、安装调试安排、进度控制安排、质量保障措施、安全管理措施，根据投标人提供的方案进行评审：
投标人提供的系统架构与设备选型合理，方案内容完整、全面，针对性和可行性强，完全满足且优于项目需求的得11-15分；

（2）投标人提供的方案完整、全面，具有一定的针对性，基本可行，能基本满足采购需求的得7-10分；

（3）投标人提供的方案不够完整或不够全面，针对性不足，不能完全满足项目需求的得1-6分；

（4）其它情况得0分。


	3
	售后与培训服务方案
	12分
	投标人根据用户需求书 “商务要求” 内 “质量保证期要求”、“培训要求”、“售后服务要求” 提供响应方案，内容包含但不限于故障响应时间、质保期保障、备品备件、培训服务、售后服务方式，承诺质保期内每年提供免费重大会议现场技术保障 6次（承诺函格式自拟），须单独提供书面承诺函。根据投标人提供的售后与培训服务方案及专项承诺函进行评审：

（1）售后与培训服务方案

1）故障响应、质保保障、备件储备、培训计划、运维服务安排详实具体,提供的方案完全满足且优于项目需求的得 7-10 分；

2）各项售后、培训要素齐全，服务保障措施基本满足项目需求的得4-6分；

3）投标人提供的方案不够完整或不够全面，不能完全满足项目需求的得1-3分；

4）其它情况得 0 分。

（2）承诺函

提供承诺函，承诺质保期内每年提供免费重大会议现场技术保障6次并加盖投标人公章，得 2 分，未提供承诺函，或承诺内容不满足要求的本小项不得分。

本项最高得 12 分。

	合计
	47分


备注：
1.投标人应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。
2.投标人未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。
1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 
资格性评审标准：见评标办法附表一《资格性审查表》。
2.1.2 
符合性评审标准：见评标办法附表二《符合性审查表》。
2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法附表三《商务评审表》；
（2）技术评分标准：见评标办法附表四《技术评审表》；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第三章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）若投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中；

（5）若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则报价超出部分应予剔除。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务大纲部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第三章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
3.5
需要补充的其他内容

如有，详见《评标办法前附表》。

第五章 合同条款及格式
设备采购及安装服务合同（示范文本）
                                             合同编号：
甲      方：中国农业发展银行                 
住      所：
法定代表人／主要负责人： 
邮      编：
联  系  人：             
电话或传真: 
邮      箱： 
乙      方：  
住      所： 
法定代表人／主要负责人： 
邮      编：
联  系  人：             
电话或传真: 
邮      箱： 
根据国家相关法律法规，甲、乙双方就甲方向乙方购买         设备事宜，经协商一致，达成如下合同条款：
第一条  设备及价款

1.1  甲方向乙方购买                    设备（以下简称设备）共    台/套（设备采购清单详见附件   ）。该批设备由         （乙方/第三方        ）负责安装。
1.2  乙方负责向甲方提供上述设备，并负责设备的供货、安装、布线、调试、联调、验收、培训及质保运维。（设备配置清单详见附件      ）
1.3  乙方向甲方交付的设备必须符合国家相应质量标准，满足招标文件的要求。（设备技术参数表详见附件      ）
1.4  合同金额为人民币      元（大写：      ），其中含增值税税额人民币            元（大写：            ），税率为    ％，具体税率以实际为准，根据国家税法规定执行。上述价款包括但不限于             （合同价格清单详见附件     ）。
服务内容及施工要求详见招标文件《用户需求书》
第二条  交  付
2.1  交付时间：签订合同后40个日历日内完成深化设计方案及项目范围内全部工程施工。
2.2  交付地点：                            
2.2.1  联系人 ：                 
2.3  运输及保险费用：由乙方承担。
2.4  风险承担：设备交付前毁损灭失的风险由乙方承担，交付后毁损灭失的风险由甲方承担。
第三条  设备验收及安装

3.1  项目建成后进行试运行阶段，试运行3个月后未发生重大故障可申请验收。
3.2  到货验收标准
3.2.1  所到设备与《设备配置清单及价格清单》中所列设备的数量、规格、型号、品牌、名称、原产地、配置、具体描述等须完全一致。
3.2.2  设备装箱单必须与到货的设备一致。
3.2.3  设备必须是全新的，设备的外观无破损。
3.2.4  设备所配的所有文档齐全。
3.2.5  乙方所提供的设备必须是原厂生产、原厂一次包装，设备包装在验收前不得打开。
3.3  经甲方验收合格后  个工作日内，甲乙双方在《设备到货验收报告》（详见附件  ）上签字盖章确认。《设备到货验收报告》一式   份，甲方执   份，乙方执   份。
3.4  安装验收标准
3.4.1  设备需要乙方安装与调试的，由     （乙方/原厂      ）完成甲方生产环境的     安装和调试，设备正常运行。设备不需要乙方安装与调试的，由甲方自行安装与调试，乙方给予必要的技术指导；甲方无法完成安装与调试的，由乙方现场进行安装与调试或由乙方另行提供完整且全新的设备介质。
3.4.2  对于需要乙方安装的设备，乙方须在设备到货验收合格后  个工作日内完成安装。安装完成后设备的正常运转率必须达到   ％，甲方在乙方完成安装后  个工作日内完成安装验收。安装验收合格的，甲乙双方在《设备安装验收报告》（附件  ）上签字盖章确认。《设备安装验收报告》一式     份，甲方执    份，乙方执     份。
3.5  本合同项下设备验收如不合格按以下第     种方式解决：
3.5.1  个别非重要部件验收不合格，乙方应无条件更换不合格部件，并负责在验收不合格之日起的   个工作日内完成更换工作。如因乙方原因重要部件验收不合格则视为整机验收不合格，甲方有权退回全部货物，乙方应在   日内更换为整机合格设备，如果因乙方原因经甲方再次验收整机仍然不合格，则甲方有权要求乙方承担由此造成的甲方一切损失，且因此发生的一切费用由乙方承担。
3.5.2  对于验收不合格的设备，乙方应无条件进行整机更换，而不是仅对不合格的部件进行维修或更换，更换工作必须在验收不合格之日起    个工作日内完成，且因此发生的一切费用由乙方承担。
3.6  如果乙方所提供设备的开箱验收合格率达不到3.2条的标准，或者正常运转合格率达不到3.4.2条的标准，甲方有权退回本合同所列全部设备，且因此发生的一切费用由乙方承担。不合格的设备能够被证实是在运输过程中造成的损坏，则甲方同意乙方就损坏的设备进行更换，更换工作在     个工作日内完成。
第四条  合同金额及支付方式
4.1  支付方式：本合同约定的合同金额采用下列第  4.1.2 项方式支付：
4.1.1  采用一次性付清方式，付款时间为：          ，满足的条件为     ，甲方支付金额为合同金额的100％，即支付合同金额为人民币：       元（大写：         ），其中含增值税税额。
4.1.2  采用分次支付方式：

（1）全部货物送达现场，经甲方完成到货清点、外观检查及数量核对无误并签收后，甲方于 15 个工作日内向乙方支付合同总价的30%；

（2）货物安装调试完成，通过初步验收，甲方于15个工作日内向乙方支付合同总价的30%； 

（3）项目三个月试运行期满，试运行合格，经甲方组织最终验收通过后，凭甲方签名、乙方签章确认的《供应商履约评价表》，甲方于15 个工作日内向乙方支付合同总价的35%（累计支付至合同总价 95%）；剩余合同总价 5% 作为质量保证金。质量保证期满，项目无质量问题、无违约扣款情形，由乙方提交书面申请及相关资料后，甲方在质量保证期满后 28 个日历天内，无息一次性退还质量保证金； 

（4）乙方应在甲方办理付款前，向甲方提供对应金额、合规有效的增值税发票。甲方收到合规发票并完成内部审批后，按约定时限安排付款。

. 
...
4.2  若乙方为增值税纳税义务人的，应开具符合国家法律法规及甲方要求的增值税专用发票或其他增值税扣税凭证（以下简称扣税凭证），甲方在收到乙方开具的扣税凭证并审核无误后依约向乙方支付款项。 
4.2.1  
甲方信息：
纳税人名称：中国农业发展银行               
纳税人识别号（或统一社会信用代码）： 
地址、电话：  
开户行： 
账号： 
乙方信息： 
纳税人名称： 
纳税人识别号（或统一社会信用代码）： 
开户行：
户名：
账号：
乙方如需改变上述信息，应提前    个工作日书面通知甲方。未按约定通知而造成甲方损失的，应予赔偿。
4.2.2  乙方应在接到甲方索取增值税专用发票要求之日起   个工作日内，向甲方开具并送达增值税专用发票，并确保甲方凭此增值税专用发票能够取得本合同约定的增值税总额。
4.2.3  若采购标的属于增值税免税范围（由乙方提供相应证明），乙方应向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税普通发票。
4.3 若乙方非增值税纳税义务人的，乙方应按甲方的财务制度要求及时、足额为甲方开具符合国家法律法规和财务制度要求的正式票据。否则，甲方有权拒付有关费用。
第五条  设备的维护与服务
项目建成后进行试运行阶段，试运行3个月后未发生重大故障可申请验收，验收通过进入质保期。乙方必须提供完善、专业、高质量的质保服务。

5.1质保要求

1）乙方向甲方提供本合同项下货物 5年免费维保服务。

2）免费质保期限自验收合格之日起计算。免费维保期内因更换或修理部件、模块导致货物停止运行的，免费维保期按停运天数（按 24 小时计算，不足 24 小时按 24 小时计）相应延长。

3）免费质保期内，乙方负责对其提供的设备进行维修，不收取任何费用；任何配置不合理或不完整时，乙方无条件提供免费产品更换、升级、追加及缺陷修复。如设备运行发生问题，应在 2 小时内响应；如发生硬件故障，故障恢复期间应确保系统和设备运行不中断；故障设备维修期间，乙方应免费提供设备或替代品；3 个工作日内未完成修复，乙方应用新设备替换故障设备，费用由乙方承担。维保期内更换的配件（含拼接单元）必须为原厂商生产的新配件，更换上去的配件属于甲方财产。

4）免费质保期服务内容：7×24 小时电话服务支持，接到故障报修通知后 2 小时内响应；远程无法解决的，派遣技术人员 4 小时内到达现场。电话与现场服务无次数限制，不附加费用。

5）免费质保期内，若乙方需将有故障的机器或部件运至乙方指定的维修中心，乙方负责运至维修中心及运回甲方指定地点，由此产生的风险和费用由乙方承担。

6）免费质保期内，乙方须为每块 LED 屏幕提供面积不少于 2.5%的单元箱体及模组（同批次）作为备品备件。

7）免费质保期内，乙方免费向甲方提供一年累计不超过 6 次的重要会议现场值守支持服务，确保重要会议顺利召开。

8）乙方在免费质保期内每季度提交设备故障记录及分析报告。

9）软件生命周期内，乙方免费提供系统版本升级服务。

10）免费质保期满后，甲方有权决定是否继续从乙方购买相同标准的维保服务。

5.2培训要求

1）对甲方的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

2）在系统完工测试之前为甲方技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向甲方免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

第六条  知识产权
6.1  乙方向甲方交付的设备必须不得侵犯任何第三方的合法知识产权。
6.2  乙方应依法承担由于其交付给甲方的设备侵犯了第三方知识产权而产生的所有法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
第七条  保密条款
乙方涉密信息知悉人员对履行本合同所获悉的甲方国家秘密、工作秘密及商业秘密负有保密义务，否则承担本合同约定的违约责任并应赔偿由此给甲方造成的实际损失，构成犯罪的，依法移送有关国家机关处理。
上述国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。乙方如因工作需要获取国家秘密信息，必须具备相应的涉密资质，由甲方严格按规定履行审批手续并现场监督乙方人员查阅。乙方不得违规获取国家秘密信息，否则须承担因泄露国家敏感信息导致的一切后果。
上述工作秘密是指农发行在履行职能过程中产生或者获取的，不属于国家秘密，但泄露后妨碍农发行正常履行职能或者对国家安全、公共利益造成不利影响的内部敏感事项。乙方如因工作需要获取工作秘密信息，必须严格按照农发行工作秘密有关规定执行。乙方不得违规获取工作秘密信息，否则承担本合同约定的违约责任并应赔偿由此给甲方造成的实际损失，因工作秘密信息泄露妨碍农发行正常履行职能或者对国家安全、公共利益造成不利影响的，还须承担因信息泄露导致的一切后果。
上述商业秘密是指乙方因履行本合同而直接或间接地以书面、口头、电子媒介或其他形式从披露方获得的任何非公开的信息、资料或数据，包括但不限于商业秘密、技术成果、研究成果、商业计划、客户信息、财务数据、文档模板、业务流程、双方的管理经验、职员个人信息等非公开的信息、资料或数据。
乙方涉密信息知悉人员包括但不限于采购事项负责人、经办人员及相关合同履行人员等能够接触到涉密信息的相关人员。
保密协议详见附件   。
无论本合同是否发生变更、解除、终止，本条款均长期有效。
第八条  网络安全和数据安全
8.1 甲乙双方约定按照下列第   项方式处理数据：
8.1.1甲方委托乙方处理数据。
8.1.2甲方与乙方共同处理数据。
上述方式处理数据范围为     ，处理目的为        ，处理期限为     。
上述方式处理的个人信息范围为     ，处理目的为        ，处理期限为     。
乙方应当按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规、监管要求和本合同约定处理数据或个人信息，不得超出约定的处理目的、处理期限、处理方式、处理范围等。
8.2 乙方承诺严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规以及甲方关于网络安全、数据安全、个人信息保护等有关规定，依法依规开展甲、乙方相关业务，并自愿接受甲方及其行业、国家监督管理部门对其网络安全、数据安全和个人信息保护、个人信息和数据处理情况的现场或非现场监督检查。
8.3 乙方承诺自觉维护甲方利益，在未得到甲方事先书面许可的情况下，不向任何单位和个人泄露甲方任何数据或个人信息，不利用掌握的商业秘密进行任何违法违规行为或牟取私利。涉及数据或个人信息委托处理的，未经甲方事前书面许可，乙方不得对外共享数据，不得加工、训练、挪用数据或者采取其他形式处理数据以谋取本合同约定以外的利益，不得转委托其他主体处理数据或个人信息。经甲方书面同意，乙方将数据、个人信息提供给第三方的，乙方应保证第三方同样受本合同约束，或承诺履行与本合同同等于乙方的义务，与乙方承担连带责任。
8.4 乙方承诺采取必要的网络安全和数据安全管理及技术保护措施，保障甲方数据、个人信息及向甲方提供服务的安全性。乙方应定期开展安全检查（包括但不限于等保测评、漏洞扫描、风险评估、安全自查等），并及时完成网络安全、数据安全等问题的整改，消除各类安全隐患。甲方有权对乙方的保护措施落实情况进行监督。
8.5 乙方保证向甲方提供的服务平台均符合国家相关安全要求，实施7×24小时的安全监测，制定配套的网络安全和数据安全应急预案、业务连续性预案，确保在发生或可能发生数据泄露、毁损、丢失或其他安全事件时及时告知甲方，并迅速响应，切实保障服务的连续性及甲方数据的可用性、完整性、保密性。
8.6 乙方承诺规范自身数据的采集和使用，不采集超越职能或本合同约定范围的数据，不将甲方数据通过存储介质、网络等途径传播至甲、乙方不可控制的网络环境，保障甲、乙方数据安全。
8.7 乙方承诺严格按照甲方的要求处理数据，未经甲方事前书面许可，不得擅自将甲方相关数据或信息系统用于测试、研究、展示或其他与履行本合同项下义务无关的用途，不得擅自将带有甲方公司图形、文字、LOGO标识、公司名称、公司数据的信息系统或资料文件发布于互联网或以其他任何形式对外传播。
8.8 乙方承诺本合同不生效、无效被撤销、终止和/或本合同约定的处理期限届满时，应立即按照国家、行业有关规定及标准删除或返还甲方委托处理或共同处理的全部数据（包括原件和备份），除非适用法律法规另有规定，不得留存任何形式的数据及其备份。乙方应根据甲方要求提供数据删除及返还的相关证明。
8.9 乙方应严格限制接触和处理甲方数据、个人信息的乙方员工范围，并对上述人员进行安全管理，包括但不限于签署保密合同、定期进行数据安全培训、对员工遵守安全规范的情况进行考核等。
8.10 因业务需要乙方需向境外提供甲方数据、个人信息的，应符合法律法规及行业主管部门有关规定。
8.11 若发生数据安全事件或使用的网络产品和服务存在安全缺陷、漏洞时，甲乙双方应当立即开展调查评估，及时采取补救措施，防止危害扩大。乙方对于网络产品和服务存在安全缺陷、漏洞隐瞒不报的，甲方应当责令其改正；乙方未按要求整改或者造成严重后果的，应当取消其服务资格，按合同约定予以处罚、承担违约或赔偿责任，并按有关要求向监管部门报告。
8.12 乙方或乙方员工违反本条款约定的义务或承诺的，甲方有权单方解除本合同，并无需承担任何违约责任；乙方应就甲方的损失（包括但不限于经济损失、声誉损失）予以赔偿。
8.13 乙方项目参与人员包括但不限于采购事项负责人、经办人员及相关合同履行人员等能够接触到农发行数据或个人信息的人员，应按照甲方要求签订数据安全承诺书，详见附件  。 
无论本合同是否发生变更、解除、终止，本条款均长期有效。
第九条 乙方保证与承诺
9.1 乙方向甲方做出如下保证与承诺：
9.1.1 乙方为依法注册并合法存续的中国法人或非法人组织，具备签订和履行本合同所需的完全民事权利能力、完全民事行为能力、资格，代表乙方签署本合同的签字人已获得充分授权，有权代表乙方订立本合同。乙方承诺在本合同项下的行为符合法律、行政法规、规章规定，乙方签署本合同或履行乙方在本合同项下的义务不违反乙方订立的任何其他合同。
9.1.2 乙方保证提供给甲方的全部资料、文件和信息均是真实、合法、准确、完整、有效的。
9.1.3 乙方承诺其自本合同签署之日起向前追溯  年内不存在违反法律法规行为，在招投标及/或乙方履行其与甲方及/或甲方分支机构签订的合同中不存在重大违约行为，亦不存在任何欺诈、隐瞒或其他不诚信的行为。
9.1.4 乙方承诺严格遵守国家法律法规、相关部门规章以及所在行业的规章制度，不会从事任何违反法律法规的活动，亦不会在乙方与甲方及/或甲方分支机构签订的合同中出现重大违约行为或任何欺诈、隐瞒或其他不诚信的行为。
9.2 乙方违反本条第一款乙方向甲方做出的任一保证或承诺时，甲方有权视具体情形分别或同时采取下列措施：
（1）单方解除本合同，并无须承担任何违约责任；
（2）将乙方列入甲方及甲方分支机构的“供应商黑名单”，且甲方及甲方分支机构有权立即中止、终止或解除其与乙方之间正在履行的其他合同、有权拒绝与乙方签署新的合同，且无须承担任何违约责任。
第十条  违约责任
10.1  乙方除因甲方违约在先或不可抗力外，违反本合同约定的义务，均视为乙方违约。
10.1.1  乙方拖延设备交付的时间超过     个工作日，则自违约之日起每日应按照合同未交付部分设备款项的    向甲方支付违约金，违约金最多不超过本合同金额的     ％。
10.1.2  因乙方原因拖延设备交付的时间超过     个工作日且导致合同目的无法实现的，则甲方除有权要求乙方按合同本条违约责任上述第一款承担违约责任外，还有权解除本合同。解除合同的书面通知自到达乙方时生效，由此造成甲方的直接损失，由乙方承担，乙方应返还甲方已支付的合同款项及利息。
10.1.3  乙方或    （原厂商/第三方   ）未按合同约定条款履行售后服务，则自违约之日起每日乙方应按照合同金额的    ％向甲方支付违约金，违约金最多不超过本合同金额的   ％。乙方发生下列行为之一的，均视为违约：
（1）响应时间超出合同第   条或附件    的承诺时间；
（2）在甲方服务现场，不能遵照甲方相关规章制度和管理流程，且不积极配合甲方完成相应工作。
如乙方或    （原厂商/第三方   ）未按合同约定条款履行售后服务除应按照前述约定支付违约金外，甲方还有权委托其他第三方为甲方购买设备提供相关售后服务，服务费由乙方承担。
售后维保人员迟延到位或不到位的，迟延或不到位超过  个工作日，则自违约之日起乙方应每日按合同金额的   ％向甲方支付违约金，违约金的总额累计不超过合同金额的   ％。
10.1.4  如因乙方原因导致乙方交付的设备不符合合同约定的标准，则甲方有权退回或要求乙方更换不符合合同约定标准的设备，乙方应向甲方退回已支付的相应合同款项或在    日内为甲方更换符合合同约定的设备，并按不符合合同约定标准设备的合同金额    ％向甲方支付违约金。
10.1.5  乙方未按本合同约定开具、送达扣税凭证（或其他约定票据）的，甲方有权迟延支付相应款项直至乙方开具合格票据之日，且不承担任何违约责任，此期间乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
10.1.6  如乙方无法重新开具或开具的扣税凭证（或其他约定票据）与合同要求不符，给甲方造成损失的，乙方应予全额赔偿；因此造成合同无法继续履行等情况，甲方可终止合同，乙方应赔偿甲方遭受的全部损失，并按合同金额    ％向甲方支付违约金。
10.1.7  乙方违反国家法律法规、规章政策等要求开具、提供扣税凭证（或其他约定的票据）的，乙方应自行承担相应法律责任，并及时按甲方要求重新开具合法合规的票据，由此给甲方造成损失的，乙方应予全额赔偿；若造成合同无法继续履行等情况，甲方可终止合同，乙方应赔偿甲方遭受的全部损失，并按合同金额   ％向甲方支付违约金。
10.2  甲方除因乙方违约在先或不可抗力外，违反本合同约定的义务， 均视为甲方违约。
10.2.1  甲方未按合同约定支付合同金额超过     个工作日，则自违约之日起每日甲方应按照未支付合同金额的   ％向乙方支付违约金，违约金最多不超过本合同金额的    ％。
10.3  乙方若在合同执行过程中无正当理由不供货，则应向甲方支付未交付设备款项的    ％作为违约金，并承担由此给甲方造成的损失。甲方若在合同执行过程中无正当理由提出退货，则应向乙方支付退货部分货款的    ％作为违约金，并承担由此给乙方造成的损失。
10.4  任何一方违反本合同约定的知识产权条款、保密条款、网络和数据安全条款以及供应链安全责任协议要求，违约方应向守约方承担合同金额    ％的违约金，并赔偿由此造成的对方的损失。发生国家秘密失泄密案事件的，违约方应当及时采取补救措施并承担相应后果。
10.5  任何一方违反合同约定，按照本合同约定应支付的违约金不足以弥补守约方损失的，还应对不能弥补的损失继续承担赔偿责任。
10.6  如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等；违约方在收到上述通知后，应于   个工作日内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或损害本合同以强行实施违约金。
第十一条  不可抗力
11.1  不可抗力指在本合同期限内发生的不可预见（或可预见，但其发生或后果不可避免）、非任何一方所能控制且使任何一方无法完全履行本合同的国家政策、法律、法规的限制、地震、台风、火灾、水灾、战争、罢工、暴动或任何其它社会、政治动荡造成的灾难。
11.2  如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确认的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间。本合同期限可根据中止的期限作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担责任。
11.3  声称遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后不迟于    个工作日内通知另一方，并随附经有关部门确认的不可抗力书面证明，且应尽可能减少不可抗力所产生之影响。
11.4  如果发生不可抗力，双方应立即协商解决问题的方案。如果不可抗力持续   个工作日以上，致使本合同目的无法实现的，则任何一方均可解除本合同。
11.5  在发生不可抗力时，双方对各自控制下的设备、资料负有保管责任，对于未受不可抗力影响并且可以继续履行的合同义务应继续履行。
第十二条  争议解决
12.1  本合同履行中发生争议，可由甲、乙双方协商解决；协商解决不成的，按下列第    项方式解决：
12.1.1  向甲方所在地人民法院起诉。
12.1.2  提交      仲裁委员会（仲裁地点为        ），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
12.2  在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
12.3  乙方构成违约的，乙方需承担甲方为实现自身合法权益而支出的费用包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等。
第十三条  技术术语与解释
双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：                                                          。
第十四条  通  知
14.1  双方当事人现场通知对方当事人的事项，视为通知对方且对方知悉。
14.2  除本合同另有约定外，在合同履行和争议解决中，发生下列情形之一的视为通知到达对方并知悉：
（一）任何一方书面通知送达到对方的住所的第    个工作日；
（二）任何一方通过电话方式通知对方的联系人的第    个工作日；
（三）任何一方以邮件的方式向对方邮箱发送通知的第    个工作日。
以上所称的住所、电话、联系人和邮箱系指本合同当事人列示部分载明的内容或在本合同履行或争议解决中已通知对方变更后的内容。 
14.3  合同双方确认，本合同首页关于双方通讯地址、电话、传真均系真实有效，如有变更，变更方应在变更后   个工作日内通知对方。因一方变更前述通讯地址、电话、传真而未通知对方，造成对方无法发出通知的，由此造成的损失由变更方负责。上述地址系本合同履行过程中涉及各类通知、协议等相关文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达地址，因合同双方提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方，导致相关文件和法律文书未能被对方实际接收的、邮寄送达的，以文书退回之日或拒收之日视为送达之日。对于上述明确约定的送达地址，进入诉讼程序后法院进行送达时可直接按上述地址邮寄送达，即使未能收到法院邮寄送达的文书，基于本合同的约定，也应当视为送达。
第十五条  其  他
15.1  本合同一式    份，甲方执   份，乙方执    份。本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与合同正文具备同等法律效力。本合同附件与合同正文内容不一致的，以合同正文为准。
15.2  本合同经双方法定代表人/主要负责人或授权代表人签名加盖公章后生效。合同执行期内，除合同约定的解除情况，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。对本合同的任何修改和补充，应以书面形式做出并经法定代表人/主要负责人或双方授权代表人签名加盖公章后方为有效，并成为本合同不可分割的组成部分。
15.3  甲乙双方应履行保密义务，未经对方许可，不可向与本合同无关的其他方披露或不正当使用任何与本合同有关的数据，包括合同本身。
15.4  本合同中的利息按合同签订时适用的全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR贷款利率以实际占用资金天数为标准计算。
15.5  其他双方约定事项：               
15.6  本合同共包括  14  个附件：
附件一：设备采购清单

附件二：设备配置清单
附件三：设备技术参数表
附件四：合同价格清单
附件五：设备到货验收报告
附件六：设备安装验收报告
附件七：售后服务承诺函
附件八：原厂售后服务函
附件九：设备维保服务验收报告
附件十：保密协议
附件十一：数据安全承诺书
附件十二：供应链安全责任协议
附件十三：廉洁合同及附件
附件十四：服务团队名单
----------------------------------以下为签章部分，无合同正文内容--------------------------------------------------
甲方（公章）：
                       乙方（公章）：
法定代表人/主要负责人                   法定代表人/主要负责人 
或授权代表人（签名）：                  或授权代表人（签名）：                 
日 期：     年     月    日              日 期：     年     月    日
附件一  
设备采购清单
	
	
	
	单位：元
	

	        项目名称[image: image7.png]


 
	             设备
	总价
	资产归属地（如北京、珠海等）

	单位名称（按资产归属地填写，如北京、珠海等）
	单价
	 数量 
	
	

	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	 
	


附件二   
设备配置清单
	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	品牌
	原产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件三       
设备技术参数表
	序号
	设备名称
	　型号规格
	技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件四
合同价格清单
	序号
	设备
	品牌　
	型号规格
	数量
	单价
（万元）
	小计
（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	　
	-
	
	


注：本合同价格清单为不含增值税的价格，增值税按国家税法规定执行，在卖方开具增值税专用发票或普通发票时计算。买方按付款时同比例支付增值税。
附件五
设备到货验收报告
	验　收　单　位　资　料

	验收单位名称
	中国农业发展银行                       

	设备交接地址
	
	联系人
	
	联系电话
	

	设备用途
	

	设　备　资　料

	设备型号及序列号
	
	数量
	

	验　收　项　目　及　结　果

	合格数量
	
	不合格数量
	
	发票数量
	

	不合格原因说明
	

	不合格设备的解决方法
	

	二次验收
结果
	

	验收说明
	经中国农业发展银行有关人员确认上述设备已经完全符合验收标准，属验收合格。
	乙方工程师签字
并盖公章
	

	验　收　单　位　意　见

	验收单位对厂商本次服务的评价和意见



□ 非常满意   □ 满意   □ 还可以   □ 不满意    
具体意见：

	甲方需求部门
负责人签字
	年    月    日
	甲方资产管理部门负责人签字或盖公章
	年    月    日


附件六  
设备安装验收报告
	验 收 单 位 资　料

	验收单位名称
	

	设备集成地址
	
	联系人
	
	联系电话
	

	设备用途
	

	设 备 资　料

	设备型号
	
	数量
	

	验　收　结　果

	集成遗留问题
说明
	

	验收说明
	经中国农业发展银行有关人员确认上述设备已经按照安装验收标准的要求进行了安装调试，实现了安装验收标准的技术功能要求。
	厂商工程师签字并盖公章
	

	验 收 单 位 意　见

	验收单位对厂商本次服务的评价和意见

□ 非常满意   □ 满意   □ 还可以   □ 不满意    
具体意见：________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

	需求部门负责人签字或盖公章
	年       月       日


说明：本报告如有多页需加盖骑缝章。
附件七 
售后服务承诺函
附件八  
原厂售后服务函
附件九
设备维保服务验收报告
	项目名称
	
	开始日期
	

	合同编号

	
	结束日期
	

	工作内容：


	甲方评价及验收意见：


	甲方需求部门负责人签字或盖章
日期
	乙方签字（盖章）
日期


附件十
保密协议
    根据相关法律、法规，鉴于甲乙双方在    年   月  日签署了《       》（以下简称主合同），在主合同谈判、沟通、签署、履约等过程中，甲乙双方均会向对方披露、提供各自的有关信息、材料、文件等（以下称“敏感信息”），双方将在从事各自活动的同时妥善保护双方的敏感信息。为了明确甲乙双方就一方（“披露方”）向另一方（“接受方”）披露的敏感信息所应承担的保密义务，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，达成如下协议条款：
第一条  保密定义
    1.1  本协议所称敏感信息包括：任何标注‘秘密’、‘机密’、‘工作秘密’或‘商业秘密’标志字样的信息，主要包括会议纪要、人员信息、技术知识、调查、报告、解释、预测、设计构思和规划、发展研讨、说明书、设计图、图表、范例、项目进度、网络拓扑结构、设备资料、价格资料、技术参数和信息、客户和供应商资料信息、内部决策、商业秘密，以及以任何方式反映出来的有关披露方及其所属分支机构不向公众公开的信息和资料。
    1.2  若披露方所提供的敏感信息未标注‘秘密’、‘机密’、‘工作秘密’或‘商业秘密’标志，或披露方是以口头方式提供，则披露方须在披露时明确说明所提供的信息是敏感信息并于事后提供书面摘要。其中甲方计算机系统内的所有系统配置、技术参数和业务数据信息虽不能标注‘秘密’、‘机密’、‘工作秘密’或‘商业秘密’标志字样，但同样属于敏感信息。
    1.3  甲方的机构设置和运行机制、业务流程、逻辑流程，应用系统的功能、交易量、交易特征，计算机系统或应用系统的漏洞信息，与其他公司的合作信息、合同，以及基于相关合同所开发出来的成果等属于敏感信息。
第二条  保密义务
    对第一条所称的敏感信息，接受方同意并保证承担以下保密义务：
    2.1  接受方应对从披露方获取的所有敏感信息采取严格的保密措施，确保敏感信息不因接受方的原因而被泄露，该等保密措施应至少与接受方对其自身拥有的敏感信息所采取的保密措施相同。未经披露方同意，接受方不得将此类信息披露给任何第三方。未经披露方书面同意，接受方不得以任何形式、任何理由宣传、使用第一条约定的敏感信息，或以披露方的名义开展任何活动。
    2.2  接受方仅可为披露敏感信息的目的，或为披露方的利益使用第一条所述敏感信息。
    2.3  接受方应确保仅向为披露方披露其敏感信息之目的而需要知道的接受方公司员工或其关联公司员工在必要的范围内披露敏感信息。在向上述任一方披露之前，接受方应与该方签订保密协议，以要求该方按本协议的规定对披露的敏感信息保密。接受方公司员工或其关联公司员工违反保密义务的，无论该行为是员工在任期间发生的还是离职后发生的，均视同接受方违约，接受方应按本协议第五条的约定承担违约责任。
    2.4  在完成相应的项目后，接受方应立即归还或以不可恢复方式销毁或删除自披露方取得的任何记载敏感信息的书面或其他形式的材料，除非另有合同约定。
2.5  如果因接受方的披露而出现的敏感信息被泄露或使用，接受方应当尽一切合理努力采取有效措施防止泄密进一步扩大，并立即向披露方报告。
2.6  乙方在甲方驻场服务的人员应严格遵守甲方的规章制度，服从日常管理，严格履行保密义务。
第三条  免责条款
    3.1  接受方根据由具有管辖权的法院或由一个行政机关发出命令、规定或有关法律、法规的要求以及因审计要向审计机关提供相关信息的，接受方可以根据相应要求予以披露。接受方可以且仅可以在被要求披露的范围内披露敏感信息，并且接受方应当将该等情况及时通知披露方关于该要求的存在、条款及具体情况，有义务协助和配合披露方以便披露方寻求适当的保护令或采取适当的保护措施。
    3.2  接受方对下述信息不承担保密义务：
    3.2.1  非因接受方或其员工的泄露已经进入公共领域的信息；
    3.2.2  接受方在收到此敏感信息前已经拥有或未利用披露方任何条件的情况下独自开发的信息；
    3.2.3  接受方从合法持有并有权披露的第三方获取的信息资料；
3.2.4  对于已体现在双方项目合作成果中的敏感信息，甲方无需承担保密义务。
第四条  保密期限
    接受方需无限期地承担保密义务，直至披露方宣布解密或者敏感信息实际上已经公开。如有关合同中对保密期限另有约定，以合同中约定的保密期限为准，本协议终止时，该合同项下保密相关事宜仍按本协议的约定执行。
第五条  违约责任
    该条款遵照主合同条款中关于违约责任条款执行。
第六条  不可抗力
    该条款遵照主合同条款中关于不可抗力条款执行。
第七条  争议的解决
    该条款遵照主合同条款中关于争议的解决条款执行。
第八条  其他事项
其他双方约定事项：                  
附件十一
数据安全承诺书
本人在提供金融产品和服务、开展经营管理等活动中，将不可避免的接触到中国农业发展银行（以下简称农发行）的客户数据、业务数据、经营管理数据和监管报送数据等，而重要数据、个人信息、核心数据等泄露将可能直接危害国家安全、金融安全、社会稳定、公共健康和安全并使农发行的生产经营受到威胁、造成难以挽回的损失。鉴于此，本人做出如下承诺：
（一）牢固树立数据安全意识，自觉遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等有关个人信息和数据保护的所有法律、行政法规、国家标准以及其他相关行为规范。
（二）严格执行上级主管部门制定的数据安全和个人信息保护相关要求以及农发行关于网络和数据安全管理制度、声明或通知。
（三）认真履行数据安全保护义务，保障数据安全，防止数据泄露、篡改、丢失等安全事件的发生。
（四）仅基于本人工作职责和管理范围之内，并在合同约定范围之内开展数据处理活动，不超范围收集、使用、存储、传输、提供、公开数据和个人信息，不直接或间接以任何形式或任何方式泄露、传播、公布、发布、传授、转让农发行数据，不利用工作过程中知晓的设备口令、帐户信息、任何加解密程序和软件、加解密数据文件以及测试工作相关信息等为本人或外部合作单位谋取利益。
（五）若本人有违反本承诺函的情形，无论故意与过失，应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施（包括但不限于立即通知农发行相关管理部门、配合开展调查和采取补救措施）防止相关个人信息和数据的扩散或受到进一步侵害，尽最大可能消除不利影响。
（六）本人承诺对因违反本承诺书内容而导致的数据安全事件承担相应法律责任。
（七）本承诺书自本人签字之日起生效且长期有效。
本人签字：
                              年    月    日
附件十二

供应链安全责任协议
乙方应承诺遵循以下供应链安全责任：
不会通过在信息技术产品中设置后门，或利用提供产品的便利条件非法获取用户数据、控制和操纵用户系统和设备，不会利用农发行对信息技术产品的依赖性谋取不正当利益，不会出于市场竞争的需要强迫农发行对信息技术产品进行升级或更新换代。
建立并实施信息技术产品安全开发流程，明确开发管理要求、安全控制措施和人员行为准则等，采用访问控制、完整性和一致性校验等措施保障信息技术产品关键生产环节的安全，防止供应给农发行的核心技术因自身原因造成泄露，对农发行产生间接安全威胁。
信息技术产品在农发行使用期间，一旦发现（包含第三方或开源组件、框架等）存在安全缺陷、漏洞或遭受到可能影响农发行安全的攻击等风险，应立即通知农发行相关部门，并协助农发行完成处置。
不得将农发行定制开发的代码、框架等信息以任何形式泄露给任何第三方。
为农发行提供的信息技术产品不使用有恶意代码产品或假冒产品。
为农发行提供的信息技术产品中技术开发、制造过程中涉及的外国实体拥有或控制的技术专利和知识产权，获得十年以上授权。
在与农发行约定的期限内，不应终止提供安全维护；在农发行授权的范围内开展运行维护工作，保障信息技术产品运行维护过程中的数据安全，防止数据泄露、篡改、损毁，未经农发行同意不得向他人提供数据或将数据用于除运行维护以外的目的。
应向农发行提供信息技术产品供应链中涉及的产品和供应方。
在与农发行约定的期限内，按照国家标准ICT供应链安全风险管理指南要求，每年开展供应链安全风险评估。
在与农发行约定的期限内，配合开展供应链安全检查以及应急演练等。
附件十三：廉洁合同及附件
廉 洁 合 同

甲方：中国农业发展银行广东省分行            

乙方：                                  

根据国家相关法律法规，为预防商务往来的违法违纪事件发生，甲方、乙方同意在双方的商务合作中履行以下约定。

一、甲、乙双方廉洁义务

（一）严格遵守党规党纪、国家有关法律法规。

（二）双方业务活动坚持公平、公正、公开、诚信原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益。

（三）建立健全自我约束制度，开展廉洁教育，监督、查处违规、违纪、违法行为。

（四）发现对方在商务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时纠正，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

二、甲方廉洁义务

（一）甲方严格遵守中国农业发展银行党风廉政建设责任制及廉洁从业规定。

（二）甲方按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台。

（三）甲方有权了解乙方有关诚信经营及廉洁从业方面的各项制度和规定，并自觉配合乙方遵守执行。

三、乙方廉洁义务

（一）乙方承诺遵守甲方在诚信经营及廉洁从业方面的各项制度和规定，以及相关党纪党规、国家法律法规，并自觉配合甲方执行。

（二）乙方在与甲方商务合作中，严禁以下不廉洁的行为：

1.贿赂甲方人员或其亲属、特定关系人；

2.支付、报销应由甲方人员或其亲属个人支付的费用；

3.赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

4.为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

5.与甲方人员或其亲属以借贷名义发生经济往来;

6.无偿、象征性收取钱物或以明显低于市场价格向甲方人员提供物品、服务及股份；

7.以明显高于市场价格购买甲方人员个人物品；

8.允许甲方人员或其亲属、特定关系人在乙方投资、担任重要职务及相关联业务职务；

9.利用资源为甲方人员或其亲友非法谋利；

10.接受甲方人员提供的有偿中介活动；

11.为甲方人员提供可能影响公正执行公务的宴请，安排甲方人员娱乐、旅游、度假或到私人会馆等娱乐场所活动；

12.参加甲方人员婚丧嫁娶等活动，提供不正当利益；

13.与甲方人员进行赌博；

14.向招标代理机构等受托方提供不正当利益；

15.违反国家法律法规、甲方相关规定等其他不廉洁行为；

16.违反不诚信行为等（详见附件《诚信承诺函》）。

（三）乙方发现甲方人员有不廉洁、不诚信行为，应及时向甲方相关纪检监察部门进行实名举报。

四、违约责任

（一）甲方人员违反上述廉洁从业义务，经调查属实，甲方依据党政纪规等对当事人进行处理。

（二）乙方及其人员违反上述廉洁从业义务，经调查属实，甲方有权依据相关法律法规，将乙方列入“黑名单”并进行相应处理。

（三）甲方给予乙方本条第（二）款处理时，甲方有权书面通知乙方解除甲方与乙方已签订但尚未履行完毕的全部或部分商务合同，此时，乙方应赔偿由此给甲方造成的经济损失。

五、附则

（一）本合同经双方签字、盖章后生效，并长期有效。

（二）本合同系甲乙双方之间就本合同主题达成的完整且唯一的合同，取代之前双方已经作出的与本合同主题相同或类似的任何书面或口头的交涉、协议或约定。

（三）本合同为双方已签订及本合同签署后签订的所有商务合同的附件（不论该等商务合同是否引用本合同），为该等商务合同的有效组成部分。

（四）监督举报电话：中国农业发展银行广东省分行纪委办，020-83233091。

（五）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：诚信承诺函

甲  方（盖章）：                   乙  方（盖章）：

代表人（签字）：                   代表人（签字）：

   年   月   日                       年   月   日
廉洁合同附件
诚信承诺函

本公司郑重承诺：

一、不会违反相关法律法规或招标文件的规定，串通甲方人员及相关方（包括但不限于甲方的其他供应商、招标代理机构）进行投标、围标和竞价等；

二、不会以他人名义进行投标、竞价或者以提供虚假资质、材料等方式弄虚作假骗取中标（中选）；

三、不会违反招标文件规定，擅自将中标（中选）项目转让给他人；

四、不会在招标文件要求提交投标文件的截止时间后，单方撤回、修改投标文件（响应文件），或者开标过程中不遵守会场纪律或扰乱评审现场秩序；

五、不会在中标（中选）后，不按照招标文件和投标文件（响应文件）订立合同，或者要求与甲方订立背离合同实质性内容的协议；

六、不会在合同订立时，以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立合同，给甲方造成重大的经济损失或不良的社会影响;

七、不会在合同履行中，无正当理由拒不履行或者迟延履行合同义务；

八、不会在合同履行中，单方变更、中止或者终止合同，给甲方造成重大经济损失或不良的社会影响；

九、不会在合同履行中，未按合同规定履行合同义务，降低产品质量等次和售后服务标准（或未履行售后服务）或以次充好、偷工减料；实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于响应文件或询价、谈判时的承诺，造成严重的质量问题或者给甲方造成重大经济损失、安全事故以及不良的社会影响；

十、不会提供虚假材料、编造事实对甲方及甲方人员的声誉造成不良的社会影响；

十一、不会在违纪违法线索审查工作中，向甲方调查人员提供虚假信息、提供虚假材料或故意拖延、妨碍甲方纪检监察部门开展调查工作。

以上承诺，坚决做到，如有违反，愿意承担一切后果！

                             公司（盖章）：

                                            年   月    日

附件十四：服务团队名单
第六章 投标文件格式

总说明
请投标人编制投标文件时注意：
1.投标文件包括但不限于投标文件格式（供参考）所要求的内容，请按顺序制作编排，并请编制目录和页码，否则有可能影响对投标文件的评审。
2.招标文件提供的注明“如适用”、“如要求”、“如有”、“选用”的格式，请投标人根据自身情况选用。投标人认为不需要提供的，可以在相应格式中注明“不适用”或“无此内容”保留相关格式（并按格式盖章和签署，如有要求）；也可以不注明任何内容仅保留相关格式（可以不盖章不签署）；也可以删除不需要的格式。
3.相关证明材料在投标文件其他部分内容中已经提供的，可不重复提供，可仅列明所在投标文件中的页码。
4.如投标人为联合体投标时，须注意按照招标文件要求提供各方资料及盖章签署。具体详见《投标人须知前附表》及本部分格式要求。
5.招标文件在投标文件格式中提供的备注内容，仅是对格式的补充说明，投标人编制投标文件时可以删除备注说明内容。
（一）封面
 中国农业发展银行广东省分行租赁办公用房会议室音视频系统设备及配套安装服务采购项目 

投 标 文 件

（文件编号：           ）
（标段号：   （如适用））
投标人：                                            （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字或签章）

       年       月       日
（二）目录
目录

（以下目录仅做参考，投标人可展开细化）
○、评审索引表
一、投标函
二、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
三、分包意向协议书（如有）
四、投标保证金（如有）
五、商务和技术偏差表
六、分项报价表

七、资格审查资料
八、服务方案
九、关联关系承诺函

十、其他资料
○、评审索引表

注：投标人注意，请按照如下补充格式（投标人可扩展）提供评审资料索引表。投标人如果不提供，不作为否决条件，但有可能影响评委查阅相关资料。评审因素及评审标准以《第四章 评标办法》为准
○-1资格性评审索引表
	序号
	评审因素
	投标人简述（如有）
	在投标文件中的页码

	1
	
	
	第（         ）页

	2
	
	
	第（         ）页

	……
	
	
	第（         ）页


○-2符合性评审索引表
	序号
	评审因素
	投标人简述（如有）
	在投标文件中的页码

	1
	
	
	第（         ）页

	2
	
	
	第（         ）页

	……
	
	
	第（         ）页


○-3技术评审索引表
	序号
	评审因素
	投标人简述（如有）
	在投标文件中的页码

	1
	
	
	第（         ）页

	2
	
	
	第（         ）页

	……
	
	
	第（         ）页


○-4商务评审索引表
	序号
	评审因素
	投标人简述（如有）
	在投标文件中的页码

	1
	
	
	第（         ）页

	2
	
	
	第（         ）页

	……
	
	
	第（         ）页


一、投标函
投标函

                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  中国农业发展银行广东省分行租赁办公用房会议室音视频系统设备及配套安装服务采购项目的招标文件的全部内容：
项目总报价为人民币（大写）               （¥               ）；
合同履行期限：    （按招标文件要求）  ，按合同约定完成服务工作。

2. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
3．投标有效期    日历天，我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．我方承诺不存在以下情形：与本项目其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。如我方与其他投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，我方对相关投标均无效的处理无异议。
投 标 人：                                
（盖单位章）

                        法定代表人或其委托代理人：       
（签字）

地    址：          
                             

网    址：                                       
    
电    话：          
                          
    
传    真：          
                                
邮政编码：          
                                
      年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
（一）法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                        
姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：

1.本身份证明需由投标人加盖单位公章。投标人也可以采用市场监督管理部门出具的授权书。
2.联合体投标的，《联合体协议书》可以作为联合体各成员的法定代表人（单位负责人）证明书，不需再重复提供。
                              投标人：          
（盖单位章）

      年      月      日

（二）授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改服务招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

备注：
1.本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或签章。投标人也可以采用市场监督管理部门出具的授权书。
2.联合体投标的，《联合体协议书》可以作为联合体各成员的法定代表人（单位负责人）的授权委托书，不需再重复提供。
投  标  人：


                   
（盖单位章）

法定代表人：


        
（签字）

身份证号码：


                            

委托代理人：


                     
（签字）

身份证号码：


                            

       年       月       日

三、分包意向协议书（不适用）

分包意向协议书
立约方：（甲公司全称，即投标供应商全称）
（分包意向供应商全称）
（甲公司全称）、（分包意向供应商全称）自愿达成分包意向，参加     （项目编号：）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：
一、分包意向各方关系
（甲公司全称）为投标方、（分包意向供应商全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与招标人签订采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
二、有关事项约定如下：
对于本项目招标文件可以分包履行的具体内容，如中标，分包供应商与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向招标人负责有连带的和各自的法律责任：
分包意向供应商：（公司全称），将承担适宜分包部分：       ，合同总金额　　%的工作内容。
三、如因违约过失责任而导致招标人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿招标人的一切债务和经济赔偿。
四、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。
五、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。
六、本意向书正本一式 肆 份，（甲公司全称）及分包意向供应商各 贰 份。
七、未中标，本协议自动废止。
甲公司全称：（盖章） 

法定代表人（签字或盖章）
　　年　　月　　日

分包意向供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日

注：1．各方成员应在本意向书上共同盖章确认。
2．本意向书内容将作为签订合同的附件之一。
四、投标保证金(不适用）
（一）投标保证金交纳凭证（采用现金或支票形式）
致：广东华伦招标有限公司 
本单位已按“中国农业发展银行广东省分行租赁办公用房会议室音视频系统设备及配套安装服务采购项目”（文件编号：        ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号         ，开户银行：             ）。
本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）
汇出时间：    年    月    日；
汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）；
汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）   
账    号：      （必须是投标时使用的账号）     
开户银行：    省    市                         
本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。
投标保证金退回时，请按上述资料退回。
（单位公章）
二〇一  年 月 日
单位名称：           
单位地址：           
联系人：                   
单位电话：                 联系人手机：              
附：我方投标保证金汇款凭证
	粘贴转账或汇款的银行凭证复印件


（二）投标保函或投标保证保险交纳凭证
如采用银行保函，格式如下：
（招标人名称）：
鉴于
（投标人名称）（以下称“投标人”）于
      年
      月
      日参加
中国农业发展银行广东省分行租赁办公用房会议室音视频系统设备及配套安装服务采购项目项目招标的投标，
（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）          
。
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：
        （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：

   （签字或签章）
地
址：
        
邮政编码：
        
电
话：
        

     年

     月

     日
备注：
1.此为投标保证金银行保函样本，仅供参考。投标人可根据实际情况自行提供，但不能偏离且不限于以上实质性内容。
2.投标人可使用《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）的相应格式。

3.投标人使用金融机构、担保公司或保险机构开具的投标保证保险函的，投标保证保险函须开具给招标人（保险受益人须为招标人）。

（三）退还保证金声明（采用电汇或银行转账方式）
广东华伦招标有限公司：
我方为“中国农业发展银行广东省分行租赁办公用房会议室音视频系统设备及配套安装服务采购项目”（文件编号：            ）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：
	保证金提交方式
	□银行转账       □支票

	开 户 人 名 称
	

	开  户  银  行
	

	银  行  账  号
	

	汇  入  地  点
	

	总    金    额
	


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：                   
投标人名称（加盖法人公章）：                        
日期：          年      月     日
备注：采用其他形式提交投标保证金的，不须提供此说明。
五、商务和技术偏差表
（一）实质性条款响应表（带“★”的条款）（如有）
	序号
	招标文件
章节及条款号
	投标文件
章节及条款号
	偏差状态（正/负/无偏差）
	偏差说明
	投标文件对应内容页码
（如有）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


（二）重要条款响应表（带“▲”的条款）（如有）
	序号
	招标文件
章节及条款号
	投标文件
章节及条款号
	偏差状态（正/负/无偏差）
	偏差说明
	投标文件对应内容页码
（如有）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


（三）一般条款响应表（不带“★”和“▲”的条款）
	序号
	招标文件
章节及条款号
	投标文件
章节及条款号
	偏差状态（正/负/无偏差）
	偏差说明
	投标文件对应内容页码
（如有）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。
投标人： 
（单位公章）
 
年 
月 
日
备注：
1.投标人应对照招标文件中（包括但不限于第五章《合同条款及格式》、第二章《用户需求书》等）各商务、技术条款有偏离或不能响应的条款逐一如实填写上表。
2.上表中“偏差状态”应根据偏差的状态分别填写“正偏差”或“无偏差”或“负偏差”；“正偏差”或“负偏差”应在“偏差说明”列中进行说明。
3.对招标文件中带“★”实质性条款或“▲”的重要性条款（如有）的响应，投标人须逐项标识清楚。
4.如果投标人对一般条款（指不带“★”和“▲”的条款）无任何偏差，可在对应表格的第一行填写“无偏差”，可不详细填写一般条款内容。

六、分项报价表

分项报价表说明（如适用，投标人可在此增加报价说明）
分项报价表
单位：人民币元
	序号
	分项名称
	关键（主要）内容
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	设备采购部分合计报价
	
	


备注：

1.以上各分项合计总报价应与投标函中的投标总报价保持一致。

2.如招标文件提供了服务清单，投标人须按照招标文件提供的服务清单逐项提供各分项服务报价；如招标文件没有提供服务清单，投标人可参照本表格式提供各分项服务报价，也可以自定格式提供各分项服务报价。

3.投标人提供各分项服务报价，应明确列明各分项服务名称、数量及关键（主要）内容，投标人未按招标文件的分项服务清单（如有）逐项列明分项服务的，如中标，招标人有权按照对项目最有利原则要求中标人完善，招标人无需另外支付任何费用。投标人需在电子文档里放入《分项报价明细表》（如有）的 excel 格式文件。
投标人名称：                                    .

（法人公章）                   .

日    期：      年   月    日

七、资格审查资料

（一）投标人综合概况

基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	投标人各类资质证书

（按投标人资格要求）
	（如无要求，不需提供）

类型：                    等级：      证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


主要股东或出资人信息表
	序号
	股东名称(姓名
/股东全称)
	股东类型

(自然人股东/
法人股东)
	统一社会信用代码（身份证号）
	出资额
（人民币 万元）
	出资方式
	占全部股份比例

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


名称变更、机构并立、分立情况表（如有）
	发生日期
	事项
	核准机构
	有效期

	    年  月  日
	
	
	

	    年  月  日
	
	
	

	    年  月  日
	
	
	

	    年  月  日
	
	
	

	……
	
	
	


备注：
1.投标人可根据实际情况填写上述表格，并提供相关证明材料；
2.如不具有相应情况，可填写“无”。
3.联合体投标的，各成员分别列表说明。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合体协议书》约定的方式加盖公章及签署。
4.填写《主要股东或出资人信息》请注意：
（1）
主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。
（2）
出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
（3）
投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个全部填写。
（4）投标人必须如实填写股东或出资人构成情况，具体信息情况应与“国家企业信用信息公示系统”(网站： http://www.gsxt.gov.cn)查询的信息一致。
（二）营业执照（或事业单位登记证书或其他组织设立证明材料）
投标人必须提供营业执照（或事业单位登记证书）复印件并加盖公章（联合体投标的，分别提供）。
（三）其他资格证明文件（如要求）
其他资格证明文件
	序号
	其他资格证明文件名称
	证明材料所在页码范围

	1
	投标人已按招标公告要求获取了招标文件（投标人可以提供本项目投标登记或购买招标文件的凭证复印件，最终以招标代理机构的记录为准）
	

	2
	如资格条件有要求，投标人在此提供相关信用记录查询结果资料。投标人可以提供投标截止日前的任何一天的查询结果截图，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）
	

	3
	其他资格条件（如要求）（投标人自行查阅招标文件《招标公告》的“3.投标人资格要求”）
	

	……
	投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（如有，逐项列明）
	


备注：除上述（一）至（三）证明文件外，投标人应根据招标文件《招标公告》的“3.投标人资格要求”及招标文件的规定，对其他资格证明文件及投标人认为有必要提供的资格证明文件作出说明并在上表后附相关证明材料。（如要求，相关业绩、拟投入人员等可参考格式九出具）
八、服务方案
请投标人根据《用户需求书》、《合同条款及格式》、《技术评审表》、《商务评审表》的相关要求提出本次投标的服务方案，格式及内容自定，必要时附相关证明材料。服务的内容应与《分项报价表》中的服务内容（如有）保持一致。（格式自定）

关联关系承诺函

关联关系承诺函（模板）
中国农业发展银行**分行：
关于贵单位___年____月___日发布采购项目（招标编号：(项目编号））的采购公告，本单位愿意参加投标，并承诺：
1.我司法定代表人、控股股东或实际控制人与采购人（中国农业发展银行**分行）高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
2.我方对以上声明负全部法律责任，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担由此产生的一切后果。
如有弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。
投标人名称（单位盖公章）：
法定代表人或投标人授权代表（签字或盖个人名章）：
日期：
十、其他资料（如有）
投标人须知前附表（第3.1.1款）规定的其他资料（如要求），或投标人认为有必要提供的其他资料在此提供，可参考以下格式。
其他资料汇总表
	序号
	其他资料名称（说明事项）
	证明材料所在页码范围（如有）

	1
	拟派人员情况（如有）
	

	2
	类似项目业绩（如有）
	

	3
	获得的荣誉、资信、认证情况（如有）
	

	……
	……
	


备注：证明材料不需要重复提供，可注明所在页码。
拟派人员汇总表

	序号
	姓名
	本项目任职（岗位）
	最高学历
	毕业专业
	职称
名称
	职称
专业
	执业或职业资格证明
	证明材料所在页码范围（如有）

	
	
	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表

	姓  名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事服务工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	…
	
	
	


类似项目业绩
	序号
	项目名称
	项目主要内容
	合同签订时间
	业主名称及联系电话
	合同金额
（万元）
	证明材料所在页码范围（如有）

	
	
	
	
	
	
	第（   ）页

	
	……
	
	
	
	
	


获得的荣誉、资信、认证情况
	颁发日期
	名称
	颁发机构
	等级（如有）
	证明材料（如有，在投标文件页码）

	    年  月  日
	
	
	
	第（    ）页

	……
	
	
	
	


备注：
1.投标人可根据招标文件的规定，对其认为有必要提供的其他资料作出补充说明并在表后附相关证明材料。如相关内容已在投标文件其他部分做出说明或提供证明材料，表中可以直接引用相关说明和证明材料的页码范围。如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在表中第一行填写“无其他资料说明”。
2.拟派人员情况：“毕业专业”可填写最高学历专业；拟派人员的相关材料如评审表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评审表中未对相关材料作出要求的，可以提供人员资料不限于身份证明、毕业证、职称证、注册执业证、职业资格证、其他资格证（如培训证、上岗证、操作证等）、依法缴纳社会保障资金或个人所得税证明等；对项目经理（项目负责人或主要团队人员）（如要求），投标人可以分别以履历表形式具体说明情况（格式可参考）。
3.类似项目业绩：业绩的相关材料如评审表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评审表中未对相关材料作出要求的，提供反映业绩各方当事人名称、合同金额、合同签订时间及当事人盖章签署等合同关键页及验收报告或经业主确认的验收证明等。
4.获得的荣誉、资信、认证（资质）情况：根据资格条件和评分因素对应内容的要求填写。



