气压弹道式体外冲击波治疗仪技术要求与商务要求

（1）技术要求：

**1.显示屏幕:≥**10.5英寸大宽触摸控制屏。

**2.安全密码：**开机显示密码界面，保证设备的操作安全性。

**3.使用电压:**AC220V，执行标准:GB 9706.1-2020。

**4.治疗输出:至少满足1**组弹气治疗枪，一个手柄，

**5.治疗手柄：**配置一个新款弹道式手柄，专用线长完全满足临床治疗的操作范围。

**6.整机为立式机，**高1M以上，可灵活推动。

**7.国标电源线：**电源线**≥**3米，满足科室标准按摩区域的机器移动范围。

**8.治疗菜单：**可操作多个部位（**≥**10个）。

**9.治疗方案：**当医生选择任意部位治疗菜单时，就会针对当前治疗部位给出治疗方案，实时显示当前治疗时间及当前击打次数，方便医生操作。

**10.冲击强度能级：**0.5Bar至5.0Bar区间，可任意调节。

**11.冲击工作频率：**根据治疗情况进行相应调节。

**12.手柄子弹：**正常操作下单个子弹体寿命**≥**800万次。

**13.治疗冲击头配置：**根据不同治疗情况需要进行选择更换相应大小治疗头。

14.**安全阀：**配备安全阀。

**15.工具箱：**配置治疗手柄专用工具箱，内放治疗手柄，子弹、配件、清洗保养工具等。

（2）配置清单（至少满足）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 枪头 | 5个 |
| 2 | 枪 | 1把 |
| 3 | 子弹盒 | 1个 |
| 4 | 工具箱 | 1个 |
| 5 | 仪器主机 | 1个 |
| 6 | 电源线 | 一条 |
| 7 | 说明书 | 1本 |

（3）商务要求：

1）交付时间：自合同签订之日起10日内完成交货、安装调试

2）质保期：整机质保不少于3年