磁振热治疗仪技术要求与商务要求

1、额定输入功率：280VA，额定电源：a.c.220V，额定频率50Hz

2、磁场强度： 磁感应强度在0-35mT的范围内可调。

3、振动频率为不高于50Hz，允差±1Hz,振动幅度为2mm～5mm。

4、需要满足临床要求的多种治疗模式。

5、双通道输出，参数可调节。

6、需配有相应功能导子。

7、治疗仪治疗完毕有提醒功能。

8、超温保护装置功能。

9、治疗仪为立式机，配有轮可自由推动，方便医务人员操作。

（2）配置清单

1、主机：1台

2、熔断器2个；

3、标准温热导子1个，

4、颈肩温热导子1个

5、磁场检测器1个

6、深层肌肉刺激仪1套

7、电源线1条

8、说明书等材料1套

（3）商务要求：

1）交付时间：自合同签订之日起10日内完成交货、安装调试

2）质保期：整机质保不少于3年