**采购需求书**

1. **项目需求**

（一）项目内容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购标的 | 数量（单位） | 容量 |
| 12号楼三楼输血科 | 1台 | 40KVA/380V |
| 12号楼三楼ICU重症监护室 | 1台 | 120KVA/380V |
| 12号楼四楼手术室 | 1台 | 160KVA/380V |
| 11号楼四楼NICU | 1台 | 40KVA/380V |
| 27号楼前液氧站、空压站 | 1台 | 200KVA/380V |

上述区域UPS配置保证使用不低于30min。

注意事项：

1、除27号楼前液氧站、空压站外，其余场地均完成UPS机房及内部配电系统建设

2、27号楼前液氧站、空压站所配置的UPS设备设施安装在指定地点，并负责配电线路的敷设及安装工作（配电箱双回路已完成安装）。

3、本项目包含UPS配套电缆、辅材、线槽等相关工作，应能保证UPS安装完成后正常投入使用。

1. 项目背景：上述区域为医院一级用电区域/科室，需配置UPS不间断电源

（三）安装、调试工期：25天

（四）商务要求：

1、交货地点：广州市海珠区赤岗石榴岗路13号大院（南方医科大学中西医结合医院）

2、售后服务：

（1）产品经政府主管部门验收合格之日起，成交供应商须提供各产品在其质保期内质保服务，所配送的产品保质期按生产厂家的标准执行，但不得少于1年，费用包含在本项目报价内。

（2）在质量保质期内，如产品非因采购人的人为原因而出现质量问题，成交供应商承诺全额包换或退换（3个工作日内完成）、包正常使用，费用包含在本项目报价内。如确属采购人的人为原因损坏，亦须无条件更换或维修，并确保正常使用，但采购人应给予合理费用补偿成交供应商的成本。

（3）在供货服务期内，如出现采购人的需求科室对供货、服务等投诉问题，经调查属实，将追究成交供应商的责任。

（4）支付方式：详见合同。

3、其他要求：

（1）所购入的货物必须是全新（原装）正品，表面无划伤，无碰撞，其技术规格、标准必须符合甲方需求和国家有关标准。

（2）所供商品必须符合国家行业生产及经营标准，货真价实，均能提供产品合格检验证明。

（3）投标货物必须各项技术指标完全符合国家有关标准及产品出厂标准。

四、合同模板：

省集采目录范围内合同应为制式合同。